| Αρχική σελίδα > Συντήρηση του εκτυπωτή σας Έλεγχος των ακροφυσίων της κεφαλής εκτύπωσης Χρήση του βοηθητικού προγράμματος Nozzle Check [Έλεγχος ακροφυσίων] για Windows Χρήση του βοηθήματος Nozzle Check [Έλεγχος ακροφυσίων] για Mac OS X Χρήση των κουμπιών του πίνακα ελέγχου Εάν ανακαλύψετε ότι η εκτυπωμένη εικόνα εμφανίζεται αδικαιολόγητα αχνή ή ότι λείπουν κουκκίδες, ίσως μπορέσετε να εντοπίσετε το πρόβλημα ελέγχοντας τα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης. Μπορείτε να ελέγξετε τα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης από τον υπολογιστή σας, χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα Nozzle Check [Έλεγχος ακροφυσίων] ή χρησιμοποιώντας τα κουμπιά του εκτυπωτή.
| Σημείωση:
Δεν μπορείτε να καθαρίσετε την κεφαλή εκτύπωσης, εάν εμφανιστεί το μήνυμα ink out [τέλος μελανιού] ή εάν στην οθόνη LCD εμφανίζεται το εικονίδιο του μελανιού με ένδειξη για τέλος μελανιού ή χαμηλή στάθμη μελανιού. Αντικαταστήστε πρώτα το κατάλληλο δοχείο μελανιού. Βεβαιωθείτε ότι η κασέτα CD/DVD δεν έχει τοποθετηθεί στον εκτυπωτή και ότι έχει σηκωθεί ο οδηγός CD/DVD πριν να χρησιμοποιήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα Nozzle check [Έλεγχος ακροφυσίων].
Χρήση του βοηθητικού προγράμματος Nozzle Check [Έλεγχος ακροφυσίων] για Windows Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να χρησιμοποιήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα Nozzle Check [Έλεγχος ακροφυσίων].
| Βεβαιωθείτε ότι στην τροφοδοσία φύλλων υπάρχει χαρτί μεγέθους A4.
| Αποκτήστε πρόσβαση στο λογισμικό του εκτυπωτή.
| Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή για Windows
| Κάντε κλικ στην καρτέλα Maintenance [Συντήρηση] και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Nozzle Check [Έλεγχος ακροφυσίων].
| Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
Αρχή Χρήση του βοηθήματος Nozzle Check [Έλεγχος ακροφυσίων] για Mac OS X Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να χρησιμοποιήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα Nozzle Check [Έλεγχος ακροφυσίων].
| Βεβαιωθείτε ότι στην τροφοδοσία φύλλων υπάρχει χαρτί μεγέθους A4.
| Αποκτήστε πρόσβαση στο πλαίσιο διαλόγου EPSON Printer Utility [Βοηθητικό πρόγραμμα εκτυπωτή EPSON].
| Πρόσβαση στον οδηγό εκτυπωτή για Mac OS X
| Κάντε κλικ στο κουμπί Nozzle Check [Έλεγχος ακροφυσίων] στο πλαίσιο διαλόγου Utility [Βοήθημα].
| Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
Αρχή Χρήση των κουμπιών του πίνακα ελέγχου Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα, για να ελέγξετε τα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης χρησιμοποιώντας τα κουμπιά του πίνακα ελέγχου.
| Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.
| Βεβαιωθείτε ότι στην τροφοδοσία φύλλων υπάρχει χαρτί μεγέθους A4.
| Πιέστε το κουμπί Setup [Ρύθμιση] και επιλέξτε Nozzle Check [Έλεγχος ακροφυσίων] πιέζοντας το κουμπί ή .
| Πιέστε το κουμπί και, στη συνέχεια, το κουμπί Start [Έναρξη] για να ξεκινήσει η εκτύπωση του δείγματος για τον έλεγχο ακροφυσίων.
Ακολουθούν δύο δείγματα ελέγχου ακροφυσίων. Συγκρίνετε την ποιότητα της εκτυπωμένης δοκιμαστικής σελίδας με το δείγμα που εμφανίζεται παρακάτω. Εάν δεν υπάρχουν προβλήματα με την ποιότητα εκτύπωσης, όπως κενά ή τμήματα που λείπουν στις δοκιμαστικές γραμμές, η κεφαλή εκτύπωσης είναι εντάξει. Εάν λείπει κάποιο τμήμα των εκτυπωμένων γραμμών, όπως φαίνεται παρακάτω, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι κάποιο ακροφύσιο είναι φραγμένο ή ότι η κεφαλή εκτύπωσης δεν είναι στοιχισμένη σωστά. Ανατρέξτε στην ενότητα Καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης Ανατρέξτε στην ενότητα Στοίχιση της κεφαλής εκτύπωσης Αρχή |