| Αρχική σελίδα > Χρήση του προαιρετικού προσαρμογέα Bluetooth Ρύθμιση του κωδικού Bluetooth (Bluetooth PIN) Εάν επιλέξετε Pairing [Ζεύξη] για την κατάσταση λειτουργίας Communication [Επικοινωνία] ή ενεργοποιήσετε την κρυπτογράφηση, πρέπει να καταχωρήσετε έναν κωδικό στη συσκευή σας Bluetooth, ώστε να μπορεί να επικοινωνήσει με τον εκτυπωτή. Ο προεπιλεγμένος κωδικός είναι 0000. Για να αλλάξετε κωδικό, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
| Πιέστε το κουμπί Setup [Ρύθμιση].
| Πιέστε το κουμπί ή για να επισημάνετε το στοιχείο BT PIN Code Set [Ορισμός κωδικού PIN BT] και, στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί .
| Πιέστε το κουμπί ή για να επιλέξετε έναν αριθμό για το πρώτο ψηφίο και, στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί .
| Επαναλάβατε το βήμα 3 για το δεύτερο έως το τέταρτο ψηφίο.
| Πιέστε το κουμπί OK για να ενεργοποιήσετε τον κωδικό.