| Αρχική σελίδα > Συντήρηση του εκτυπωτή σας Στοίχιση της κεφαλής εκτύπωσης Χρήση του βοηθητικού προγράμματος Print Head Alignment [Στοίχιση κεφαλής εκτύπωσης] για Windows Χρήση του βοηθήματος Print Head Alignment [Στοίχιση κεφαλής εκτύπωσης] για Mac OS X Χρήση των κουμπιών του πίνακα ελέγχου Εάν παρατηρήσετε εσφαλμένη στοίχιση των κάθετων γραμμών ή εμφάνιση επιπλέον οριζόντιων γραμμών, ενδέχεται να μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα αυτό χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα Print Head Alignment [Στοίχιση κεφαλής εκτύπωσης] από το λογισμικό του εκτυπωτή σας. Ανατρέξτε στην αντίστοιχη ενότητα παρακάτω.
| Σημείωση:
Μην πιέζετε το κουμπί Stop/Clear [Διακοπή/Διαγραφή] για να ακυρώσετε την εκτύπωση ενώ εκτυπώνεται δείγμα ελέγχου ακροφυσίων με το βοηθητικό πρόγραμμα Print Head Alignment [Στοίχιση κεφαλής εκτύπωσης]. Βεβαιωθείτε ότι η κασέτα CD/DVD δεν έχει τοποθετηθεί στον εκτυπωτή και ότι έχει σηκωθεί ο οδηγός CD/DVD πριν να χρησιμοποιήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα Print Head Alignment [Στοίχιση κεφαλής εκτύπωσης].
Χρήση του βοηθητικού προγράμματος Head Cleaning [Στοίχιση κεφαλής εκτύπωσης] για Windows Ακολουθήστε τα βήματα παρακάτω, για να στοιχίσετε την κεφαλή εκτύπωσης, χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα Print Head Alignment [Στοίχιση κεφαλής εκτύπωσης].
| Βεβαιωθείτε ότι στην τροφοδοσία φύλλων υπάρχει χαρτί μεγέθους A4.
| Μεταβείτε στις ρυθμίσεις του εκτυπωτή.
| Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή για Windows
| Κάντε κλικ στην καρτέλα Maintenance [Συντήρηση] και, στη συνέχεια, στο κουμπί Print Head Alignment [Στοίχιση κεφαλής εκτύπωσης].
| Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να στοιχίσετε την κεφαλή εκτύπωσης.
Αρχή Χρήση του βοηθήματος Print Head Alignment [Στοίχιση κεφαλής εκτύπωσης] για Mac OS X Ακολουθήστε τα βήματα παρακάτω, για να στοιχίσετε την κεφαλή εκτύπωσης, χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα Print Head Alignment [Στοίχιση κεφαλής εκτύπωσης].
| Βεβαιωθείτε ότι στην τροφοδοσία φύλλων υπάρχει χαρτί μεγέθους A4.
| Αποκτήστε πρόσβαση στο πλαίσιο διαλόγου EPSON Printer Utility [Βοηθητικό πρόγραμμα εκτυπωτή EPSON].
| Πρόσβαση στον οδηγό εκτυπωτή για Mac OS X
| Επιλέξτε τον εκτυπωτή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK, στο παράθυρο Printer List [Λίστα εκτυπωτών].
| Κάντε κλικ στο κουμπί Print Head Alignment [Στοίχιση κεφαλής εκτύπωσης] στο πλαίσιο διαλόγου Utility [Βοήθημα].
| Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να στοιχίσετε την κεφαλή εκτύπωσης.
Αρχή Χρήση των κουμπιών του πίνακα ελέγχου Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες, για να ευθυγραμμίσετε την κεφαλή εκτύπωσης χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου.
| Βεβαιωθείτε ότι δεν εμφανίζονται προειδοποιήσεις ή σφάλματα στην οθόνη LCD.
| Πιέστε το κουμπί Setup [Ρύθμιση] και επιλέξτε Head Alignment [Στοίχιση εκτύπωσης] πιέζοντας το κουμπί ή .
| Πιέστε το κουμπί και, στη συνέχεια, το κουμπί Start [Έναρξη].
| Εκτυπώνεται το ακόλουθο φύλλο στοίχισης.
| Εξετάστε το δείγμα στοίχισης σε κάθε σετ και βρείτε αυτό που είναι περισσότερο ομοιόμορφα εκτυπωμένο, χωρίς εμφανείς λωρίδες ή γραμμές.
| Πιέστε το κουμπί και, στη συνέχεια, το κουμπί ή για να επισημάνετε τον αριθμό για το καλύτερο δείγμα (1 έως 9) στο σετ #1 και, κατόπιν, πιέστε το κουμπί OK.
| Επαναλάβατε το βήμα 6 για να επιλέξετε το καλύτερο δείγμα για τα σετ #2, #3 και #4.
| Πιέστε το κουμπί OK για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.
Αρχή |