| Αρχική σελίδα > Συντήρηση του εκτυπωτή σας Μεταφορά του εκτυπωτή Εάν χρειαστεί να μεταφέρετε τον εκτυπωτή σας για κάποια απόσταση, προετοιμάστε τον προσεκτικά και συσκευάστε τον όπως περιγράφεται παρακάτω. Χρησιμοποιήστε το αρχικό κουτί και τα αρχικά υλικά συσκευασίας ή ένα παρόμοιο κουτί στο οποίο ο εκτυπωτής να εφαρμόζει ακριβώς.
| Προσοχή:
Κατά την αποθήκευση ή τη μεταφορά του εκτυπωτή, αποφεύγετε να τον γέρνετε, να τον τοποθετείτε κάθετα ή να τον αναποδογυρίζετε. Διαφορετικά, υπάρχει περίπτωση να χυθεί μελάνι από τα δοχεία. Αφήστε τα δοχεία μελανιού στη θέση τους. Με την αφαίρεση των δοχείων ενδέχεται να στεγνώσει η κεφαλή εκτύπωσης και ίσως να μην είναι δυνατή η εκτύπωση.
| Συνδέστε τον εκτυπωτή στην πρίζα και ενεργοποιήστε τον. Περιμένετε μέχρι να επιστρέψει η κεφαλή εκτύπωσης στην αρχική της θέση και στη συνέχεια κλείστε το κάλυμμα του εκτυπωτή.
| Κλείστε τον εκτυπωτή και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
| Αποσυνδέστε το καλώδιο διασύνδεσης.
| Αφαιρέστε όλο το χαρτί από την τροφοδοσία φύλλων.
| Ανοίξτε το κάλυμμα του εκτυπωτή. Ασφαλίστε την υποδοχή του δοχείου μελανιού στον εκτυπωτή με ταινία, όπως φαίνεται παρακάτω, και στη συνέχεια κλείστε το κάλυμμα του εκτυπωτή.
| Κλείστε την κασέτα εξόδου και το στήριγμα χαρτιού.
| Τοποθετήστε το προστατευτικό υλικό και στις δύο πλευρές του εκτυπωτή.
| Συσκευάστε πάλι τον εκτυπωτή και το καλώδιο τροφοδοσίας στο αρχικό κουτί.
| Σημείωση:
Διατηρείτε τον εκτυπωτή σε οριζόντια θέση κατά τη μεταφορά. Αφαιρέστε το προστατευτικό υλικό και την ταινία από τον εκτυπωτή πριν να τον χρησιμοποιήσετε ξανά.