| Αρχική σελίδα > Αντιμετώπιση προβλημάτων Προβλήματα με την ποιότητα εκτύπωσης Επιπλέον οριζόντιες γραμμές Μη στοιχισμένες κάθετες γραμμές ή εμφάνιση επιπλέον κάθετων γραμμών Χρώματα που λείπουν ή λανθασμένα χρώματα Θαμπή ή κηλιδωμένη εκτύπωση Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την ποιότητα εκτύπωσης, κάντε σύγκριση με τις παρακάτω εικόνες. Κάντε κλικ στη λεζάντα κάτω από την εικόνα που μοιάζει περισσότερο στην εκτύπωσή σας.
Σωστό δείγμα | Σωστό δείγμα
Επιπλέον οριζόντιες γραμμές | Μη στοιχισμένες κάθετες γραμμές ή εμφάνιση επιπλέον κάθετων γραμμών
Επιπλέον οριζόντιες γραμμές | Μη στοιχισμένες κάθετες γραμμές ή εμφάνιση επιπλέον κάθετων γραμμών
Χρώματα που λείπουν ή λανθασμένα χρώματα | Θαμπή ή κηλιδωμένη εκτύπωση
Επιπλέον οριζόντιες γραμμές Βεβαιωθείτε ότι η εκτυπώσιμη πλευρά του χαρτιού είναι προς τα επάνω στην τροφοδοσία χαρτιού. Εκτελέστε το βοηθητικό πρόγραμμα Head Cleaning [Καθαρισμός της κεφαλής] για να καθαρίσετε τα φραγμένα ακροφύσια μελανιού. Ανατρέξτε στην ενότητα Καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης Εκτελέστε το βοηθητικό πρόγραμμα Print Head Alignment [Στοίχιση κεφαλής εκτύπωσης]. Ανατρέξτε στην ενότητα Στοίχιση της κεφαλής εκτύπωσης Χρησιμοποιήστε τα δοχεία μελανιού μέσα σε διάστημα έξι μηνών μετά το άνοιγμα της συσκευασίας τους. Να χρησιμοποιείτε τα γνήσια δοχεία μελανιού Epson. Καταργήστε όλες τις προσαρμοσμένες ρυθμίσεις και επιλέξτε το στοιχείο Text [Κείμενο] για τη ρύθμιση Quality Option [Επιλογή ποιότητας] από τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή σας (Windows). Καταργήστε όλες τις προσαρμοσμένες ρυθμίσεις και επιλέξτε το στοιχείο Automatic [Αυτόματη] για τη ρύθμιση Mode [Κατάσταση λειτουργίας] από τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή σας (Macintosh). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια. Ανατρέξτε στην ενότητα Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή για Windows Ανατρέξτε στην ενότητα Πρόσβαση στον οδηγό εκτυπωτή για Mac OS X Ελέγξτε τα επίπεδα μελανιού. Εάν η ποσότητα μελανιού είναι χαμηλή, αντικαταστήστε το αντίστοιχο δοχείο μελανιού. Ανατρέξτε στην ενότητα Αντικατάσταση δοχείου μελανιού Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση Paper Type [Τύπος χαρτιού] ή Media Type [Τύπος μέσου] που είναι επιλεγμένη στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή είναι κατάλληλη για τον τύπο του χαρτιού που έχει τοποθετηθεί στον εκτυπωτή. Ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογή του σωστού τύπου μέσου Αρχή Μη στοιχισμένες κάθετες γραμμές ή εμφάνιση επιπλέον κάθετων γραμμών Βεβαιωθείτε ότι η εκτυπώσιμη πλευρά του χαρτιού είναι προς τα επάνω στην τροφοδοσία χαρτιού. Εκτελέστε το βοηθητικό πρόγραμμα Head Cleaning [Καθαρισμός της κεφαλής] για να καθαρίσετε τα φραγμένα ακροφύσια μελανιού. Ανατρέξτε στην ενότητα Καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης Εκτελέστε το βοηθητικό πρόγραμμα Print Head Alignment [Στοίχιση κεφαλής εκτύπωσης]. Ανατρέξτε στην ενότητα Στοίχιση της κεφαλής εκτύπωσης Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου High Speed [Υψηλή ταχύτητα] από την ενότητα ρυθμίσεων Advanced [Για προχωρημένους] του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια. Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση Paper Type [Τύπος χαρτιού] ή Media Type [Τύπος μέσου] που είναι επιλεγμένη στο λογισμικό του εκτυπωτή είναι κατάλληλη για τον τύπο του χαρτιού που έχει τοποθετηθεί στον εκτυπωτή. Ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογή του σωστού τύπου μέσου Αρχή Χρώματα που λείπουν ή λανθασμένα χρώματα Καταργήστε τη ρύθμιση Grayscale [Κλίμακα του γκρι] στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή σας (για Windows). Αλλάξτε τη ρύθμιση Ink [Μελάνι] στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή σας σε Color [Χρώμα] (για Macintosh). Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις χρώματος στην εφαρμογή σας ή στην ενότητα ρυθμίσεων Advanced [Για προχωρημένους] του εκτυπωτή. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια. Εκτελέστε το βοηθητικό πρόγραμμα Head Cleaning [Καθαρισμός της κεφαλής]. Ανατρέξτε στην ενότητα Καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης Εάν τα χρώματα εξακολουθούν να είναι λανθασμένα ή να λείπουν, αντικαταστήστε ένα από τα δοχεία έγχρωμου μελανιού. Εάν το πρόβλημα παραμένει, αντικαταστήστε το δοχείο μαύρου μελανιού. Ανατρέξτε στην ενότητα Αντικατάσταση δοχείου μελανιού Εάν μόλις αντικαταστήσατε ένα δοχείο μελανιού, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στη συσκευασία. Εάν δεν έχετε χρησιμοποιήσει τον εκτυπωτή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αντικαταστήστε τα δοχεία μελανιού. Ανατρέξτε στην ενότητα Αντικατάσταση δοχείου μελανιού Αρχή Θαμπή ή κηλιδωμένη εκτύπωση Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το κατάλληλο πρόγραμμα οδήγησης για τον εκτυπωτή. Να χρησιμοποιείτε μόνο χαρτί που συνιστάται από την Epson. Ανατρέξτε στην ενότητα Χαρτί Να χρησιμοποιείτε τα γνήσια δοχεία μελανιού Epson. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής βρίσκεται σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια, η οποία επεκτείνεται πέρα από τη βάση του, προς όλες τις κατευθύνσεις. Ο εκτυπωτής δεν θα λειτουργεί σωστά εάν γέρνει. Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί δεν είναι κατεστραμμένο, βρώμικο ή πολύ παλιό. Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί είναι στεγνό και ότι η εκτυπώσιμη πλευρά είναι προς τα επάνω. Καταργήστε όλες τις προσαρμοσμένες ρυθμίσεις και επιλέξτε το στοιχείο Text [Κείμενο] για τη ρύθμιση Quality Option [Επιλογή ποιότητας] από τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή σας (Windows). Καταργήστε όλες τις προσαρμοσμένες ρυθμίσεις και επιλέξτε το στοιχείο Automatic [Αυτόματη] για τη ρύθμιση Mode [Κατάσταση λειτουργίας] από τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή σας (Macintosh). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια. Ανατρέξτε στην ενότητα Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή για Windows Ανατρέξτε στην ενότητα Πρόσβαση στον οδηγό εκτυπωτή για Mac OS X Εάν το χαρτί γυρίζει προς τα επάνω, προς την εκτυπώσιμη πλευρά, ισιώστε το ή γυρίστε το λίγο προς την αντίθετη πλευρά. Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση Paper Type [Τύπος χαρτιού] ή Media Type [Τύπος μέσου] που είναι επιλεγμένη στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή είναι κατάλληλη για τον τύπο του χαρτιού που έχει τοποθετηθεί στον εκτυπωτή. Ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογή του σωστού τύπου μέσου Αφαιρείτε κάθε φύλλο από την κασέτα εξόδου καθώς εκτυπώνεται. Εάν εκτυπώνετε σε γυαλιστερό μέσο, τοποθετήστε ένα φύλλο στήριξης (ή ένα φύλλο απλού χαρτιού) κάτω από τη στοίβα ή τοποθετήστε μόνο ένα φύλλο τη φορά. Μην αγγίζετε και μην αφήνετε τίποτα να έρθει σε επαφή με την εκτυπωμένη όψη χαρτιού με γυαλιστερή επιφάνεια. Μετά την εκτύπωση σε διαφάνειες ή γυαλιστερό χαρτί, αφήστε το μελάνι να σταθεροποιηθεί για μερικές ώρες πριν να αγγίξετε το χαρτί. Εκτελέστε το βοηθητικό πρόγραμμα Head Cleaning [Καθαρισμός της κεφαλής]. Ανατρέξτε στην ενότητα Καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης Εκτελέστε το βοηθητικό πρόγραμμα Print Head Alignment [Στοίχιση κεφαλής εκτύπωσης]. Ανατρέξτε στην ενότητα Στοίχιση της κεφαλής εκτύπωσης Αρχή |