| Αρχική σελίδα > Πληροφορίες για το προϊόν Tεχνικές προδιαγραφές Χαρτί Υποδοχές καρτών μνήμης Δοχεία μελανιού Μηχανικές πληροφορίες Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά Πληροφορίες περιβάλλοντος Πρότυπα και εγκρίσεις Διασύνδεση USB Χαρτί
| Σημείωση:
Αφού η ποιότητα μιας συγκεκριμένης μάρκας ή τύπου χαρτιού μπορεί να αλλάξει από τον κατασκευαστή οποιαδήποτε στιγμή, η Epson δεν μπορεί να εγγυηθεί για την ποιότητα οποιασδήποτε μάρκας ή τύπου χαρτιού που δεν είναι Epson. Πάντα να δοκιμάζετε δείγματα χαρτιού, πριν να αγοράσετε μεγάλες ποσότητες ή να εκτυπώσετε μεγάλες εργασίες.
Μονά φύλλα:
Μέγεθος | A4 210 × 297 mm 10 × 15 cm (4 × 6 in) 13 × 18 cm (5 × 7 in) A6 105 × 148 mm A5 148 × 210 mm B5 182 × 257 mm 9 × 13 cm (3.5 × 5 in) 13 × 20 cm (5 × 8 in) 20 × 25 cm (8 × 10 in) Letter 8 1/2 × 11 in Legal 8 1/2 × 14 in
Τύποι χαρτιού | Απλό χαρτί άριστης ποιότητας ή ειδικό χαρτί που διανέμεται από την Epson
Πάχος (για απλό χαρτί) | 0,08 έως 0,11 mm (0,003 έως 0,005 in)
Βάρος (για απλό χαρτί) | 64g/m² (17lb) έως 90g/m² (24lb)
Φάκελοι:
Μέγεθος | Φάκελος #10 4 1/8 × 9 1/2 in Φάκελος DL 110 × 220 mm Φάκελος C6 114 × 162 mm Φάκελος 132 × 220 mm
Τύποι χαρτιού | Απλό χαρτί, Air Mail
Βάρος | 75g/m² (20lb) έως 90g/m² (24lb)
| Σημείωση:
Το χαρτί κακής ποιότητας ενδέχεται να μειώσει την ποιότητα της εκτύπωσης και να προκαλέσει εμπλοκές χαρτιού ή άλλα προβλήματα. Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα, χρησιμοποιήστε χαρτί καλύτερης ποιότητας. Μην τοποθετείτε χαρτί που γυρίζει ή είναι διπλωμένο. Χρησιμοποιείτε το χαρτί υπό κανονικές συνθήκες: Θερμοκρασία 15 έως 25 °C (59 έως 77 °F) Υγρασία 40 έως 60% RH
Εκτυπώσιμη περιοχή Μονά φύλλα και κάρτες ευρετηρίου:
Κανονική | Χωρίς περιθώρια
Φάκελοι:
Οι διαγώνιες γραμμές δείχνουν την εκτυπώσιμη περιοχή.
A: | Το ελάχιστο επάνω περιθώριο είναι 3,0 mm (0,12 in).
B-L: | Το ελάχιστο αριστερό περιθώριο είναι 3,0 mm (0,12 in). Το ελάχιστο αριστερό περιθώριο είναι 5,0 mm (0,20 in) για φακέλους.
B-R: | Το ελάχιστο δεξιό περιθώριο είναι 3,0 mm (0,12 in). Το ελάχιστο δεξιό περιθώριο είναι 5,0 mm (0,20 in) για φακέλους.
C: | Το ελάχιστο κάτω περιθώριο είναι 20 mm (0,78 in) για μονά φύλλα και κάρτες ευρετηρίου.
| Σημείωση:
Ανάλογα με τον τύπο χαρτιού, η ποιότητα εκτύπωσης μπορεί να μειωθεί στην επάνω και στην κάτω περιοχή της εκτύπωσης ή η περιοχή αυτή ενδέχεται να κηλιδωθεί.
Αρχή Υποδοχές καρτών μνήμης
Συμβατές κάρτες μνήμης | CompactFlash SmartMedia* Memory Stick Memory Stick PRO Memory Stick Duo** Memory Stick PRO Duo** MagicGate Memory Stick MagicGate Memory Stick Duo** Microdrive SD (Secure Digital) Card MultiMediaCard miniSD Card** xD-Picture Card xD-Picture Card Type M
Απαιτήσεις τάσης | 3,3 v Το μέγιστο ρεύμα είναι 500 mA
* Η μέγιστη χωρητικότητα είναι 128 MB. ** Απαιτείται προσαρμογέας. Συμβατότητα υποδοχής κάρτας μνήμης:
Κάρτα υποδοχής CF Type II | Συμβατή με κάρτες CF+ και CompactFlash Specification 1.4
Υποδοχή κάρτας SmartMedia | Συμβατή με κάρτες SmartMedia Standard 2003
Υποδοχή κάρτας Memory Stick/MemoryStick PRO | Συμβατή με κάρτες Memory Stick Standard έκδοση 1.3 ή Memory Stick Standard Memory Stick PRO Format Specifications έκδοση 1.0
Υποδοχή κάρτας SD/MMC | Συμβατή με SD Memory Card Specifications / PART1. Κάρτες Physical Layer Specification Έκδοση 1.0 και κάρτες MultiMediaCard Standard
Υποδοχή κάρτας xD-Picture | Συμβατή με κάρτες xD-Picture Card™ Card Specification Έκδοση 1.20 Type M
Αρχή Δοχεία μελανιού
Color [Χρώμα] | Κίτρινο, Ματζέντα, Γαλάζιο, Ανοιχτό ματζέντα, Ανοιχτό γαλάζιο, Μαύρο
Διάρκεια ζωής του δοχείου | Έξι μήνες από το άνοιγμα της συσκευασίας στους 25 °C [77 °F]
Θερμοκρασία | Φύλαξη: -20 έως 40 °C (-4 έως 104 °F) 1 μήνας στους 40 °C (104 °F) Ψύξη:* -18 °C (-0,4 °F)
Διαστάσεις | 12,7 mm (Π) × 73,5 mm (Β) × 55,3 mm (Υ)
* Το μελάνι λιώνει και μπορεί να χρησιμοποιηθεί έπειτα από περίπου 3 ώρες στους 25 °C (77 °F).
| Προσοχή:
Η Epson συνιστά τη χρήση γνήσιων δοχείων μελανιού Epson. Οι όροι εγγύησης της Epson δεν καλύπτουν βλάβες του προϊόντος που προκλήθηκαν από τη χρήση δοχείων μελανιού που δεν έχουν κατασκευαστεί από την Epson. Μην χρησιμοποιείτε ένα δοχείο μελανιού, εάν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στη συσκευασία. Μην ξαναγεμίζετε το δοχείο μελανιού. Το προϊόν αυτό υπολογίζει την ποσότητα του μελανιού που απομένει χρησιμοποιώντας ένα IC chip που βρίσκεται στο δοχείο μελανιού, επομένως, ακόμα και εάν ξαναγεμίσετε το δοχείο, το IC chip θα αναφέρει ότι είναι άδειο.
| Σημείωση:
Tα δοχεία μελανιού που συνοδεύουν τον εκτυπωτή σας χρησιμοποιούνται εν μέρει στη διάρκεια της αρχικής εγκατάστασης. Για εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας, η κεφαλή εκτύπωσης του εκτυπωτή πρέπει να γεμίσει πλήρως με μελάνι. Αυτή η διαδικασία γίνεται μία φορά και καταναλώνει μια ποσότητα μελανιού, ενώ τα επόμενα δοχεία μελανιού θα διαρκέσουν για ολόκληρη την εκτιμώμενη διάρκεια ζωής τους.
Αρχή Μηχανικές πληροφορίες
Διαδρομή του χαρτιού | Τροφοδοσία φύλλων, επάνω είσοδος
Χωρητικότητα τροφοδοσίας φύλλων | Περίπου 120 φύλλα στα 90 g/m² (24 lb) χαρτιού
Διαστάσεις | Αποθήκευση Πλάτος: 483 mm (19,0 ίντσες) Βάθος: 300 mm (11,8 ίντσες) Ύψος: 188 mm (7,4 ίντσες)
Εκτύπωση Πλάτος: 483 mm (19,0 ίντσες) Βάθος: 478 mm (18,8 ίντσες) Ύψος: 297 mm (11,7 ίντσες)
Βάρος | 6,1 kg (13,4 lb) χωρίς τα δοχεία μελανιού
Αρχή Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
| Μοντέλο 120V | Μοντέλο 220-240V
Τιμές τάσης εισόδου | 99 έως 132 V | 198 έως 264 V
Περιοχή ονομαστικών συχνοτήτων | 50 έως 60 Hz
Περιοχή συχνοτήτων εισόδου | 49,5 έως 60,5 Hz
Ονομαστικό ρεύμα | 0,4A (Μέγ. 0,7 A) | 0,2A (Μέγ. 0,4 A)
Κατανάλωση ενέργειας | Περίπου 13 W (ISO10561 Letter Pattern) Περίπου 2,2 W σε κατάσταση λειτουργίας Sleep [Αναμονή] Περίπου 0,2 W σε κατάσταση λειτουργίας Power Off [Απενεργοποίηση] | Περίπου 13 W (ISO10561 Letter Pattern) Περίπου 2,3 W σε κατάσταση λειτουργίας Sleep [Αναμονή] Περίπου 0,3 W σε κατάσταση λειτουργίας Power Off [Απενεργοποίηση]
| Σημείωση:
Ελέγξτε την ετικέτα στην πίσω πλευρά του εκτυπωτή για να δείτε τις τιμές τάσης.
Αρχή Πληροφορίες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία | Λειτουργία: 10 έως 35 °C (50 έως 95 °F) Φύλαξη: -20 έως 40 °C (-4 έως 104 °F) 1 μήνας στους 40 °C (104 °F)
Υγρασία | Λειτουργία: * 20 έως 80% RH Αποθήκευση:* 5 έως 85% RH
* Χωρίς συμπύκνωση Αρχή Πρότυπα και εγκρίσεις Μοντέλο Η.Π.Α.:
Ασφάλεια | UL 60950 CSA 22.2 No.950
EMC | FCC Part 15 Subpart B Class B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Class B
Ευρωπαϊκό μοντέλο:
Οδηγία 73/72/ΕΟΚ για χαμηλή τάση | EN 60950
EMC οδηγία 89/336/ΕΟΚ | EN55022 Κλάση B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024
Μοντέλο Αυστραλίας:
EMC | AS/NZS CISPR22 Κλάση B
Αρχή Διασύνδεση USB
Τυπική | Βασίζεται στις προδιαγραφές Universal Serial Bus Specifications Αναθεώρηση 2.0, Universal Serial Bus Device Class Definition for Printing Devices Έκδοση 1.1, Universal Serial Bus Mass Storage class Bulk-Only Transport Αναθεώρηση 1.0
Ρυθμός bit | 480 Mbps (Συσκευή υψηλής ταχύτητας)
Κωδικοποίηση δεδομένων | NRZI
Προσαρμόσιμη σύνδεση | USB σειρά B
Συνιστώμενο μήκος καλωδίου | Κάτω από 2 μέτρα
Αρχή |