| Αρχική σελίδα > Πληροφορίες για το προϊόν Εξαρτήματα εκτυπωτή και λειτουργίες του πίνακα ελέγχου Εξαρτήματα εκτυπωτή Πίνακας ελέγχου Εξαρτήματα εκτυπωτή 1. Στήριγμα χαρτιού: Στηρίζει το χαρτί που τοποθετείται στην τροφοδοσία χαρτιού. 2. Τροφοδοσία χαρτιού: Συγκρατεί το χαρτί και το τροφοδοτεί για εκτύπωση. 3. Κάλυμμα εκτυπωτή: Καλύπτει το μηχανισμό της εκτύπωσης. Ανοίξτε το μόνο κατά την εγκατάσταση ή την αντικατάσταση των δοχείων μελανιού. 4. Επέκταση κασέτας εξόδου: Στηρίζει το χαρτί που εξάγεται. 5. Κασέτα εξόδου: Συγκρατεί το χαρτί που εξάγεται. 6. Οδηγός CD/DVD: Συγκρατεί την κασέτα CD/DVD και την τροφοδοτεί για εκτύπωση. 7. Πλευρικοί οδηγοί: Συγκρατούν το χαρτί ευθεία στην τροφοδοσία χαρτιού. Mετακινήστε τον αριστερό πλευρικό οδηγό προς την άκρη του χαρτιού. 1. Υποδοχή USB: Συνδέει το καλώδιο USB από τον υπολογιστή στον εκτυπωτή. 1. Κάλυμμα δοχείου: Ασφαλίζει τα δοχεία μελανιού. Ανοίξτε το μόνο κατά την εγκατάσταση ή την αντικατάσταση των δοχείων μελανιού. 2. Κεφαλή εκτύπωσης: Εκτυπώνει μελάνι στο χαρτί. 3. Πίνακας ελέγχου: Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά και παρακολουθήστε τις φωτεινές ενδείξεις για να ελέγξετε τον εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα. Αρχή Πίνακας ελέγχου 1. On [Ενεργοποίηση]: Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τον εκτυπωτή. 2. Mode [Κατάσταση λειτουργίας]: Εναλλάσσεται μεταξύ της κατάστασης λειτουργίας Memory Card Print [Εκτύπωση κάρτας μνήμης] και Specialty Print [Ειδική εκτύπωση]. (Οι φωτεινές ενδείξεις δείχνουν ποια κατάσταση λειτουργίας έχει επιλεγεί). 3. Zoom in [Μεγέθυνση] / Zoom out [Σμίκρυνση]: Μεγεθύνει ή μειώνει το μέγεθος των φωτογραφιών ή αλλάζει την προβολή τους στην οθόνη LCD. 4. Print Setting [Ρύθμιση εκτύπωσης]: Εμφανίζει τις επιλογές ρυθμίσεων εκτύπωσης. 5. OK: Ανοίγει το μενού ρυθμίσεων και επιλέγει το στοιχείο που πρόκειται να καθοριστεί στην οθόνη LCD. 6. Start [Έναρξη]: Εκκινεί τον εκτυπωτή με τις ρυθμίσεις στην οθόνη LCD που επιλέχθηκαν μέσω των κουμπιών στον πίνακα ελέγχου. 7. Stop/Clear [Διακοπή/Διαγραφή]: Ακυρώνει τις εργασίες εκτύπωσης ή τις ρυθμίσεις στην οθόνη LCD. Επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή όταν πιέσετε και κρατήσετε πατημένο αυτό το κουμπί για τρία ή περισσότερα δευτερόλεπτα. 8. Κύλιση 4 κατευθύνσεων: Μετακινεί το δρομέα στην οθόνη LCD. Αυξάνει και μειώνει τους αριθμούς που καταχωρούνται. 9. Back [Πίσω]: Επιστρέφει στο κύριο μενού της οθόνης LCD. 10. Setup [Ρύθμιση]: Εμφανίζει τις επιλογές ρύθμισης και συντήρησης. 11. Φωτεινές ενδείξεις κατάστασης λειτουργίας: Δείχνει ποια κατάσταση λειτουργίας έχει επιλεγεί.
| Σημείωση:
Με εξαίρεση το κουμπί Stop/Clear [Διακοπή/Διαγραφή] και το κουμπί On [Ενεργοποίηση], τα κουμπιά του πίνακα ελέγχου χρησιμοποιούνται μόνο με απευθείας εκτύπωση από κάρτα μνήμης.
Αρχή |