| Αρχική σελίδα > Αντικατάσταση δοχείων μελανιού Έλεγχος της ποσότητας μελανιού Χρήση των κουμπιών του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή Για Windows Για Mac OS X Χρήση των κουμπιών του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή Μπορείτε να ελέγξετε την ποσότητα μελανιού που απομένει από το αντίστοιχο εικονίδιο στο κάτω δεξιό τμήμα της οθόνης LCD. Για να ελέγξετε τα στοιχεία, κάντε τα ακόλουθα:
| Πιέστε το κουμπί Setup [Ρύθμιση], κατόπιν το κουμπί ή για να επισημάνετε το στοιχείο Ink Levels [Επίπεδα μελανιού] και, στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί .
Βλέπετε μια γραφική απεικόνιση όπου αναπαριστάται η ποσότητα του διαθέσιμου μελανιού σε κάθε δοχείο. B (Μαύρο) C (Γαλάζιο), LC (Ανοιχτό γαλάζιο), M (Ματζέντα), LM (Ανοιχτό ματζέντα) και Y (Κίτρινο). Όταν το επίπεδο του μελανιού αρχίζει να μειώνεται, εμφανίζεται αυτή ένδειξη .
| Πιέστε το κουμπί OK για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη, αφού ελέγξετε τα επίπεδα του μελανιού.
Αρχή Για Windows Για να ελέγξετε την ποσότητα μελανιού που απομένει στα δοχεία μελανιού, κάντε ένα από τα εξής: Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο συντόμευσης του εκτυπωτή, στη γραμμή εργασιών των Windows. Για να προσθέσετε ένα εικονίδιο συντόμευσης στη γραμμή εργασιών, ανατρέξτε στην ενότητα Monitoring Preferences [Προτιμήσεις εποπτείας] Ανοίξτε το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή, κάντε κλικ στην καρτέλα Maintenance [Συντήρηση] και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί EPSON Status Monitor 3. Εμφανίζεται μια γραφική απεικόνιση με την ποσότητα μελανιού που απομένει.
|  | Σημείωση:
Αν κάποιο από τα δοχεία μελανιού που είναι τοποθετημένα στον εκτυπωτή σπάσει, είναι ασύμβατο με το μοντέλο του εκτυπωτή ή δεν είναι σωστά τοποθετημένο, το EPSON Status Monitor 3 δεν θα εμφανίζει με ακρίβεια την ποσότητα του μελανιού που απομένει. Φροντίστε να αντικαταστήσετε ή να εγκαταστήσετε ξανά το δοχείο μελανιού που υποδεικνύεται από το EPSON Status Monitor 3.
Η ένδειξη προόδου εμφανίζεται αυτόματα κατά την έναρξη μιας εργασίας εκτύπωσης. Μπορείτε να ελέγξετε την ποσότητα μελανιού που απομένει από αυτό το παράθυρο. Αρχή Για Mac OS X Μπορείτε να ελέγξετε την ποσότητα του μελανιού που απομένει στα δοχεία μελανιού χρησιμοποιώντας το EPSON StatusMonitor. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.
| Αποκτήστε πρόσβαση στο πλαίσιο διαλόγου EPSON Printer Utility [Βοηθητικό πρόγραμμα εκτυπωτή EPSON]. Πρόσβαση στον οδηγό εκτυπωτή για Mac OS X
| Κάντε κλικ στο κουμπί EPSON StatusMonitor. Εμφανίζεται το EPSON StatusMonitor.
| Σημείωση:
Το γραφικό απεικονίζει την ποσότητα μελανιού που υπήρχε στο δοχείο κατά το άνοιγμα του EPSON StatusMonitor. Για ενημέρωση των πληροφοριών σχετικά με το επίπεδο του μελανιού, κάντε κλικ στο κουμπί Update [Ενημέρωση]. Αν κάποιο από τα δοχεία μελανιού που είναι τοποθετημένα στον εκτυπωτή σπάσει, είναι ασύμβατο με το μοντέλο εκτυπωτή ή δεν είναι σωστά τοποθετημένο, το EPSON StatusMonitor δεν θα εμφανίζει με ακρίβεια την ποσότητα του μελανιού που απομένει. Φροντίστε να αντικαταστήσετε ή να εγκαταστήσετε ξανά όποιο δοχείο μελανιού υποδειχθεί από το EPSON StatusMonitor.
Αρχή |