| Hjem > Feilsøking Diverse utskriftsproblemer Feilaktige eller uforståelige tegn Feil marger Speilvendt bilde Det skrives ut tomme sider Utskriften er flekket Utskriften går for langsomt Bruke funksjonen for papirmating/papirutmating Feilaktige eller uforståelige tegn Kontroller at valget av skriver og skriverdriver er korrekt. Velg skriveren din som standardskriver (Windows). Fjern eventuelle utskriftsjobber som har gått i stå, fra Spool Manager (Windows Me/98). Se Avbryte utskrift Slå av skriveren og datamaskinen. Kontroller at det er god kontakt på grensesnittkabelen til skriveren. Avinstaller skriverdriveren, og installer den deretter på nytt. Se Avinstallere skriverprogramvaren Toppen av siden Feil marger Kontroller marginnstillingene i programmet du bruker. Sørg for at margene er innenfor det utskrivbare området på siden. Se Utskrivbart område Kontroller innstillingene i hovedvinduet (Windows) eller i dialogboksen Page Setup (Utskriftsformat) (Macintosh). Sørg for at innstillingene er riktige for papirstørrelsen du bruker. Se den elektroniske hjelpen for detaljer. Hvis du forsøker å skrive ut med funksjonen Borderless (Uten kant) og det blir marger på utskriften, må du kontrollere de opprinnelige fotofilen. Det digitale kameraet kan automatisk legge til marger for å justere sideforholdene i bildet. Avinstaller skriverdriveren, og installer den deretter på nytt. Se Avinstallere skriverprogramvaren. Toppen av siden Speilvendt bilde Fjern merket for Mirror Image (Speilbilde) i skriverdriveren, eller deaktiver innstillingen for speilvending i programmet. Du finner mer informasjon i den elektroniske hjelpen for skriverdriveren eller programmet du bruker. Avinstaller skriverdriveren, og installer den deretter på nytt. Se Avinstallere skriverprogramvaren. Toppen av siden Det skrives ut tomme sider Kontroller at valget av skriver og skriverdriver er korrekt. Velg skriveren din som standardskriver (Windows). Kontroller innstillingene i hovedvinduet (Windows) eller i dialogboksen Page Setup (Utskriftsformat) (Macintosh). Sørg for at innstillingene er riktige for papirstørrelsen du bruker. Se den elektroniske hjelpen for detaljer. Kjør verktøyet Head Cleaning (Hoderensing) for å rense eventuelle tette dyser Se Rengjøre skriverhodet Avinstaller skriverdriveren, og installer den deretter på nytt. Se Avinstallere skriverprogramvaren. Etter at du har prøvd ett eller flere av disse løsningsforslagene, kan du kjøre en operasjonskontroll for skriveren for å sjekke resultatet. Se Kjøre en operasjonskontroll for skriveren Toppen av siden Utskriften er flekket Hvis papiret er bøyd mot den siden det kan skrives ut på, glatter du det, eller bøyer det lett den andre veien. Fjern merket for High Speed (Høy hastighet) i de avanserte skriverinnstillingene. Se i den elektroniske hjelpen for detaljer. Legg inn vanlig papir og send det gjennom skriveren flere ganger. Hvis problemet vedvarer, kan årsaken være blekk som har lekket ut inne i skriveren. Hvis dette er tilfellet, tørker du av innsiden av skriveren med en myk, ren klut. Se Rengjøre skriveren Velg Thick paper and envelopes (Tykt papir og konvolutter) i vinduet Printer and Option Information (Skriver og alternativinformasjon) (Windows) eller dialogboksen Extension Setting (Innstillinger for forlengelse) (Mac OS X). Se i den elektroniske hjelpen for detaljer. Avinstaller skriverdriveren, og installer den deretter på nytt. Se Avinstallere skriverprogramvaren. Toppen av siden Utskriften går for langsomt Kontroller at innstillingen som er valgt for papirtype eller medietype i skriverdriveren, er riktig i forhold til papirtypen som er lagt inn i skriveren. Se Velge riktig medietype Fjern alle tilpassede innstillinger, og velg Text (Tekst) som kvalitetsalternativ i skriverinnstillingene (Windows). Fjern alle tilpassede innstillinger og velg Automatic (Automatisk) som modus i skriverinnstillingene (Macintosh), og flytt deretter glidebryteren til Speed (Hastighet). Se i den elektroniske hjelpen for mer informasjon. Se Få tilgang til skriverdriveren for Windows. Se Få tilgang til skriverdriveren for Mac OS X Lukk alle programmer som ikke trengs for øyeblikket. Avinstaller skriverdriveren, og installer den deretter på nytt. Hvis du forsøker alle metodene ovenfor og likevel ikke løser problemet, se følgende emner: Øke utskriftshastigheten Toppen av siden Bruke funksjonen for papirmating/papirutmating Mat inn papir og rengjør valsen på innsiden.
| Legg inn flere sider med A4-ark.
| Trykk på oppsettsknappen på kontrollpanelet for å åpne oppsettsmenyen.
| Trykk på - eller -knappen for å velge Paper Feed/Paper Eject (Papirmating/papirutmating), og trykk deretter på -knappen.
| Trykk på OK-knappen, og følg instruksene på LCD-panelet.
| Gjenta fra trinn 2 til 4 etter behov.
Toppen av siden |