| Startside > Vedlikeholde skriveren Kontrollere skriverhodedysene Bruke verktøyet for dysekontroll for Windows Bruke verktøyet for dysekontroll for Mac OS X Bruke kontrollpanelknappene Hvis du ser at utskriften ikke er så klar som du hadde ventet, eller at det mangler enkelte punkter, kan det hende at du kan identifisere problemet ved å kontrollere skriverhodedysene. Du kan kontrollere skriverhodedysene fra datamaskinen ved hjelp av verktøyet Nozzle Check (Dysekontroll) eller fra skriveren ved hjelp av knappene.
| Obs!
Du kan ikke rengjøre skriverhodet hvis meldingen om at det er tomt for blekk vises, eller blekkikonet viser at det er tomt for blekk eller lite blekk i LCD-panelet. Skift ut den aktuelle blekkpatronen først. Pass på at CD-/DVD-skuffen ikke er satt inn i skriveren og at CD-/DVD-skinnen er oppe før du bruker verktøyet for dysekontroll.
Bruke verktøyet Nozzle Check (Dysekontroll) for Windows Følg trinnene nedenfor hvis du vil bruke verktøyet Nozzle Check (Dysekontroll).
| Pass på at det er lagt inn papir med A4-størrelse i arkmateren.
| Åpne skriverprogramvaren.
| Få tilgang til skriverdriveren for Windows
| Klikk kategorien Maintenance (Vedlikehold), og klikk knappen Nozzle Check (Dysekontroll).
| Følg instruksjonene på skjermen.
Toppen av siden Bruke verktøyet Nozzle Check (Dysekontroll) for Mac OS X Følg trinnene nedenfor hvis du vil bruke verktøyet Nozzle Check (Dysekontroll).
| Pass på at det er lagt inn papir med A4-størrelse i arkmateren.
| Åpne dialogboksen EPSON Printer Utility (EPSON-skriververktøy).
| Åpne skriverdriveren for Mac OS X
| Klikk knappen Nozzle Check (Dysekontroll) i dialogboksen Utility (Verktøy).
| Følg instruksjonene på skjermen.
Toppen av siden Bruke kontrollpanelknappene Følg trinnene nedenfor hvis du vil kontrollere skriverhodedysene ved hjelp av knappene på kontrollpanelet.
| Slå av skriveren.
| Pass på at det er lagt inn papir med A4-størrelse i arkmateren.
| Trykk på oppsettsknappen, og velg Nozzle Check (Dysekontroll) ved å trykke på - eller -knappen.
| Trykk på -knappen, og trykk på Start-knappen for å starte utskriften av dysekontrollmønsteret.
Nedenfor vises to dysekontrollmønstre. Sammenlign kvaliteten på kontrollarket du skrev ut, med eksemplet som vises nedenfor. Hvis det ikke er noen problemer med utskriftskvaliteten, for eksempel tomrom eller manglende segmenter i testlinjene, er skriverhodet i orden. Hvis det for eksempel mangler et segment i de utskrevne linjene, som vist nedenfor, kan dette bety en tilstoppet blekkdyse eller et feiljustert skriverhode. See Rengjøre skriverhodet See Justere skriverhodet Toppen av siden |