| Startside > Vedlikeholde skriveren Rengjøre skriveren For at skriveren skal fungere på best mulig måte, må du rengjøre den grundig flere ganger i året, som angitt nedenfor.
| Koble fra skriverens strømledning.
| Fjern alt papir fra arkmateren.
| Bruk en myk børste til å fjerne alt støv og skitt fra arkmateren.
| Hvis den ytre kassen eller innsiden av arkmateren er skitten, tørker du den med en myk, ren klut som er fuktet med et mildt vaskemiddel. Hold skriverdekselet lukket, slik at det ikke kan komme vann inn i skriveren.
| Hvis innsiden av skriveren ved et uhell blir tilsølt med blekk, tørker du det bort med en fuktig klut.
Hvis det har lekket ut blekk i skriveren, tørker du det opp med en myk, ren klut.
| Advarsel!
Vær forsiktig så du ikke berører mekanismen eller valsene inne i skriveren.
| Forsiktig!
Ikke påfør fett på metalldelene under skriverhodevognen. Du må aldri bruke alkoholholdig væske eller tynner til å rengjøre skriveren. Dette kan skade skriverkomponentene og kabinettet. Vær forsiktig slik at du ikke får vann på skrivermekanismen eller de elektroniske komponentene. Ikke bruk en hard eller slipende børste. Ikke spray inne i skriveren med smøremidler. Feil olje kan skade mekanismen. Ta kontakt med forhandleren eller kvalifisert servicepersonale hvis smøring er nødvendig.