| Startside > Håndtere papir Legge inn konvolutter Følg disse trinnene for å legge inn konvolutter:
| Åpne papirstøtten, og dra deretter ut forlengeren.
| Senk utdataskuffen og trekk ut forlengeren.
| Trekk den venstre kantlinjen mot venstre.
| Legg inn konvolutter med den korte siden først med fliksiden ned og mot venstre:
|  | Obs!
Tykkelsen på konvolutter og hvordan de bøyer seg kan variere mye. Hvis den samlede tykkelsen på bunken med konvolutter overskrider 10 mm, trykker du bunken flat før du legger konvoluttene inn. Hvis utskriftskvaliteten blir dårligere når du legger inn en bunke med konvolutter, bør du legge inn én konvolutt om gangen. Du kan legge inn opptil 15 konvolutter om gangen i arkmateren. Ikke bruk konvolutter som er bøyd eller brettet. Trykk flikene på konvoluttene flat før du legger dem inn. Glatt ut kanten av konvolutten som først kommer inn i skriveren. Unngå veldig tynne konvolutter, siden de kan bli krøllet sammen under utskrift.
Hvis du vil ha instrukser om utskrifter, ser du i disse delene. Se Skrive ut på konvolutter |