| Startside > Vedlikeholde skriveren Transportere skriveren Hvis du må transportere skriveren over større avstander, må du forsiktig klargjøre den og pakke den ned som beskrevet nedenfor. Bruk den opprinnelige boksen og pakkematerialet, eller en lignende boks der skriveren ikke kan vingle.
| Forsiktig!
Når du lagrer eller transporterer skriveren, må den ikke plasseres slik at den heller, står på høykant eller opp-ned. I så fall kan det lekke blekk fra patronene. La blekkpatronene stå i skriveren. Hvis du fjerner blekkpatronene, kan skriverhodet tørke ut og hindre skriveren i å skrive ut.
| Koble til skriveren, og slå den på. Vent til skriverhodet går tilbake til utgangsposisjonen, og lukk deretter skriverdekslet.
| Slå av skriveren, og trekk ut kontakten.
| Koble fra grensesnittkabelen.
| Fjern alt papir fra arkmateren.
| Åpne skriverdekselet. Fest blekkpatronholderen med tape som vist nedenfor, og lukk deretter skriverdekselet.
| Lukk utskuffen og papirstøtten.
| Fest beskyttende materiale til begge sider av skriveren.
| Pakk skriveren og strømkabelen ned i den originale esken.
| Obs!
Hold skriveren rett under transporten. Husk å fjerne beskyttende materiale og tape fra skriveren før du bruker den igjen.