| Startside > Bruke Bluetooth-adapteren (ekstrautstyr) Velge Bluetooth-innstillinger Hvis nødvendig, bruker du LCD-panelet på skriveren til å angi innstillinger for trådløs Bluetooth-kommunikasjon. Det kan hende at du må angi en tilgangsnøkkel for skriveren eller aktivere kryptering, avhengig av innstillingene for den Bluetooth-aktiverte enheten.
| Trykk på knappen eller og for å angi innstillinger som er oppført i tabellen nedenfor.
Menyelement | Settings (Innstillinger) | Beskrivelse
BT Printer ID Set (ID-sett for BT-skriver) | skrivernavn- (nummer) (Standard = 1) | Hvis flere Bluetooth-aktiverte skrivere er innenfor samme kommunikasjonsrekkevidde, tilordner du et nummer fra 0 til 9 til hver skriver. Når du skal aktivere innstillingen for enhetsnavn, slår du skriveren av, og deretter slår du den på på nytt.
BT Connectivity Mode (BT-tilkoblingsmodus) | Discoverable (Kan registreres) | Denne modusen gjør det mulig for Bluetooth-aktiverte enheter å fritt oppdage skriveren og sende utskriftsjobber.
Not Discoverable (Kan ikke registreres) | Denne modusen hindrer ukjente enheter i å oppdage skriveren. Hvis du vil skrive ut i modusen Not Discoverable (Kan ikke registreres), må du først søke etter skriveren i modusen Discoverable (Kan registreres). Når enheten har oppdaget skriveren i modusen Discoverable (Kan registreres), vil den være i stand til å kommunisere med den og skrive ut i modusen Discoverable (Kan registreres).
Pairing (Tilkobling) | Denne modusen krever at du angir en firesifret tilgangsnøkkel i enheten før den kan kommunisere med skriveren.
BT Encryption (BT-kryptering) | On/Off (På/Av) (Standard = Off) | Velg On (På) hvis du vil kryptere kommunikasjon. Kryptering krever at du angir den firesifrede tilgangsnøkkelen i enheten før den kan kommunisere med skriveren.
BT PIN Code Set (PIN-kodesett for BT) | Et hvilket som helst firesifret nummer (Standard = 0000) | Innstillingen for tilgangsnøkkelen gir deg muligheten til å angi den firesifrede tilgangsnøkkelen som kreves for sammenkobling (Bonding) eller kryptering.
BT Device Address (BT-enhetsadresse) | Angitt på fabrikken (Eksempel) 11-11-11-11-11-11 | Viser den unike Bluetooth-enhetsadressen for skriveren.