| Hjem > Skrive ut med spesielle oppsettsalternativer Double-Sided Printing (Dobbeltsidig utskrift) Standard dobbeltsidig utskrift for Windows Dobbeltsidig utskrift for falset hefte for Windows Du kan velge mellom to typer dobbeltsidig utskrift: standard og falset hefte. Med standard dobbeltsidig utskrift skriver du ut oddetallsidene først. Når disse sidene er skrevet ut, kan papiret legges inn i skriveren igjen for utskrift av partallsidene på den andre siden av arket. Med alternativet Folded Booklet (Falset hefte) kan du skrive ut et hefte med én brett. Et slikt hefte lages ved at sidene som skal være ytterst (når arket er brettet), skrives ut først. Deretter kan sidene som skal være inne i heftet skrives ut etter at papiret er lagt inn i skriveren igjen, som vist i illustrasjonen nedenfor. Hefte med én brett * : Innbindingskant Du kan lage et hefte ved å skrive ut side 1 og 4 på det første arket, side 5 og 8 på det andre arket og side 9 og 12 på det tredje arket. Når du har lagt inn disse arkene i arkmateren igjen, skriver du ut side 2 og 3 på baksiden av første ark, side 6 og 7 på baksiden av andre ark og side 10 og 11 på baksiden av tredje ark. De resulterende sidene kan deretter brettes og bindes sammen til et hefte.
| Obs!
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig med Mac OS X. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig med utskrift uten kant. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig når du har tilgang til skriveren som en delt ressurs via nettverket. Avhengig av papiret kan bunker med opptil 30 ark legges i arkmateren under dobbeltsidig utskrift. Bruk bare papir som egner seg til dobbeltsidig utskrift. Ellers kan det gi utskrifter med lavere kvalitet. Avhengig av papiret og blekkmengden som brukes til å skrive tekst og bilder, kan du risikere at blekket trekker gjennom til den andre siden av arket. En annen risiko ved dobbeltsidig utskrift er utgnidning av blekket på papiroverflaten.
Standard dobbeltsidig utskrift for Windows Følg trinnene nedenfor når du skal skrive ut oddetall- og partallsider på hver sin side av arket.
| Åpne skriverinnstillingene.
| Få tilgang til skriverdriveren for Windows
| Klikk kategorien Main (Hoved), og velg deretter ett av følgende kvalitetsalternativer:
| Draft (Kladd) for kladdeutkast med redusert utskriftskvalitet Text (Tekst) for dokumenter med bare tekst Text & Image (Tekst og bilde) for sider med tekst og bilder av høyere kvalitet Photo (Foto) for god kvalitet og hastighet Best Photo (Beste bilde) for den beste utskriftskvaliteten
| Velg Sheet (Ark) som kildeinnstilling.
| Velg aktuell innstilling for Type.
| Velge riktig medietype
| Velg papirstørrelsen for dataene dine under Size (Størrelse).
| Velg Portrait (Stående) (høy utskrift) eller Landscape (Liggende) (bred utskrift) hvis du vil endre papirretning for utskriften.
| Klikk kategorien Page Layout (Sideoppsett), og merk deretter av for Double-Sided Printing (Dobbeltsidig utskrift).
| Klikk Margins (Marger) for å åpne vinduet Margins (Marger).
| Angi den kanten av papiret der innbindingen skal plasseres. Du kan velge Left (Venstre), Top (Topp) eller Right (Høyre).
| Velg enten cm eller inch (tommer) som innstillingen for Unit (Enhet). Deretter angir du bredden på innbindingsmargen. Du kan oppgi en breddeverdi fra 0,3 til 3,0 cm, eller fra 0,12 til 1,18 tommer.
|  | Obs!
Den faktiske bredden på innbindingsmargen kan skille seg fra den angitte innstillingen avhengig av programmet du bruker. Eksperimenter på noen ark først og undersøk resultatet du får i praksis før du skriver ut hele jobben.
| Klikk OK for å gå tilbake til menyen Page Layout (Sideoppsett). Klikk deretter OK for å lagre innstillingene.
| Legg papir inn i arkmateren og send utskriftsjobben fra programmet. Instruksjoner for hvordan du skriver ut partallsidene vises på skjermen mens oddetallsidene skrives ut.
| Legge inn papir
| Følg instruksjonene på skjermen for å legge inn papiret på nytt.
|  | Obs!
Papiret kan bøye seg under utskrift på grunn av blekkmengden som brukes. Hvis dette skjer, bøyer du papirbunken lett den andre veien før du legger den inn i skriveren igjen. Sørg for at kantene på papirbunken ligger jevnt ved å slå dem mot en hard, flat overflate før du legger bunken igjen. Følg instruksjonene på skjermen når du legger inn utskriftene igjen. Ellers kan forekomme papirstopp, eller innbindingsmargene kan bli feil. Se neste del hvis papiret setter seg fast i skriveren. Se Papiret setter seg fast
| Når papiret er lagt inn på nytt, klikker du Resume (Fortsett) for å skrive ut partallsidene.
Toppen av siden Dobbeltsidig utskrift for falset hefte for Windows Bruk følgende trinn til å opprette et falset hefte:
| Åpne skriverinnstillingene.
| Få tilgang til skriverdriveren for Windows
| Klikk kategorien Main (Hoved), og velg deretter ett av følgende kvalitetsalternativer:
| Draft (Kladd) for kladdeutkast med redusert utskriftskvalitet Text (Tekst) for dokumenter med bare tekst Text & Image (Tekst og bilde) for sider med tekst og bilder av høyere kvalitet Photo (Foto) for god kvalitet og hastighet Best Photo (Beste bilde) for den beste utskriftskvaliteten
| Velg Sheet (Ark) som kildeinnstilling.
| Velg aktuell innstilling for Type.
| Velge riktig medietype
| Velg papirstørrelsen for dataene dine under Size (Størrelse).
| Velg Portrait (Stående) (høy utskrift) eller Landscape (Liggende) (bred utskrift) hvis du vil endre papirretning for utskriften.
| Klikk kategorien Page Layout (Sideoppsett), og merk deretter av for Double-Sided Printing (Dobbeltsidig utskrift). Merk deretter av for Folded Booklet (Falset hefte).
| Klikk Margins (Marger) for å åpne vinduet Margins (Marger).
| Angi den kanten av papiret der innbindingen skal plasseres. Du kan velge Left (Venstre), Top (Topp) eller Right (Høyre).
|  | Obs!
Når du velger Portrait (Stående) som under Orientation (Papirretning), er innbindingsposisjonene Left (Venstre) eller Right (Høyre) tilgjengelige. Innbindingsposisjonen Top (Topp) er tilgjengelig når du velger Landscape (Liggende) under Orientation (Papirretning).
| Velg enten cm eller inch (tommer) som innstillingen for Unit (Enhet). Angi bredden på innbindingsmargen.
Portrait (Stående) | Landscape (Liggende)
* : Brettekant ** : Marg Du kan oppgi en breddeverdi fra 0,3 til 3,0 cm, eller fra 0,12 til 1,18 tommer. Den angitte margbredden blir brukt på begge sider av bretten. Hvis du for eksempel angir 1 cm marg, blir det lagt inn en 2 cm marg. (Det blir lagt inn en marg på 1 cm på begge sider av bretten.)
| Klikk OK for å gå tilbake til menyen Page Layout (Sideoppsett). Klikk deretter OK for å lagre innstillingene.
| Legg papir inn i arkmateren og send utskriftsjobben fra programmet. Instruksjoner for hvordan du skriver ut de innvendige sidene vises på skjermen mens de utvendige sidene skrives ut.
| Legge inn papir
| Følg instruksjonene på skjermen for å legge inn papiret på nytt.
|  | Obs!
Papiret kan bøye seg under utskrift på grunn av blekkmengden som brukes. Hvis dette skjer, bøyer du papirbunken lett den andre veien før du legger den inn i skriveren igjen. Sørg for at kantene på papirbunken ligger jevnt ved å slå dem mot en hard, flat overflate før du legger bunken inn i skriveren igjen. Følg instruksjonene på skjermen når du legger inn utskriftene igjen. Ellers kan forekomme papirstopp, eller innbindingsmargene kan bli feil. Se neste del hvis papiret setter seg fast i skriveren. Se Papiret setter seg fast
| Når papiret er lagt inn på nytt, klikker du Resume (Fortsett) for å skrive ut de innvendige sidene.
| Når utskriften er fullført, bretter du arkene og binder den sammen ved hjelp av stiftemaskin eller en annen innbindingsmåte.
Toppen av siden |