| Hjem > Feilsøking Skriveren skriver ikke ut Displayet er av Displayet slo seg på og ble deretter slått av Displayet er av Trykk på på/av-knappen for å sikre at skriveren er slått på. Slå av skriveren og kontroller at strømledningen er satt ordentlig inn i stikkontakten. Kontroller at uttaket du bruker virker, og at det ikke styres av en veggbryter eller et tidsur. Toppen av siden Displayet slo seg på og ble deretter slått av Spenningen skriveren er beregnet for, stemmer kanskje ikke overens med uttakets spenning. Slå av skriveren og trekk ut støpselet omgående. Kontroller deretter etiketten på baksiden av skriveren.
| Forsiktig!
Hvis spenningsangivelsene ikke stemmer overens, MÅ DU IKKE SETTE INN SKRIVERSTØPSLET IGJEN. Kontakt forhandleren.
Toppen av siden |