| Startside > Vedlikeholde skriveren Justere skriverhodet Bruke verktøyet for justering av skriverhodet for Windows Bruke verktøyet for justering av skriverhodet for Mac OS X Bruke kontrollpanelknappene Hvis du legger merke til at loddrette linjer er feiljustert eller at det finnes vannrette striper, kan det hende at du kan løse problemet ved hjelp av verktøyet Print Head Alignment (Skriverhodejustering) i skriverprogramvaren. Se den aktuelle delen nedenfor.
| Obs!
Ikke trykk på Stop/Clear (Stopp/Nullstill)-knappen for å annullere utskriften mens du skriver ut et prøvemønster med verktøyet for justering av skriverhodet. Pass på at CD-/DVD-skuffen ikke er satt inn i skriveren og at CD-/DVD-skinnen er oppe før du bruker verktøyet for justering av skriverhodet.
Bruke verktøyet Print Head Alignment (Skriverhodejustering) for Windows Følg trinnene nedenfor hvis du vil justere skriverhodet ved hjelp av verktøyet Print Head Alignment (Skriverhodejustering).
| Pass på at det er lagt inn vanlig papir med A4-størrelse i arkmateren.
| Åpne skriverinnstillingene.
| Få tilgang til skriverdriveren for Windows
| Klikk kategorien Maintenance (Vedlikehold), og klikk knappen Print Head Alignment (Justering av skriverhode).
| Følg instruksene på skjermen for å justere skriverhodet.
Toppen av siden Bruke verktøyet Print Head Alignment (Skriverhodejustering) for Mac OS X Følg trinnene nedenfor hvis du vil justere skriverhodet ved hjelp av verktøyet Print Head Alignment (Skriverhodejustering).
| Pass på at det er lagt inn vanlig papir med A4-størrelse i arkmateren.
| Åpne dialogboksen EPSON Printer Utility (EPSON-skriververktøy).
| Åpne skriverdriveren for Mac OS X
| Velg skriveren, og klikk deretter OK i vinduet Printer List (Skriverliste).
| Klikk knappen Print Head Alignment (Justering av skriverhode) i dialogboksen Utility (Verktøy).
| Følg instruksene på skjermen for å justere skriverhodet.
Toppen av siden Bruke kontrollpanelknappene Følg fremgangsmåten nedenfor når du skal justere skriverhodet ved hjelp av kontrollpanelet.
| Kontroller at ingen advarsler eller feilmeldinger vises på LCD-panelet.
| Trykk på oppsettsknappen, og velg Head Alignment (Justering av skriverhode) ved å trykke på - eller -knappen.
| Trykk på -knappen og deretter Start-knappen.
| Justeringsarket nedenfor skrives ut.
| Se på justeringsmønsteret i hvert sett, og finn delen som skrives ut jevnest uten merkbare striper eller linjer.
| Trykk på -knappen, trykk på - eller -knappen for å merke nummeret for det meste mønsteret (fra 1 til 9) i sett nummer 1, og trykk deretter på OK-knappen.
| Gjenta trinn 6 for å velge det beste mønsteret for sett nummer 2, 3 og 4.
| Trykk på OK-knappen for å fullføre.
Toppen av siden |