| Startside > Skifte ut blekkpatroner Skifte ut en blekkpatron Bruke kontrollpanelknapper Bruke datamaskinen Du kan skifte ut en blekkpatron ved hjelp av skriverknappene eller datamaskinen. Du finner nærmere instruksjoner i det aktuelle avsnittet nedenfor. Bruke kontrollpanelknappene Når du skal skifte ut en blekkpatron ved hjelp av kontrollpanelknappene, følger du fremgangsmåten nedenfor.
| Obs!
Illustrasjonene viser utskifting av den svarte blekkpatronen, men instruksjonene er identiske for alle blekkpatronene.
| Kontroller at skriveren ikke skriver ut, åpne derettetter papirstøtten, skriverdekselet og senk utskuffen.
|  | Obs!
Kontroller at CD-/DVD-skuffen ikke er satt inn i skriveren før du skifter ut blekkpatronen.
| Kontroller at meldingen om at blekket er tomt vises i LCD-panelet, og trykk på OK-knappen. Denne meldingen vises ikke hvis det er litt blekk igjen. I dette tilfellet trykker du på Oppsettsknappen, velger Ink Cartridge Replacement (Blekkpatronbytte), og deretter trykker du på -knappen. Hvis du vil vite hvilken patron som skal skiftes ut, ser du i Kontrollere blekkforsyningen
| Følg instruksene på skjermen, og trykk deretter på OK-knappen. Skriverhodet flyttes til utskiftingsposisjonen for blekkpatronen.
|  | Obs!
Selv om det er lite blekk i en blekkpatron kan du fortsette å bruke den til den er tom. Når du skal bekrefte blekknivået som er gjenværende i hver patron, ser du i disse delene: Se i Bruke EPSON Status Monitor 3 (Windows) Se i Bruke EPSON StatusMonitor (Mac OS X)
|  | Forsiktig!
Ikke flytt skriverhodet for hånd, siden dette kan skade skriveren. Klikk alltid OK for å flytte det.
| Fjern den nye blekkpatronen fra pakningen.
|  | Forsiktig!
Pass på at du ikke ødelegger kroken på siden av blekkpatronen når du pakker den ut. Ikke fjern eller riv i etiketten på patronen, da dette kan føre til lekkasje. Ikke rør den grønne IC-brikken på siden av patronen. Det kan ødelegge blekkpatronen. Ikke berør denne delen. Installer alltid en blekkpatron like etter at du har tatt ut den gamle patronen. Hvis blekkpatronen ikke installeres med det samme, kan skriverhodet tørke og gjøre det umulig å skrive ut.
| Åpne blekkpatrondekslet. Klem på tappen på baksiden av blekkpatronen du vil skifte ut. Løft patronen ut av skriveren og kvitt deg med den på forsvarlig måte. Ikke ta den brukte patronen fra hverandre, og prøv heller ikke å etterfylle den med blekk.
| Sett blekkpatronen loddrett inn i blekkpatronholderen. Skyv deretter patronen ned til den klikker på plass.
| Når du er ferdig med å skifte ut patroner, lukker du blekkpatrondekslet og skriverdekslet.
| Trykk på OK-knappen.
Skriveren flytter skriverhodet og begynner å fylle blekksystemet. Denne prosessen tar omtrent ett og et halvt minutt å fullføre. Når blekkladingen er ferdig, returnerer skriverhodet til startposisjonen.
|  | Forsiktig!
Progresjonsmåleren vises i displayet under blekkfyllingsprosessen. Slå aldri av skriveren før ferdigmeldingen vises. Hvis du gjør det, kan blekksystemet bli bare delvis fylt med blekk.
| Når meldingen om at utskiftingen av blekkpatron er ferdig vises i LCD-panelet, trykker du på OK-knappen.
|  | Obs!
Hvis feilmeldingen om at det er tomt for blekk vises etter at skriverhodet er flyttet til utgangsposisjonen, er kanskje ikke blekkpatronen installert på riktig måte. Gjenta prosessen fra trinn 1, og installer blekkpatronen på nytt til den klikker på plass.
Toppen av siden Bruke datamaskinen Du kan overvåke det gjenværende blekknivået fra datamaskinen og vise instruksjoner på skjermen for hvordan du skifter ut en patron med lite eller ikke noe blekk. Når en blekkpatron er nesten eller helt tom, klikker du How to (Slik) i vinduet EPSON Status Monitor. Følg instruksjonene på skjermen når du skal skifte ut patronen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker datamaskinen til å skifte ut blekkpatronene, ser du i delen nedenfor. Se i Bruke EPSON Status Monitor 3 (Windows) Se i Bruke EPSON StatusMonitor (Mac OS X) Toppen av siden |