| Startside > Produktinformasjon Tekniske spesifikasjoner Papir Minnekortspor Blekkpatroner Mekanisk Elektrisk Miljømessig Standarder og godkjenninger USB-grensesnitt Papir
| Obs!
Siden kvaliteten til et bestemt papirmerke eller en papirtype når som helst kan endres av produsenten, kan ikke Epson gå god for kvaliteten til papirtyper som ikke er produsert av Epson. Du bør alltid kontrollere prøver av en papirbeholdning før du kjøper store mengder eller skriver ut store jobber.
Enkeltark:
Størrelse | A4 210 × 297 mm 10 × 15 cm (4 × 6 tommer) 13 × 18 cm (5 × 7 tommer) A6 105 × 148 mm A5 148 × 210 mm B5 182 × 257 mm 9 × 13 cm (3,5 × 5 tommer) 13 × 20 cm (5 × 8 tommer) 20 × 25 cm (8 × 10 tommer) Letter 8 1/2 × 11 tommer Legal 8 1/2 × 14 tommer
Papirtyper | Vanlig papir eller spesialpapir som distribueres av Epson
Tykkelse (for vanlig papir) | 0,08 til 0,11 mm (0,003 til 0,005 tommer)
Vekt (for vanlig papir) | 64 g/m² til 90 g/m²
Konvolutter:
Størrelse | Konvolutt #10 4 1/8 × 9 1/2 tommer Konvolutt DL 110 × 220 mm Konvolutt C6 114 × 162 mm Konvolutt 132 × 220 mm
Papirtyper | Vanlig papir, luftpost
Vekt | 75 g/m² til 90 g/m²
| Obs!
Papir av dårlig kvalitet kan føre til at utskriftskvaliteten blir dårligere, og forårsake papirstopp eller andre problemer. Bytt til papir av høyere kvalitet hvis du støter på problemer. Ikke legg inn papir som er bøyd eller brettet. Bruk papir under normale forhold: Temperatur 15 til 25 ˚C Luftfuktighet 40 til 60% relativ fuktighet
Utskrivbart område Enkeltark og indekskort:
Normal | Uten kant
Konvolutter:
Diagonale linjer viser det utskrivbare området.
A: | Minste toppmarg er 3,0 mm (0,12 tommer).
B-L: | Minste venstremarg er 3,0 mm (0,12 tommer). Minste venstremarg er 5,0 mm (0,20 tommer) for konvolutter.
B-R: | Minste høyremarg er 3,0 mm (0,12 tommer). Minste høyremarg er 5,0 mm (0,20 tommer) for konvolutter.
C: | Minste bunnmarg er 20 mm (0,78 tommer) for enkeltark og indekskort.
| Obs!
Avhengig av papirtypen kan utskriftskvaliteten bli dårligere i områdene øverst og nederst på utskriften, eller blekket kan bli gnidd utover i området.
Toppen av siden Minnekortspor
Kompatible minnekort | CompactFlash SmartMedia* Memory Stick Memory Stick PRO Memory Stick Duo** Memory Stick PRO Duo** MagicGate Memory Stick MagicGate Memory Stick Duo** Microdrive SD (Secure Digital) Card MultiMediaCard miniSD Card** xD-Picture Card xD-Picture Card Type M
Spenningskrav | 3,3 V Maksimal strømstyrke er 500 mA
* Maksimumskapasitet er 128 MB. ** Adapter kreves. Kompatibilitet for minnekortspor:
CF Type II-kortspor | Kompatibelt med CF+ og CompactFlash Specification 1.4-kort
SmartMedia-kortspor | Kompatibelt med SmartMedia Standard 2003-kort
Memory Stick/MemoryStick PRO-kortspor | Kompatibelt med Memory Stick Standard versjon 1.3 eller Memory Stick Standard Memory Stick PRO Format Specifications versjon 1.0-kort
SD/MMC-kortspor | Kompatibelt med SD Memory Card Specifications / PART1. Physical Layer Specification versjon 1.0-kort og MultiMediaCard Standard-kort
xD-Picture-kortspor | Kompatibelt med xD-Picture Card™ Card Specification versjon 1.20 Type M-spor
Toppen av siden Blekkpatroner
Farge | Yellow (gul), magenta, cyan, light magenta (lys magenta), light cyan (lys cyan), black (svart)
Blekkpatronenes levetid | Innen seks måneder etter åpning av pakke ved 25 ˚C
Temperatur | Lagring: -20 til 40 ˚C 1 måned ved 40 ˚C Frysepunkt:* -18 ˚C
Størrelse | 12,7 mm (B) × 73,5 mm (D) × 55,3 mm (H)
* Blekk tiner og kan brukes etter omtrent tre timer ved 25 ˚C.
| Forsiktig!
Epson anbefaler at det brukes ekte Epson-blekkpatroner. Epson-garantier dekker ikke skade på dette produktet forårsaket av bruk av blekkpatroner som ikke er produsert av Epson. En blekkpatron må ikke brukes etter utløpsdatoen på pakken. Blekkpatronen skal ikke fylles opp på nytt. Dette produktet beregner mengden gjenværende blekk ved hjelp av en IC-brikke på blekkpatronen, slik at selv om patronen etterfylles, rapporterer IC-brikken at den er tom.
| Obs!
Blekkpatronene som leveres med skriveren, brukes delvis under den første konfigurasjonen. For å produsere utskrifter med høy kvalitet vil skriverhodet i skriveren være fullstendig fylt med blekk. Denne engangsprosessen bruker en del blekk, og etterfølgende blekkpatronsett vil vare hele den angitte levetiden.
Toppen av siden Mekanisk
Papirbane | Arkmater, innlegg på toppen
Kapasitet for arkmater | Omtrent 120 ark med papir på 90 g/m²
Størrelse | Lagring Bredde: 483 mm (19,0 tommer) Dybde: 300 mm (11,8 tommer) Høyde: 188 mm (7,4 tommer)
Utskrift Bredde: 483 mm (19,0 tommer) Dybde: 478 mm (18,8 tommer) Høyde: 297 mm (11,7 tommer)
Vekt | 6,1 kg uten blekkpatronene
Toppen av siden Elektrisk
| 120 V-modell | 220-240V-modell
Område for tilført spenning | 99 til132 V | 198 til 264 V
Nominelt frekvensområde | 50 til 60 Hz
Inngangsfrekvensområde | 49,5 til 60,5 Hz
Nominell strømstyrke | 0,4 A (maks. 0,7 A) | 0,2 A (maks. 0,4 A)
Strømforbruk | Omtrent 13 W (ISO10561 Letter Pattern) Omtrent 2,2 W i deaktiveringsmodus Omtrent 0,2 W i strøm av-modus | Omtrent 13 W (ISO10561 Letter Pattern) Omtrent 2,3 W i deaktiveringsmodus Omtrent 0,3 W i strøm av-modus
| Obs!
Se etiketten på baksiden av skriveren for spenningsstyrke.
Toppen av siden Miljømessig
Temperatur | Bruk: 10 til 35 ˚C Lagring: -20 til 40 ˚C 1 måned ved 40 ˚C
Fuktighet | Bruk: * 20 til 80% relativ fuktighet Lagring:* 5 til 85% relativ fuktighet
* Uten kondensering Toppen av siden Standarder og godkjenninger Amerikansk modell:
Sikkerhet | UL 60950 CSA 22.2 No.950
EMC | FCC Part 15 Subpart B Class B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Class B
Europeisk modell:
Direktiv om lavspenning 73/72/EEC | EN 60950
EMC-direktiv 89/336/EEC | EN55022 Class B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024
Australsk modell:
EMC | AS/NZS CISPR22 Class B
Toppen av siden USB-grensesnitt
Standard | Basert på Universal Serial Bus Specifications Revision 2.0, Universal Serial Bus Device Class Definition for Printing Devices Version 1.1, Universal Serial Bus Mass Storage class Bulk-Only Transport Revision 1.0
Bithastighet | 480 Mbps (høyhastighetsenhet)
Datakoding | NRZI
Tilpassbar kontakt | USB-serie B
Anbefalt kabellengde | Under 2 meter
Toppen av siden |