| Hjem > Feilsøking Papiret mates ikke riktig Papiret mates ikke Flere sider mates samtidig Papirstopp Papiret er ikke riktig lagt inn Papiret frigjøres ikke helt, eller det er krøllet CD/DVD-skuffen mates ut når du sender en CD/DVD-utskriftsjobb CD/DVD-skuffen mates ikke ut riktig når en CD/DVD-utskriftsjobb er fullført Papiret mates ikke Ta ut papirbunken og kontroller følgende: Papiret ikke er bøyd eller brettet. Papiret ikke er for gammelt. Se instruksjonene som fulgte med papiret hvis du vil ha mer informasjon. Papiret får plass under pilmerket på innsiden av venstre kantlinjal. Antall ark i papirbunken ikke overskrider grensen som er angitt for mediet. Se Kapasitet for Epson-spesialmedier Papiret ikke har satt seg fast inne i skriveren. Hvis det har det, fjerner du alt papir som har satt seg fast. Se Papiret setter seg fast Blekkpatronene ikke er tomme. Hvis en blekkpatron er tom, skifter du den ut. Se Skifte ut en blekkpatron Du har fulgt eventuelle spesielle innleggingsinstruksjoner som fulgte med papiret. Legg inn papiret på nytt. Se Legge inn papir Toppen av siden Flere sider mates samtidig Kontroller at papirstabelen får plass under pilmerket på innsiden av den venstre kantlinjalen. Kontroller at venstre papirkant ligger jevnt inntil venstre kantlinjal. Kontroller at papiret ikke er krøllete eller brettet. Hvis det er det, glatter du det eller krøller det lett mot motsatt side før du legger det inn. Ta ut papirbunken og kontroller at papiret ikke er for tynt. Se Papir Luft bunken ved å dra tommelen raskt over arkkantene så arkene skilles fra hverandre, og legg deretter inn papiret igjen. Hvis det skrives ut for mange eksemplarer av et dokument, kan du kontrollere innstillingen for Copies (Eksemplarer) på menyen Page Layout (Sideoppsett) i programvaren (Windows), eller i dialogboksen Print (Skriv ut) (Macintosh), og i programmet du bruker. Se den elektroniske hjelpen for detaljer. Toppen av siden Papirstopp Trykk på Start-knappen slik at papiret som satt fast, kommer ut. Hvis dette ikke løser problemet, slår du skriveren av og åpner skriverdekslet. Fjern alt papir innenfor dekslet, også eventuelle papirbiter. Deretter legger du papiret inn igjen, og trykker Start-knappen for å gjenoppta utskriften.
| Obs!
Hvis du ikke med letthet kan fjerne et fremmedlegeme, må du ikke bruke makt, og du må ikke ta skriveren fra hverandre. Kontakt forhandleren for å få hjelp.
Hvis du ofte opplever papirstopp, bør du sørge for følgende: Papiret er glatt, ikke bøyd eller krøllete. Du bruker papir av høy kvalitet. Den siden av papiret som det kan skrives ut på, vender opp i arkmateren. Papirbunken ble luftet før du la den inn. Det ikke er lagt inn papir som går høyere enn pilmerket på innsiden av venstre kantlinjal. Antall ark i papirbunken ikke overskrider grensen som er angitt for papiret. Se Kapasitet for Epson-spesialmedier Venstre papirkant ligger jevnt inntil venstre kantlinjal. Skriveren er plassert på en flat, stabil overflate som går utenfor skriverens grunnflate i alle retninger. Skriveren vil ikke fungere som den skal hvis den står slik at den heller. Toppen av siden Papiret er ikke riktig lagt inn Hvis papiret ligger for langt inn i skriveren, kan ikke skriveren mate papiret riktig. Slå av skriveren og fjern papiret forsiktig. Slå deretter skriveren på igjen og legg inn papiret riktig. Toppen av siden Papiret frigjøres ikke helt, eller det er krøllet Hvis papiret ikke mates helt ut, trykker du Start-knappen, og deretter åpner du skriverdekselet og fjerner papiret. Kontroller også innstillingen for Paper Size (Papirstørrelse) i programmet du bruker, eller i skriverinnstillingene. Se i den elektroniske hjelpen for detaljer. Hvis papiret er krøllet når det kommer ut, kan det skyldes at det er fuktig eller for tynt. Legg inn en ny bunke papir.
| Obs!
Ubrukt papir må oppbevares i originalemballasjen på et tørt sted.
Toppen av siden CD/DVD-skuffen mates ut når du sender en CD/DVD-utskriftsjobb Hvis skuffen åpnes når du starter en CD/DVD-utskriftsjobb, er ikke skriveren klar. Vent til du ser en melding på skjermen om at skriveren er klar. Deretter tilbakestiller du skuffen og trykker på Start-knappen. Toppen av siden CD/DVD-skuffen mates ikke ut riktig når en CD/DVD-utskriftsjobb er fullført Ta forsiktig ut CD/DVD-skuffen, og trykk deretter på Start-knappen. Toppen av siden |