| Startside > Bruke Bluetooth-adapteren (ekstrautstyr) Angi Bluetooth-tilgangsnøkkelen (Bluetooth-PIN) Hvis du velger Pairing (Tilkobling) som kommunikasjonsmodus eller aktiverer kryptering, må du først angi en tilgangsnøkkel i den Bluetooth-aktiverte enheten før den kan kommunisere med skriveren. Standardinnstillingen for tilgangsnøkkelen er 0000. Hvis du vil endre tilgangsnøkkelen, følger du denne fremgangsmåten:
| Trykk på knappen Setup (Oppsett).
| Trykk på eller for å utheve BT PIN Code Set (PIN-kodesett for BT), og trykk deretter på knappen .
| Trykk på knappen eller for å velge et tall for det første sifferet, og trykk deretter på knappen .
| Gjenta trinn 3 for det andre til og med det fjerde sifferet.
| Trykk på OK for å aktivere tilgangsnøkkelen.