| Startside > Feilsøking Problemer med utskriftskvaliteten Vannrette bånd Loddrett feiljustering eller bånd Feil eller manglende farger Uklare eller flekkede utskrifter Hvis du har problemer med utskriftskvaliteten, sammenligner du med illustrasjonene nedenfor. Klikk bildeteksten under illustrasjonen som ligner mest på utskriften din.
Godt eksempel | Godt eksempel
Vannrette striper | Feiljustering loddrett eller loddrette striper
Vannrette striper | Feiljustering loddrett eller loddrette striper
Feilaktige eller manglende farger | Uklar eller flekket utskrift
Vannrette striper Pass på at den siden av papiret som det kan skrives ut på, vender opp i arkmateren. Kjør hoderengjøringsverktøyet for å rengjøre eventuelle blokkerte blekkdyser. Se Rengjøre skriverhodet Kjør verktøyet for justering av skriverhode. Se Justere skriverhodet Bruk opp en blekkpatron innen seks måneder etter at pakningen er åpnet. Bruk ekte Epson-blekkpatroner. Fjern alle tilpassede innstillinger, og velg Text (Tekst) som kvalitetsalternativ i skriverinnstillingene (Windows). Tilbakestill alle egendefinerte innstillinger og velg Automatic (Automatisk) som modus i skriverinnstillingene (Macintosh). Se i den elektroniske hjelpen for mer informasjon. Se Åpne skriverdriveren for Windows Se Åpne skriverdriveren for Mac OS X Kontroller blekknivåene. Hvis det er lite blekk, skifter du ut den aktuelle blekkpatronen. Se Skifte ut en blekkpatron Kontroller at innstillingen som er valgt for papirtype eller medietype i skriverdriveren, er riktig i forhold til papirtypen som er lagt inn i skriveren. Se Velge riktig medietype Toppen av siden Feiljustering loddrett eller loddrette striper Pass på at den siden av papiret som det kan skrives ut på, vender opp i arkmateren. Kjør hoderengjøringsverktøyet for å rengjøre eventuelle blokkerte blekkdyser. Se Rengjøre skriverhodet Kjør verktøyet for justering av skriverhode. Se Justere skriverhodet Fjern merket for High Speed (Høy hastighet) i de avanserte skriverinnstillingene. Se i den elektroniske hjelpen for detaljer. Kontroller at papirtypen eller medietypen som er valgt i skriverprogramvaren, er riktig for papirtypen som er lagt inn i skriveren. Se Velge riktig medietype Toppen av siden Feilaktige eller manglende farger Nullstill innstillingen for Grayscale (Gråtone) i skriverdriveren (for Windows). Endre blekkinnstillingen i skriverdriveren til Color (Farge) (For Macintosh). Se i den elektroniske hjelpen for detaljer. Juster fargeinnstillingene i programmet eller i de avanserte skriverinnstillingene. Se den elektroniske hjelpen for detaljer. Kjør verktøyet for hoderengjøring. Se Rengjøre skriverhodet Hvis fargene fortsatt er feilaktige eller mangler, skifter du ut én av fargeblekkpatronene. Hvis problemet vedvarer, skifter du ut den svarte blekkpatronen. Se Skifte ut en blekkpatron Hvis du nettopp har skiftet ut en blekkpatron, kontrollerer du at utløpsdatoen på pakken ikke er overskredet. Hvis du ikke har brukt skriveren på en lang stund, bør du også skifte ut blekkpatronene. Se Skifte ut en blekkpatron Toppen av siden Uklar eller flekket utskrift Kontroller at du bruker riktig skriverdriver for skriveren. Bruk bare papir som anbefales av Epson. Se Papir Bruk ekte Epson-blekkpatroner. Kontroller at skriveren er plassert på en flat, stabil overflate som går utenfor skriverens grunnflate i alle retninger. Skriveren vil ikke fungere som den skal hvis den står slik at den heller. Kontroller at papiret ikke er skadet, skittent eller for gammelt. Kontroller at papiret er tørt, og at den siden det kan skrives ut på, vender opp. Fjern alle tilpassede innstillinger, og velg Text (Tekst) som kvalitetsalternativ i skriverinnstillingene (Windows). Tilbakestill alle egendefinerte innstillinger og velg Automatic (Automatisk) som modus i skriverinnstillingene (Macintosh). Se i den elektroniske hjelpen for mer informasjon. Se Åpne skriverdriveren for Windows Se Åpne skriverdriveren for Mac OS X Hvis papiret er bøyd mot den siden det kan skrives ut på, glatter du det, eller bøyer det lett den andre veien. Kontroller at innstillingen som er valgt for papirtype eller medietype i skriverdriveren, er riktig i forhold til papirtypen som er lagt inn i skriveren. Se Velge riktig medietype Ta ut hvert ark fra utskuffen når de skrives ut. Hvis du skriver ut på blanke/glansede medier, bør du legge inn et støtteark under bunken, eller bare legge inn et ark om gangen. Ikke rør eller la noe komme i kontakt med den trykte siden av papir med glanset overflate. Når du har skrevet ut på transparenter eller papir med glanset overflate, må du la blekket få sette seg i et par timer før du håndterer papiret. Kjør verktøyet for hoderengjøring. Se Rengjøre skriverhodet Kjør verktøyet for justering av skriverhode. Se Justere skriverhodet Toppen av siden |