| Startside > Bruke et minnekort i skriveren Kopiere fra et minnekort Forholdsregler ved minnekortkopiering Minnekort som støttes Krav til bildefiler Sette inn et minnekort Kopiere bildefiler til datamaskinen Lagre bildefiler på et minnekort Forholdsregler ved minnekortkopiering Vær oppmerksom på følgende når du kopierer bilder mellom minnekortet og datamaskinen: Se etter retningslinjer for håndtering i dokumentasjonen som ble levert med minnekortet og adaptere du bruker. Ikke ta ut minnekortet eller slå av skriveren mens minnekortlampen blinker, ettersom dette kan forårsake tap av data. Kontroller at minnekortet ikke er skrivebeskyttet. Mange minnekort har en bryter eller forsegling for skrivebekyttelse. Ikke kopier bilder til et minnekort mens du skriver ut fra minnekortet. Skriverdisplayet oppdaterer ikke informasjon om minnekortet etter at du har kopiert bilder på det eller slettet bilder fra det. Når du skal oppdatere informasjonen som vises, venter du til minnekortlampen stopper å blinke, og deretter tar du ut minnekortet og setter det inn på nytt. Når du bruker EPSON File Manager til å åpne bilder på minnekortet, må du ikke fjerne minnekortet før du har lukket File Manager. Toppen av siden Minnekort som støttes Du kan bruke disse minnekorttypene på skriveren:
CompactFlash | MagicGate Memory Stick
Memory Stick | Memory Stick PRO
Memory Stick Duo* | Microdrive
MultiMediaCard | SD Card
SmartMedia | miniSD Card*
xD-Picture Card | Memory Stick PRO Duo*
MagicGate Memory Stick Duo* | xD-Picture Card Type M
* Adapter kreves.
| Obs!
Se i denne delen for spesifikasjoner for minnekort som kan brukes med skriveren Minnekortspor
Toppen av siden Krav til bildefiler Skriveren støtter bildefiler som oppfyller disse kravene:
Digitalt kamera- filsystem | DCF-kompatibel (Design rule for Camera File-system)
Filformat | Bildefiler i JPEG- eller TIFF-format tatt med et DCF-kompatibelt digitalt kamera Støtter Exif versjon 2.1/2.2/2.21
Bildestørrelse | 80 × 80 piksler til 9200 × 9200 piksler
Antall filer | Opptil 999
| Obs!
Filnavn som inneholder dobbeltbyte-tegn, støttes ikke når de skrives ut direkte fra et minnekort.
Toppen av siden Sette inn et minnekort
| Slå på skriveren.
| Åpne dekselet til minnekortsporet.
| Hvis du skal sette inn et kort av typen Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, miniSD Card eller MagicGate Memory Stick Duo, setter du kortet inn i adapteren.
| Sett inn minnekortet med den øvre delen mot høyre side av skriveren slik det vises i illustrasjonene nedenfor. Deretter lukker du dekselet til minnekortsporet.
Compact Flash/Microdrive | Memory Stick/ Memory Stick PRO/ MagicGate Memory Stick/ Memory Stick Duo/ MultiMediaCard/ SD Card/ miniSD Card/ Memory Stick PRO Duo/ MagicGate memory Stick Duo | SmartMedia/ xD-Picture Card/ xD-Picture Card Type M
| Forsiktig!
Sett inn minnekortet bare slik som vist ovenfor. Hvis ikke, kan du skade skriveren, minnekortet eller begge. Hvis du setter inn et kort feil, vises en feilmelding på skjermen. Klikk Cancel (Avbryt), og ta deretter minnekortet ut, og sett det inn riktig. Sett bare inn ett minnekort om gangen. Ta ut minnekortet før du setter inn et nytt. Lukk alltid dekselet til minnekortsporet for å beskytte minnekortet fra statisk elektrisitet. Hvis du berører det innsatte minnekortet, kan det forårsake feil på skriveren.
| Obs!
Når du har satt inn et minnekort, vises meldingen A memory card has been inserted. Counting images. (Et minnekort er satt inn. Teller bilder.) på skriverdisplayet.
Toppen av siden Kopiere bildefiler til datamaskinen
| Kontroller at skriveren er slått på og at minnekortet er satt inn.
| Windows XP: Klikk Start, og velg My Computer (Min datamaskin).
Windows Me, 2000 eller 98: Dobbeltklikk ikonet My Computer (Min datamaskin) på skrivebordet.
| Dobbeltklikk det ikonet til den flyttbare disken, og velg deretter mappen der bildefilene er lagret.
|  | Obs!
Hvis du har angitt et volumnavn, vises det som stasjonsnavnet. Hvis du ikke har angitt volumnavnet, vises “Removable disk (Flyttbar disk)” som stasjonsnavnet i Windows XP.
| Velg bildefilene du vil kopiere, og dra dem til en mappe på harddisken på datamaskinen.
Toppen av siden Lagre bildefiler på et minnekort Før du setter inn minnekortet, kontrollerer du at bryteren eller forseglingen for skrivebeskyttelse er innstilt slik at du kan skrive til minnekortet.
| Obs!
Når du har kopiert til et minnekort fra en Macintosh-maskin, kan det hende at et eldre digitalt kamera ikke kan lese minnekortet.
| Kontroller at skriveren er slått på og at minnekortet er satt inn.
| Windows XP: Klikk Start, og velg My Computer (Min datamaskin).
Windows Me, 2000 eller 98: Dobbeltklikk ikonet My Computer (Min datamaskin) på skrivebordet.
| Dobbeltklikk ikonet for flyttbar disk, og velg deretter mappen som du vil lagre bildefilene i.
|  | Obs!
Hvis du har angitt et volumnavn, vises det som stasjonsnavnet. Hvis du ikke har angitt volumnavnet, vises “Removable disk (Flyttbar disk)” som stasjonsnavnet i Windows XP.
| Velg mappen på harddisken på datamaskinen som inneholder bildefilene du vil kopiere. Deretter velger du bildefilene og drar dem til mappen på minnekortet.
|  | Obs!
Antall bilder som vises på skriveren, endres ikke når du kopierer bilder til det innsatte minnekortet. Ta ut og sett inn minnekortet på nytt for å vise det virkelige antall bilder.
Toppen av siden |