| Startside > Vedlikeholde skriveren Rengjøre skriverhodet Bruke verktøyet for rengjøring av skriverhode for Windows Bruke verktøyet for rengjøring av skriverhode for Mac OS X Bruke kontrollpanelknappene Hvis du ser at utskriften er uventet uklar eller at punkter mangler, kan det hende at du kan løse problemet ved å rengjøre skriverhodet slik at blekket kan passere på riktig måte gjennom dysene. Du kan rengjøre skriverhodet fra datamaskinen ved hjelp av verktøyet Head Cleaning (Hoderengjøring) i skriverprogramvaren, eller fra selve skriveren ved hjelp av knappene.
| Obs!
Rengjøring av skriverhodet bruker litt blekk. Hvis du vil unngå å sløse med blekk, bør du bare rengjøre skriverhodet når utskriftskvaliteten blir dårligere, hvis utskriften blir uklar eller hvis fargen er feil eller mangler helt. Bruk verktøyet Nozzle Check (Dysekontroll) først, for å bekrefte at skriverhodet må rengjøres. Dette sparer blekk. Du kan ikke rengjøre skriverhodet hvis meldingen om at det er tomt for blekk vises, eller blekkikonet i LCD-panelet viser at det er lite blekk. Hvis det er slutt på blekket, vil prosessen for å skifte ut patronen starte. Hvis du ikke vil skifte ut en blekkpatron nå, trykker du på Stop/Clear (Stopp/Nullstill)-knappen for å returnere skriverhodet til startposisjonen. Kontroller at CD-/DVD-skuffen ikke er satt inn i skriveren før du bruker verktøyet for rengjøring av skriverhodet.
Bruke verktøyet Head Cleaning (Hoderengjøring) for Windows Følg trinnene nedenfor hvis du vil rengjøre skriverhodet ved hjelp av verktøyet Head Cleaning (Hoderengjøring).
| Kontroller at skriveren er slått på og at ingen advarsler eller feilmeldinger vises i LCD-panelet.
| Pass på at det er lagt inn papir med A4-størrelse i arkmateren.
| Åpne skriverinnstillingene.
| Få tilgang til skriverdriveren for Windows
| Klikk kategorien Maintenance (Vedlikehold), og klikk knappen Head Cleaning (Hoderengjøring).
| Følg instruksjonene på skjermen.
|  | Forsiktig!
Slå aldri av skriveren mens fremdriftsindikatoren vises på LCD-panelet. Hvis du gjør det, kan skriveren bli skadet.
| Når rengjøringssyklusen er ferdig, legger du inn noen papirark og klikker Print Nozzle Check Pattern (Skriv ut kontrollmønster for dyse) i vinduet Head Cleaning (Hoderengjøring) for å bekrefte at skriverhodet er rengjort.
Nedenfor vises to dysekontrollmønstre: Sammenlign kvaliteten på kontrollarket du skrev ut, med eksemplet som vises nedenfor. Hvis det ikke er noen problemer med utskriftskvaliteten, for eksempel tomrom eller manglende segmenter i testlinjene, er skriverhodet i orden. Hvis det for eksempel mangler et segment i de utskrevne linjene, som vist nedenfor, kan dette bety en tilstoppet blekkdyse eller et feiljustert skriverhode. Hvis dysekontrollsiden ikke skrives ut tilfredsstillende, kan det hende at du må gjenta hoderengjøringen og skrive ut dysekontrollmønsteret på nytt. Se Rengjøre skriverhodet
| Obs!
Hvis utskriftskvaliteten ikke er blitt bedre etter at denne prosessen er gjentatt fire eller fem ganger, slår du av skriveren og lar den stå over natten. Kjør deretter dysekontrollen igjen, og gjenta rengjøringen av skriverhodet hvis nødvendig. Hvis utskriftskvaliteten fortsatt ikke forbedres, kan det hende at minst én av blekkpatronen er gammel eller skadet og må skiftes ut. Se Skifte ut en blekkpatron Hvis utskriftskvaliteten fortsatt er for dårlig etter at blekkpatronene er skiftet ut, kontakter du forhandleren. Du bør minst skrive ut noen sider hver måned for at utskriftskvaliteten skal opprettholdes.
Toppen av siden Bruke verktøyet Head Cleaning (Hoderengjøring) for Mac OS X Følg trinnene nedenfor hvis du vil rengjøre skriverhodet ved hjelp av verktøyet Head Cleaning (Hoderengjøring).
| Kontroller at skriveren er slått på og at ingen advarsler eller feilmeldinger vises i LCD-panelet.
| Pass på at det er lagt inn papir med A4-størrelse i arkmateren.
| Åpne EPSON Printer Utility (Epson-skriververktøy).
| Åpne skriverdriveren for Mac OS X
| Velg skriveren, og klikk deretter OK i vinduet Printer List (Skriverliste).
| Klikk knappen Head Cleaning (Hoderengjøring) i dialogboksen Utility (Verktøy).
| Følg instruksjonene på skjermen.
|  | Forsiktig!
Slå aldri av skriveren mens fremdriftsindikatoren vises på LCD-panelet. Hvis du gjør det, kan skriveren bli skadet.
| Når rengjøringssyklusen er ferdig, klikker du Confirmation (Bekreftelse) i dialogboksen Head Cleaning (Hoderengjøring) for å skrive ut et dysekontrollmønster. Bruk kontrollmønsteret til å bekrefte at skriverhodet er rent.
Nedenfor vises to dysekontrollmønstre. Sammenlign kvaliteten på kontrollarket du skrev ut, med eksemplet som vises nedenfor. Hvis det ikke er noen problemer med utskriftskvaliteten, for eksempel tomrom eller manglende segmenter i testlinjene, er skriverhodet i orden. Hvis det for eksempel mangler et segment i de utskrevne linjene, som vist nedenfor, kan dette bety en tilstoppet blekkdyse eller et feiljustert skriverhode. Hvis dysekontrollsiden ikke skrives ut tilfredsstillende, kan det hende at du må gjenta hoderengjøringen og skrive ut dysekontrollmønsteret på nytt. Se Rengjøre skriverhodet
| Obs!
Hvis utskriftskvaliteten ikke er blitt bedre etter at denne prosessen er gjentatt fire eller fem ganger, slår du av skriveren og lar den stå over natten. Kjør deretter dysekontrollen igjen, og gjenta rengjøringen av skriverhodet hvis nødvendig. Hvis utskriftskvaliteten fortsatt ikke forbedres, kan det hende at minst én av blekkpatronen er gammel eller skadet og må skiftes ut. Se Skifte ut en blekkpatron Hvis utskriftskvaliteten fortsatt er for dårlig etter at blekkpatronene er skiftet ut, kontakter du forhandleren. Du bør minst skrive ut noen sider hver måned for at utskriftskvaliteten skal opprettholdes.
Toppen av siden Bruke kontrollpanelknappene Følg trinnene nedenfor hvis du vil rengjøre skriverhodet ved hjelp av knappene på kontrollpanelet.
| Kontroller at ingen advarsler eller feilmeldinger vises på LCD-panelet.
| Trykk på oppsettsknappen, og velg Head Cleaning (Hoderengjøring) ved å trykke på - eller -knappen.
|  | Forsiktig!
Slå aldri av skriveren mens fremdriftsindikatoren vises på LCD-panelet. Hvis du gjør det, kan skriveren bli skadet.
| Trykk på -knappen og deretter Start-knappen. Rengjøringen av skriverhodet starter.
| Når den er ferdig, skriver du ut et dysekontrollmønster for å bekrefte at hodet er rengjort. Se Kontrollere skriverhodedysene
| Obs!
Hvis utskriftskvaliteten ikke er blitt bedre etter at denne prosessen er gjentatt fire eller fem ganger, slår du av skriveren og lar den stå over natten. Kjør deretter dysekontrollen igjen, og gjenta rengjøringen av skriverhodet hvis nødvendig. Hvis utskriftskvaliteten fortsatt ikke forbedres, kan det hende at minst én av blekkpatronen er gammel eller skadet og må skiftes ut. Se Skifte ut en blekkpatron Hvis utskriftskvaliteten fortsatt er for dårlig etter at blekkpatronene er skiftet ut, kontakter du forhandleren. Du bør minst skrive ut noen sider hver måned for at utskriftskvaliteten skal opprettholdes.
Toppen av siden |