| Startside > Skrive ut med spesielle oppsettsalternativer Poster Printing (Plakatutskrift) Skriverinnstillinger for Windows Slik lager du en plakat av utskriftene Plakatutskrift gjør at du kan skrive ut bilder i plakatstørrelse ved å forstørre én side til å dekke flere papirark.
| Obs!
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig med Mac OS X. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig med utskrift uten kant.
Skriverinnstillinger for Windows
| Åpne skriverinnstillingene.
| Få tilgang til skriverdriveren for Windows
| Klikk kategorien Main (Hoved), og velg deretter ett av følgende kvalitetsalternativer:
| Draft (Kladd) for kladdeutkast med redusert utskriftskvalitet Text (Tekst) for dokumenter med bare tekst Text & Image (Tekst og bilde) for sider av høyere kvalitet med tekst og bilder Photo (Foto) for god kvalitet og hastighet Best Photo (Beste bilde) for den beste utskriftskvaliteten
| Velg Sheet (Ark) som kildeinnstilling.
| Velg aktuell innstilling for Type.
| Velge riktig medietype
| Velg størrelsen på papiret du bruker, under Size (Størrelse).
| Velg Portrait (Stående) (høy utskrift) eller Landscape (Liggende) (bred utskrift) hvis du vil endre papirretning for utskriften.
| Klikk kategorien Page Layout (Sideoppsett), velg Multi-Page (Flere sider), og velg deretter Poster Printing (Plakatutskrift). Klikk pilene for å velge 2x2, 3x3 eller 4x4.
| Klikk Settings (Innstillinger) hvis du vil justere måten plakaten skrives ut på. Vinduet Poster Settings (Plakatinnstillinger) åpnes.
| Velg følgende innstillinger:
Print Cutting Guides (Skriv ut klippelinjer) | Skriver ut støttelinjer for utklipp.
Overlapping Alignment Marks (Overlappende justeringsmerker) | Gjør at feltene overlapper hverandre litt, og skriver ut justeringsmerker slik at feltene kan justeres nøyaktigere.
Trim Lines (Klippelinjer) | Skriver ut linjer i feltkantene som vil være til hjelp når sidene klippes.
|  | Obs!
Hvis du bare vil skrive ut noen av feltene, og ikke hele plakaten, klikker du feltene du ikke vil skrive ut.
| Klikk OK for å lukke vinduet Poster Settings (Plakatinnstillinger).
Når du har fullført trinnene ovenfor, skriver du ut én testkopi og undersøker resultatene før du skriver ut hele jobben. Følg deretter instruksjonene. Slik lager du en plakat av utskriftene Toppen av siden Slik lager du en plakat av utskriftene Her er et eksempel som viser hvordan du lager en plakat med innstillingen 2x2 valgt under Poster Printing (Plakatutskrift) og Overlapping Alignment Marks (Overlappende justeringsmerker) valgt som klippelinjealternativ.
| Klipp av margen på ark 1 langs en loddrett linje gjennom midten av øverste og nederste kryssmerke:
| Plasser kanten av ark 1 oppå ark 2 justert etter kryssmerkene, og teip arkene midlertidig sammen fra baksiden:
| Klipp de teipede arkene i to langs en loddrett linje gjennom justeringsmerkene (en linje til venstre for kryssmerkene):
| Juster papirkantene ved hjelp av justeringsmerkene, og teip dem deretter sammen fra baksiden av papiret:
| Gjenta instruksjonene fra trinn 1 til 4 for å teipe ark 3 og 4 også.
| Gjenta instruksjonene fra trinn 1 til 4 for å teipe topp og bunn på arkene:
| Klipp av de gjenværende margene.
Toppen av siden |