| Ana Sayfa > Yazıcınızın Bakımı Yazdırma Kafasını Hizalama Windows'ta Print Head Alignment (Yazdırma Kafasını Hizalama) Yardımcı Programını Kullanma Mac OS X'te Print Head Alignment (Yazdırma Kafasını Hizalama) Yardımcı Programını Kullanma Denetim masası düğmelerini kullanma Çıktılarınızda yanlış hizalanmış dikey çizgiler veya yatay çizgiler oluştuğunu fark ederseniz, yazıcı yazılımınızdaki Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hizalama) yardımcı programını kullanarak bu sorunu çözebilirsiniz. Aşağıda ilgili bölüme bakın.
| Not:
Yazdırma Kafası Hizalama yardımcı programını kullanarak sınama deseni yazdırma işlemini iptal etmek için Stop/Clear (Durdur/Temizle) düğmesine basmayın. Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hizalama) yardımcı programını kullanmadan önce CD/DVD tepsisinin yazıcıya takılı olmadığından ve CD/DVD kılavuzunun yukarı kaldırılmış olduğundan emin olun.
Windows'ta Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hizalama) Yardımcı Programını Kullanma Yazdırma kafasını Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hizalama) yardımcı programını kullanarak hizalamak için aşağıdaki adımları izleyin.
| Kağıt besleyici bölümünde A4 boyutu düz kağıt olduğundan emin olun.
| Yazıcı ayarlarına erişin.
| Windows'ta yazıcı sürücüsüne erişme
| Maintenance (Bakım) sekmesini tıklatın, sonra da Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hizalama) düğmesini tıklatın.
| Kartuşu değiştirmek için ekrandaki talimatları izleyin.
Sayfanın Başına Mac OS X'te Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hizalama) Yardımcı Programını Kullanma Yazdırma kafasını Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hizalama) yardımcı programını kullanarak hizalamak için aşağıdaki adımları izleyin.
| Kağıt besleyici bölümünde A4 boyutu düz kağıt olduğundan emin olun.
| EPSON Printer Utility (EPSON Yazıcı Yardımcı Programı) iletişim kutusuna erişin.
| Mac OS X'te yazıcı sürücüsüne erişme
| Yazıcınızı seçin, sonra da Printer List (Yazıcı Listesi) penceresinde OK'i (Tamam) tıklatın.
| Utility (İzlence) iletişim kutusunda Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hizalama) düğmesini tıklatın.
| Kartuşu değiştirmek için ekrandaki talimatları izleyin.
Sayfanın Başına Denetim masası düğmelerini kullanma Yazdırma kafasını denetim masası düğmelerini kullanarak hizalamak istiyorsanız, aşağıdaki talimatları uygulayın.
| LCD panelinde hiçbir hata veya uyarı mesajı çıkmadığından emin olun.
| Setup (Ayar) düğmesine basın ve veya düğmesine basarak Head Alignmentı (Kafa Hizalama) seçin.
| düğmesine ve Start (Başlat) düğmesine basın.
| Aşağıdaki hizalama sayfası yazdırılır.
| Tüm gruplardaki hizalama desenlerine bakın ve en düzgün yazdırılan, gözle görülür şerit veya çizgiler içermeyen deseni bulun.
| düğmesine basın ve ardından 1 numaralı gruptaki en iyi desenin (1 - 9) numarasını seçmek için veya düğmesine basın ve ardından OK (Tamam) düğmesine basın.
| 2, 3 ve 4 numaralı gruplardaki en iyi desenleri seçmek için 6. adımı tekrarlayın.
| İşlemi tamamlamak için OK (Tamam) düğmesine basın.
Sayfanın Başına |