| Ana Sayfa > Sorun Giderme Kağıtlar Doğru Beslenmiyor Kağıt beslenmiyor Birden çok sayfa besleniyor Kağıt sıkışmaları Kağıt doğru yüklenmedi Kağıt tam olarak çıkmıyor veya buruşuyor CD/DVD baskı işi gönderildiğinde CD/DVD tepsisi çıkıyor CD/DVD baskı işi tamamlandıktan sonra CD/DVD tepsisi düzgün çıkmıyor Kağıt beslenmiyor Kağıt destesini çıkarın ve aşağıdaki noktaları kontrol edin: Kağıt kıvrılmış veya buruşmuş olmamalıdır. Kağıt çok eski olmamalıdır. Daha fazla bilgi için kağıtla birlikte verilen talimatlara bakın. Kağıt, sol kenar kılavuzunun içindeki ok işaretinin altında olmalıdır. Kağıt destesindeki kağıt sayısı ortam için belirtilen sınırı aşmamalıdır. Bkz Epson özel ortamları için yükleme kapasiteleri Yazıcıda kağıt sıkışması olmamalıdır. Eğer kağıt sıkışması durumu varsa, sıkışan kağıtları çıkarın. Bkz. Kağıt sıkışmaları Mürekkep kartuşları boş olmamalıdır. Bir kartuş boşsa değiştirin. Bkz. Mürekkep Kartuşunu Değiştirme Kağıtlar ile birlikte verilen özel yükleme talimatlarına uymanız gerekir. Kağıdı yeniden yükleyin. Bkz. Kağıt Yükleme Sayfanın Başına Birden çok sayfa besleniyor Kağıdın, sol kenar kılavuzunun içindeki ok işaretinin altında kaldığından emin olun. Sol kenar kılavuzunun kağıdın sol kenarına dayanmış olduğundan emin olun. Kağıdın kıvrılmamış veya katlanmamış olduğundan emin olun. Kağıt kıvrılmış veya katlanmışsa kağıdı yüklemeden önce düzleştirin veya kıvrımın ters yönünde hafifçe kıvırın. Kağıt destesini alın ve kağıdın çok ince olmadığından emin olun. Bkz. Kağıt Kağıtları birbirinden ayırmak için destenin kenarlarını havalandırın, sonra kağıtları yeniden yükleyin. Belgenin çok sayıda kopyası yazdırılıyorsa, Page Layout (Sayfa Düzeni) penceresinden (Windows) veya Print (Baskı) iletişim kutusundan (Macintosh) ve uygulamanızdan Copies (Kopya Sayısı) ayarını denetleyin. Ayrıntılı bilgi için çevrimiçi yardıma bakın. Sayfanın Başına Kağıt sıkışmaları Sıkışan kağıdı çıkarmak için Start (Başlat) düğmesine basın. Hata giderilmezse, yazıcıyı kapatın ve yazıcı kapağını açın, ardından yırtılmış parçalar dahil içerideki tüm kağıtları çıkarın. Sonra, yeniden kağıt yükleyin ve yazdırmayı sürdürmek için Start (Başlat) düğmesine basın.
| Not:
Yabancı bir cismi kolayca çıkaramıyorsanız, güç uygulamayın ve yazıcı parçalarını sökmeyin. Yardım için satıcınızı arayın.
Kağıt sıkışması sorununu sıkça yaşıyorsanız aşağıdaki noktaları denetleyin: Kağıt kıvrılmış veya katlanmış olmamalı, düz olmalıdır. Yüksek kalitede kağıt kullanmalısınız. Kağıt besleyicide, kağıdın yazdırılabilir yüzü üstte olmalıdır. Kağıt destesi yüklenmeden önce havalandırılmalıdır. Kağıt, sol kenar kılavuzun içindeki ok işaretini geçecek şekilde yüklenmemelidir. Kağıt destesindeki kağıt sayısı o kağıt için belirtilen sınırı aşmamalıdır. Bkz Epson özel ortamları için yükleme kapasiteleri Sol kenar kılavuzu kağıdın sol kenarına dayanmış olmalıdır. Yazıcının kendisinden daha geniş, düz ve sağlam bir yüzeyde durmalıdır. Yazıcı eğik durursa düzgün çalışmaz. Sayfanın Başına Kağıt doğru yüklenmedi Kağıdı yazıcının içine çok fazla girecek şekilde yüklediyseniz, yazıcı kağıdı doğru şekilde besleyemeyecektir. Yazıcıyı kapatın ve kağıdı dikkatlice çıkarın. Sonra, yazıcıyı açın ve kağıdı doğru şekilde yeniden yükleyin. Sayfanın Başına Kağıt tam olarak çıkmıyor veya buruşuyor Kağıt tam olarak çıkmıyorsa, Start (Başlat) düğmesine basın, sonra yazıcının kapağını açın ve kağıdı çıkarın. Aynı zamanda, uygulamanızda veya yazıcı ayarlarınızda Paper Size (Kağıt Boyutu) ayarını denetleyin. Ayrıntılı bilgi için çevrimiçi yardıma bakın. Kağıt çıkarken buruşuyorsa, nemli veya çok ince olabilir. Yeni bir kağıt destesi yükleyin.
| Not:
Kullanılmayan kağıtları kendi ambalajında ve kuru bir yerde saklayın.
Sayfanın Başına CD/DVD baskı işi gönderildiğinde CD/DVD tepsisi çıkıyor Bir CD/DVD baskı işini başlattığınızda tepsi çıkıyorsa yazıcı hazır değildir. Ekranınızda yazıcının hazır olduğunu belirten bir mesaj görene kadar bekleyin. Sonra tepsiyi sıfırlayın ve Start (Başlat) düğmesine basın. Sayfanın Başına CD/DVD baskı işi tamamlandıktan sonra CD/DVD tepsisi düzgün çıkmıyor CD/DVD tepsisini yavaşça çıkarın ve ardından Start (Başlat) düğmesine basın. Sayfanın Başına |