| Ana Sayfa > Özel Yerleşim Seçenekleriyle Yazdırma Double-Sided Printing (Çift Taraflı Yazdırma) Windows'ta standart çift taraflı yazdırma Windows'ta katlanmış kitapçıkta çift taraflı yazdırma İki tür çift taraflı yazdırma özelliği bulunmaktadır: standart ve katlanmış kitapçık. Standart çift taraflı yazdırma özelliği, tek numaralı sayfaları önce yazdırmanıza olanak sağlar. Bu sayfalar yazdırıldıktan sonra, kağıtları diğer yüzlerine çift numaralı sayfaları yazdırmak üzere yazıcıya yeniden yükleyebilirsiniz. Katlanmış kitapçıkta çift taraflı yazdırma özelliği sayesinde tek katlı kitapçıklar oluşturabilirsiniz. Dıştaki sayfalar (sayfa katlandıktan sonra) önce yazdırılır. Kağıdı yazıcıya aşağıdaki resimde gösterildiği şekilde yeniden yükledikten sonra kitapçığın iç bölümündeki sayfalar yazdırılır. Tek katlı kitapçık * : Cilt kenarı 1. ve 4. sayfaları ilk kağıda, 5. ve 8. sayfaları ikinci kağıda ve 9. ve 12. sayfaları üçüncü kağıda yazdırarak bir kitapçık oluşturabilirsiniz. Bu sayfaları kağıt besleyiciye yeniden yükledikten sonra 2. ve 3. sayfaları ilk kağıdın arkasına, 6. ve 7. sayfaları ikinci kağıdın arkasına ve 10. ve 11. sayfaları üçüncü kağıdın arkasına yazdırabilirsiniz. Daha sonra, elde ettiğiniz sayfaları katlayarak ve ciltleyerek kitapçık oluşturabilirsiniz.
| Not:
Bu özellik Mac OS X'te kullanılamaz. Bu özellik kenarlık olmadan yazdırmada kullanılamaz. Yazıcıya ağ üzerinden erişildiğinde veya yazıcı paylaşılan yazıcı olarak kullanıldığında bu özellikten yararlanılamaz. Kağıdın türüne bağlı olarak, çift taraflı yazdırma işlemi sırasında kağıt besleyiciye 30 sayfalık kağıt desteleri yüklenebilir. Sadece çift taraflı yazdırma işlemi için uygun kağıtları kullanın. Aksi takdirde, baskı kalitesi düşebilir. Kağıdın türüne ve metinleri, görüntüleri basmak üzere kullanılan mürekkep miktarına bağlı olarak kağıdın diğer yüzüne mürekkep geçebilir. Çift taraflı yazdırma işlemi sırasında kağıt yüzeyi kirlenebilir.
Windows'ta standart çift taraflı yazdırma Kağıdın ters yüzüne tek ve çift numaralı sayfaları yazdırmak için aşağıdaki adımları uygulayın.
| Yazıcı ayarlarına erişin.
| Windows'ta yazıcı sürücüsüne erişme
| Main (Ana) sekmesini tıklatın, ardından aşağıdaki Quality Options'tan (Kalite Seçenekleri) birini seçin:
| Draft (Taslak), kaba taslaklar için baskı kalitesi düşük yazdırma. Text (Metin), sadece metin içeren sayfalar yazdırma Text & Image (Metin ve Görüntü), metin ve görüntü içeren sayfalar için yüksek kaliteli yazdırma Photo (Fotoğraf), yüksek kalite ve hızda yazdırma Best Photo (En İyi Fotoğraf), en iyi fotoğraf kalitesinde yazdırma
| Source (Kaynak) ayarı olarak Sheet'i (Sayfa) seçin.
| Gerekli Type (Tür) ayarını seçin.
| Doğru Ortam Türünü Seçme
| Size (Boyut) ayarı olarak verinizin kağıt boyutunu seçin.
| Çıktınızın yönlendirmesini değiştirmek için Portrait'i (Dikey) (uzun) veya Landscape'i (Yatay) (geniş) seçin.
| Page Layout (Sayfa Düzeni) sekmesini tıklatın, sonra da Double-Sided Printing (Çift Taraflı Yazdırma) onay kutusunu seçin.
| Margins (Kenar Boşlukları) penceresini açmak için Margins'i (Kenar Boşlukları) tıklatın.
| Cildin sayfanın hangi kenarına yerleştirileceğini belirleyin. Left (Sol), Top (Üst) veya Right (Sağ) seçeneklerinden birini seçebilirsiniz.
| Unit (Birim) ayarı olarak cm'yi veya inch'i (inç) seçin. Sonra, cilt kenar boşluğunun genişliğini belirleyin. 0,3 - 3,0 cm veya 0,12 - 1,18 inç arasında bir genişlik girebilirsiniz
|  | Not:
Uygulamanıza bağlı olarak gerçek cilt kenar boşluğu belirlenen ayarlardan farklı olabilir. Tüm işi yazdırmadan önce gerçek sonuçları incelemek için birkaç kağıtta deneme yapın.
| Page Layout (Sayfa Düzeni) ekranına dönmek için OK'i (Tamam) tıklatın. Sonra, ayarlarınızı kaydetmek için OK'i (Tamam) tıklatın.
| Kağıt besleyiciye kağıt yükleyin, sonra da uygulamanızdan baskı işini yazıcıya gönderin. Tek numaralı sayfalar yazdırılırken ekranda çift numaralı sayfa oluşturma işlemi ile ilgili talimatlar görüntülenecektir.
| Kağıt yükleme
| Kağıdı yeniden yüklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.
|  | Not:
Kağıt, kullanılan mürekkep miktarına bağlı olarak yazdırma işlemi sırasında kıvrılabilir. Bu durumda, yazıcıya yeniden yüklemeden önce kağıtları ters yönde hafifçe kıvırın. Kağıt destesini yeniden yüklemeden önce kenarlarını sert, düz bir yüzeye hafifçe vurarak hizalayın. Çıktıları yeniden yüklerken talimatları uygulayın. Aksi taktirde, kağıt sıkışabilir veya cilt boşlukları yanlış olabilir. Kağıt sıkışması durumunda aşağıdaki bölüme bakın. Bkz. Kağıt sıkışmaları
| Kağıt yeniden yüklendikten sonra çift numaralı sayfaları yazdırmak için Resume'u (Sürdür) tıklatın.
Sayfanın Başına Windows'ta katlanmış kitapçıkta çift taraflı yazdırma Katlanmış kitapçık oluşturmak için aşağıdaki adımları uygulayın.
| Yazıcı ayarlarına erişin.
| Windows'ta yazıcı sürücüsüne erişme
| Main (Ana) sekmesini tıklatın, ardından aşağıdaki Quality Options'tan (Kalite Seçenekleri) birini seçin:
| Draft (Taslak), kaba taslaklar için baskı kalitesi düşük yazdırma. Text (Metin), sadece metin içeren sayfalar yazdırma Text & Image (Metin ve Görüntü), metin ve görüntü içeren sayfalar için yüksek kaliteli yazdırma Photo (Fotoğraf), yüksek kalite ve hızda yazdırma Best Photo (En İyi Fotoğraf), en iyi fotoğraf kalitesinde yazdırma
| Source (Kaynak) ayarı olarak Sheet'i (Sayfa) seçin.
| Gerekli Type (Tür) ayarını seçin.
| Doğru Ortam Türünü Seçme
| Size (Boyut) ayarı olarak verinizin kağıt boyutunu seçin.
| Çıktınızın yönlendirmesini değiştirmek için Portrait'i (Dikey) (uzun) veya Landscape'i (Yatay) (geniş) seçin.
| Page Layout (Sayfa Düzeni) sekmesini tıklatın ve Double-Sided Printing (Çift Taraflı Yazdırma) onay kutusunu seçin. Sonra, Folded Booklet (Katlanmış Kitapçık) onay kutusunu tıklatın.
| Margins (Kenar Boşlukları) penceresini açmak için Margins'i (Kenar Boşlukları) tıklatın.
| Cildin sayfanın hangi kenarına yerleştirileceğini belirleyin. Left (Sol), Top (Üst) veya Right (Sağ) seçeneklerinden birini seçebilirsiniz.
|  | Not:
Orientation (Yönlendirme) ayarı olarak Portrait'i (Dikey) seçerseniz, Left (Sol) veya Right (Sağ) ciltleme konumları kullanılabilir. Orientation (Yönlendirme) ayarı olarak Landscape'i (Yatay) seçerseniz Top (Üst) cilt konumu kullanılabilir.
| Unit (Birim) ayarı olarak cm'yi veya inch'i (inç) seçin. Cilt kenar boşluğunun genişliğini belirleyin.
Portrait (Dikey) | Landscape (Yatay)
* : Cilt kenarı ** : Kenar Boşluğu 0,3 - 3,0 cm veya 0,12 - 1,18 inç arasında bir genişlik girebilirsiniz Belirlenen kenar boşluğu genişliği katlanmış kitapçığın her iki yüzünde de kullanılacaktır. Örneğin, 1 cm'lik bir kenar boşluğu belirlerseniz, 20 mm'lik bir kenar boşluğu eklenecektir. (katlanmış kitapçığın her iki yüzüne de 10 mm'lik kenar boşluğu yerleştirilecektir.)
| Page Layout (Sayfa Düzeni) ekranına dönmek için OK'i (Tamam) tıklatın. Sonra, ayarlarınızı kaydetmek için OK'i (Tamam) tıklatın.
| Kağıt besleyiciye kağıt yükleyin, sonra da uygulamanızdan baskı işini yazıcıya gönderin. Dış sayfalar yazdırılırken ekranda iç sayfaların nasıl yazdırılacağı hakkında talimatlar görüntülenecektir.
| Kağıt yükleme
| Kağıdı yeniden yüklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.
|  | Not:
Kağıt, kullanılan mürekkep miktarına bağlı olarak yazdırma işlemi sırasında kıvrılabilir. Bu durumda, yazıcıya yeniden yüklemeden önce kağıtları ters yönde hafifçe kıvırın. Kağıt destesini yazıcıya yeniden yüklemeden önce kenarlarını sert, düz bir yüzeye hafifçe vurarak hizalayın. Çıktıları yeniden yüklerken talimatları uygulayın. Aksi taktirde, kağıt sıkışabilir veya cilt boşlukları yanlış olabilir. Kağıt sıkışması durumunda aşağıdaki bölüme bakın. Bkz. Kağıt sıkışmaları
| Kağıt yüklendikten sonra iç sayfaları yazdırmak için Resume'u (Sürdür) tıklatın.
| Yazdırma işlemi tamamlandıktan sonra, sayfaları katlayın ve bir zımba yardımıyla veya başka bir ciltleme yönteminden yararlanarak ciltleyin.
Sayfanın Başına |