| Ana Sayfa > Ürün Bilgileri Teknik Özellikler Kağıt Bellek Kartı Yuvaları Mürekkep Kartuşları Mekanik Elektrik ile İlgili Çevresel Standartlar ve Onaylar USB Arabirimi Kağıt
| Not:
Üreticiler, belirli kağıt markalarının veya türlerinin kalitesini herhangi bir zamanda değiştirebildikleri için Epson olarak Epson tarafından üretilmeyen kağıt markalarının ve türlerinin kalitesi konusunda güvence veremiyoruz. Büyük miktarda satın almadan veya büyük baskı işlerinden önce mutlaka kağıt destesinden sınama örnekleri alın.
Tek sayfalar:
Boyut | A4 210 × 297 mm 10 × 15 cm (4 × 6 inç) 13 × 18 cm (5 × 7 inç) A6 105 × 148 mm A5 148 × 210 mm B5 182 × 257 mm 9 × 13 cm (3,5 × 5 inç) 13 × 20 cm (5 × 8 inç) 20 × 25 cm (8 × 10 inç) Letter 8 1/2 × 11 inç Legal 8 1/2 × 14 inç
Kağıt türleri | Kaliteli düz kağıt veya Epson tarafından dağıtılan özel kağıt
Kalınlık (kaliteli düz kağıt için) | 0,08 - 0,11 mm (0.003 - 0.005 inç)
Ağırlık (kaliteli düz kağıt için) | 64g/m² (17lb) - 90g/m² (24lb)
Zarflar:
Boyut | Zarf #10 4 1/8 × 9 1/2 inç Zarf DL 110 × 220 mm Zarf C6.114 × 162 mm Zarf 132 × 220 mm
Kağıt türleri | Kaliteli düz kağıt, Havayolu ile Gönderim Zarfı
Ağırlık | 75g/m² (20lb) - 90g/m² (24lb)
| Not:
Düşük kaliteli kağıt, baskı kalitesini düşürebilir ve kağıt sıkışmasına veya başka sorunlara yol açabilir. Sorunla karşılaşırsanız, daha kaliteli bir kağıt kullanın. Kıvrılmış veya katlanmış kağıt kullanmayın. Normal koşullarda kağıt kullanın: Sıcaklık 15 - 25 ˚C (59 - 77 ˚F) Nem %40 - %60 Nispi nem
Printable area (Yazdırılabilir alan) Tek sayfalar ve indeks kartlar:
Normal | Borderless (Kenarlık Yok)
Zarflar:
Köşeden köşeye uzanan çizgiler yazdırılabilir alanı göstermektedir.
A: | Minimum üst kenar boşluğu 3,0 mm'dir (0,12 inç).
B-L: | Minimum sol kenar boşluğu 3,0 mm'dir (0,12 inç). Zarflar için minimum sol kenar boşluğu 5,0 mm'dir (0,20 inç).
B-R: | Minimum sağ kenar boşluğu 3,0 mm'dir (0,12 inç). Zarflar için minimum sağ kenar boşluğu 5,0 mm'dir (0,20 inç).
C: | Tek sayfalar ve indeks kartlar için minimum alt kenar boşluğu 20 mm'dir (0,78 inç).
| Not:
Kağıdın türüne bağlı olarak çıktının üst ve alt bölümlerinde baskı kalitesi düşebilir veya bu alanlar kirli görünebilir.
Sayfanın Başına Bellek Kartı Yuvaları
Uyumlu bellek kartları | CompactFlash SmartMedia* Memory Stick Memory Stick PRO Memory Stick Duo** Memory Stick PRO Duo** MagicGate Memory Stick MagicGate Memory Stick Duo** Microdrive SD (Secure Digital) Card MultiMediaCard miniSD Card** xD-Picture Card xD-Picture Card Type M
Voltaj Gereksinimleri | 3.3 v Maksimum akım 500 mA'dır
* Maksimum kapasite 128 MB. ** Bağdaştırıcı gerekiyor. Bellek kartı yuvası uyumluluğu:
CF Type II kart yuvası | CF+ ve CompactFlash Specification 1.4 kartları ile uyumlu
SmartMedia kart yuvası | SmartMedia Standard 2003 kartları ile uyumlu
Memory Stick/MemoryStick PRO kart yuvası | Memory Stick Standard version 1.3 veya Memory Stick Standard Memory Stick PRO Format Specifications version 1.0 kartlarıyla uyumlu
SD/MMC kart yuvası | SD Memory Card Specifications / PART1 ile uyumlu. Physical Layer Specification Version 1.0 kartları ve MultiMediaCard Standard kartları
xD-Picture card Yuvası | xD-Picture Card™ Card Specification Version 1.20 Type M kartlarıyla uyumlu
Sayfanın Başına Mürekkep Kartuşları
Renk | Yellow (Sarı), Magenta (Eflatun), Cyan (Açık Mavi), Light Magenta (Açık Eflatun), Light Cyan (Açık Deniz Mavisi), Black (Siyah)
Kartuş kullanım ömrü | Paket açıldıktan sonra 25 ˚C [77 ˚F] sıcaklıkta 6 ay
Sıcaklık | Saklama: -20 - 40 ˚C (-4 - 104 ˚F) 40 ˚C (104 ˚F) sıcaklıkta 1 ay Donma:* -18 ˚C (-0,4 ˚F)
Boyutlar | 12,7 mm (G) x 73,5 mm (D) x 55,3 mm (Y)
* Mürekkep erir ve 25 ˚C (77 ˚F) sıcaklıkta yaklaşık 3 saat sonra kullanılabilir hale gelir.
| Dikkat:
Epson, gerçek Epson mürekkep kartuşlarının kullanılmasını önermektedir. Epson tarafından üretilmemiş mürekkep kartuşlarının kullanımından dolayı bu ürünün göreceği zarar Epson garantisi kapsamında değildir. Paket üzerindeki son kullanma tarihi geçen mürekkep kartuşlarını kullanmayın. Mürekkep kartuşunu yeniden doldurmayın. Bu ürün, mürekkep kartuşunun üzerindeki IC yongasını kullanarak kalan mürekkep miktarını hesaplar; bu nedenle, kartuş yeniden doldurulsa bile IC yongası kartuşun boş olduğunu bildirecektir.
| Not:
Yazıcınızla birlikte verilen mürekkep kartuşları, ilk kurulum sırasında bir miktar kullanılır. Yüksek kalitede çıktılar elde etmek için yazıcınızın baskı kafası mürekkeple tamamen doldurulur. Bir kere yapılan bu işlem belirli miktarda mürekkep tüketir. Daha sonra kullanacağınız mürekkep kartuşu setleri belirtilen ürün ömrünün sonuna kadar dayanacaktır.
Sayfanın Başına Mekanik
Kağıt yolu | Kağıt besleyici, üst giriş
Kağıt besleyici kapasitesi | 90 g/m² (24 lb) kağıt için yaklaşık 120 sayfa
Boyutlar | Saklama Genişlik: 483 mm (19,0 inç) Derinlik: 300 mm (11,8 inç) Yükseklik: 188 mm (7,4 inç)
Yazdırma Genişlik: 483 mm (19,0 inç) Derinlik: 478 mm (18,8 inç) Yükseklik: 297 mm (11,7 inç)
Ağırlık | Mürekkep kartuşları olmadan 6,1 kg (13,4 lb)
Sayfanın Başına Elektrik ile İlgili
| 120V Model | 220-240V Model
Giriş voltajı aralığı | 99 - 132 V | 198 - 264 V
Normal frekans aralığı | 50 - 60 Hz
Giriş frekansı aralığı | 49,5 - 60,5 Hz
Nominal akım | 0.4A (Maks. 0,7 A) | 0,2A (Maks. 0,4 A)
Güç tüketimi | Yaklaşık 13 W (ISO10561 Letter Pattern) Yaklaşık 2,2 W Uyku modunda Yaklaşık 0,2 W Kapalı modda | Yaklaşık 13 W (ISO10561 Letter Pattern) Yaklaşık 2,3 W Uyku modunda Yaklaşık 0,3 W Kapalı modda
| Not:
Voltaj değeri için yazıcının arkasındaki etikete bakın.
Sayfanın Başına Çevresel
Sıcaklık | Çalışma: 10 - 35 ˚C (50 - 95 ˚F) Saklama: -20 - 40 ˚C (-4 - 104 ˚F) 40 ˚C (104 ˚F) sıcaklıkta 1 ay
Nem | Çalışma: * %20 - 80 Nispi Nem Çalışma:* %5 - 85 Nispi Nem
* Yoğunlaşmasız Sayfanın Başına Standartlar ve Onaylar A.B.D. modeli:
Güvenlik | UL 60950 CSA 22.2 No.950
EMC | FCC 15. Bölüm B Alt Bölümü B Sınıfı CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 B Sınıfı
Avrupa modeli:
Düşük voltaj yönetmeliği 73/72/EEC | EN 60950
EMC yönetmeliği 89/336/EEC | EN55022 B Sınıfı EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024
Avustralya modeli:
EMC | AS/NZS CISPR22 B Sınıfı
Sayfanın Başına USB arabirimi
Standard (Standart) | Evrensel Seri Veriyolu Teknik Özellikleri Revizyon 2.0, Yazdırma Aygıtları için Evrensel Seri Veriyolu Aygıt Sınıfı Tanımlaması Sürüm 1.1, Evrensel Seri Veriyolu Toplu Depolama sınıfı Sadece Toplu Taşıma Revizyon 1.0'a göre
Bit hızı | 480 Mbps (Yüksek hızlı aygıt)
Veri şifreleme | NRZI
Uyarlanabilir bağlantı | USB Seri B
Önerilen kablo uzunluğu | 2 metreden az
Sayfanın Başına |