| Ana Sayfa > Sorun Giderme Baskı Kalitesi Sorunları Yatay çizgiler Dikey hizalamada hata veya çizgi oluşumu Yanlış veya eksik renkler Lekeli veya kirli çıktılar Baskı kalitesi sorunları yaşıyorsanız, aşağıdaki resimlerle karşılaştırın. Çıktınıza en çok benzeyen resmin altındaki yazıyı tıklatın.
İyi örnek | İyi örnek
Yatay çizgiler | Dikey hizalamada hata veya çizgi oluşumu
Yatay çizgiler | Dikey hizalamada hata veya çizgi oluşumu
Yanlış veya eksik renkler | Lekeli veya kirli çıktılar
Yatay çizgiler Kağıt besleyicide, kağıdın yazdırılabilir yüzünün üstte olduğundan emin olun. Tıkanmış olan mürekkep püskürtme kanallarını temizlemek için Head Cleaning (Kafa Temizleme) yardımcı programını çalıştırın. Bkz. Yazdırma Kafasını Temizleme Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hizalama) yardımcı programını çalıştırın. Bkz. Yazdırma Kafasını Hizalama Paketlerinden çıkardıktan sonra mürekkep kartuşlarını altı ay içinde kullanıp bitirin. Gerçek Epson mürekkep kartuşlarını kullanın. Tüm özel ayarları temizleyin, sonra da yazıcı ayarlarınızda Quality Option (Kalite Seçeneği) olarak Text'i (Metin) seçin (Windows) Tüm özel ayarları temizleyin ve yazıcı ayarlarınızda Mode (Mod) ayarı olarak Automatic'i (Otomatik) seçin. Daha fazla bilgi için çevrimiçi yardıma bakın. Bkz. Windows'ta yazıcı sürücüsüne erişme Bkz. Mac OS X'te yazıcı sürücüsüne erişme Mürekkep seviyelerini denetleyin. Mürekkep azsa ilgili mürekkep kartuşunu değiştirin. Bkz. Mürekkep Kartuşunu Değiştirme Yazıcı sürücünüzde seçili Paper Type'ın (Kağıt Türü) veya Media Type'ın (Ortam Türü) yazıcıya yüklenen kağıt türü için uygun olduğundan emin olun. Bkz. Doğru Ortam Türünü Seçme Sayfanın Başına Dikey hizalamada hata veya çizgi oluşumu Kağıt besleyicide, kağıdın yazdırılabilir yüzünün üstte olduğundan emin olun. Tıkanmış olan mürekkep püskürtme kanallarını temizlemek için Head Cleaning (Kafa Temizleme) yardımcı programını çalıştırın. Bkz. Yazdırma Kafasını Temizleme Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hizalama) yardımcı programını çalıştırın. Bkz. Yazdırma Kafasını Hizalama Advanced (Gelişmiş) yazıcı ayarlarınızda High Speed (Yüksek Hız) onay kutusu seçimini kaldırın. Ayrıntılı bilgi için çevrimiçi yardıma bakın. Yazıcı yazılımınızda seçili Paper Type'ın (Kağıt Türü) veya Media Type'ın (Ortam Türü) yazıcınıza yüklenen kağıt türü için uygun olduğundan emin olun. Bkz. Doğru Ortam Türünü Seçme Sayfanın Başına Yanlış veya eksik renkler Yazıcı yazılımınızda Grayscale (Gri Tonlama) ayarını temizleyin (Windows için). Yazıcı sürücünüzdeki Ink (Mürekkep) ayarını Color (Renkli) olarak (Macintosh için) değiştirin. Ayrıntılı bilgi için çevrimiçi yardıma bakın. Uygulamanızdaki veya Advanced (Gelişmiş) yazıcı ayarlarındaki renk ayarlarını yapın. Ayrıntılı bilgi için çevrimiçi yardıma bakın. Head Cleaning (Kafa Temizleme) yardımcı programını çalıştırın. Bkz. Yazdırma Kafasını Temizleme Renkler hâlâ yanlış veya eksikse renkli mürekkep kartuşlarından birini değiştirin. Sorun devam ederse siyah mürekkep kartuşunu değiştirin. Bkz. Mürekkep Kartuşunu Değiştirme Mürekkep kartuşunu daha yeni değiştirdiyseniz kutunun üzerindeki tarihin geçmediğinden emin olun. Yazıcıyı uzun bir süredir kullanmadıysanız, mürekkep kartuşlarını değiştirin. Bkz. Mürekkep Kartuşunu Değiştirme Sayfanın Başına Lekeli veya kirli çıktılar Yazıcı için doğru yazıcı sürücüsünü kullandığınızdan emin olun. Sadece Epson tarafından önerilen kağıtları kullanın. Bkz. Kağıt Gerçek Epson mürekkep kartuşlarını kullanın. Yazıcının, her açıdan kendisinden daha geniş, düz ve sağlam bir yüzeyde durduğundan emin olun. Yazıcı eğik durursa düzgün çalışmaz. Kağıdınızın hasar görmüş, kirli veya çok eski olmadığından emin olun. Kağıdınızın kuru olduğundan ve yazdırılabilir yüzünün üstte olduğundan emin olun. Tüm özel ayarları temizleyin, sonra da yazıcı ayarlarınızda Quality Option (Kalite Seçeneği) olarak Text'i (Metin) seçin (Windows) Tüm özel ayarları temizleyin ve yazıcı ayarlarınızda Mode (Mod) ayarı olarak Automatic'i (Otomatik) seçin. Daha fazla bilgi için çevrimiçi yardıma bakın. Bkz. Windows'ta yazıcı sürücüsüne erişme Bkz. Mac OS X'te yazıcı sürücüsüne erişme Kağıt yazdırılabilir yüzüne doğru kıvrılmışsa, kağıdı düzleştirin veya ters yönde hafifçe kıvırın. Yazıcı sürücünüzde seçili Paper Type'ın (Kağıt Türü) veya Media Type'ın (Ortam Türü) yazıcıya yüklenen kağıt türü için uygun olduğundan emin olun. Bkz. Doğru Ortam Türünü Seçme Sayfaları yazdırıldıkça çıktı tepsisinden alın. Parlak ortama baskı alıyorsanız, ortam destesinin altına destek sayfası (veya düz bir kağıt) yerleştirin veya bir defada sadece bir kağıt yükleyin. Parlak dokuya sahip kağıtların baskı alınan yüzüne dokunmayın veya bu yüzün herhangi bir madde ile temas etmemesine özen gösterin. Belgeleri asetata veya parlak kağıda bastıktan sonra bu kağıtlara dokunmadan önce mürekkebin kuruması için birkaç saat bekleyin. Head Cleaning (Kafa Temizleme) yardımcı programını çalıştırın. Bkz. Yazdırma Kafasını Temizleme Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hizalama) yardımcı programını çalıştırın. Bkz. Yazdırma Kafasını Hizalama Sayfanın Başına |