| Ana Sayfa > Yazıcınızın Bakımı Yazdırma Kafasının Püskürtme Kanallarını Denetleme Windows'ta Nozzle Check (Püskürtme Denetimi) yardımcı programını kullanma Mac OS X'te Nozzle Check (Püskürtme Denetimi) yardımcı programını kullanma Denetim masası düğmelerini kullanma Çıktı beklenmedik şekilde soluksa veya çıktıda eksik noktalar varsa, yazdırma kafasının püskürtme kanallarını kontrol ederek sorunu tespit edebilirsiniz. Yazdırma kafasının püskürtme kanallarını, Nozzle Check (Püskürtme Denetimi) yardımcı programını kullanarak bilgisayarınızdan veya düğmeleri kullanarak yazıcınızdan denetleyebilirsiniz.
| Not:
LCD panelinde "ink out" (mürekkep bitti) mesajı görüntülendiğinde veya mürekkep simgesi mürekkebin bittiğini veya azaldığını gösteriyorsa yazdırma kafasını temizleyemezsiniz. Önce gerekli mürekkep kartuşunu değiştirin. Nozzle check (Püskürtme denetimi) yardımcı programını kullanmadan önce CD/DVD tepsisinin yazıcıya takılı olmadığından ve CD/DVD kılavuzunun yukarı kaldırılmış olduğundan emin olun.
Windows'ta Nozzle Check (Püskürtme Denetimi) yardımcı programını kullanma Nozzle Check (Püskürtme Denetimi) yardımcı programını kullanmak için aşağıdaki adımları izleyin.
| Kağıt besleyici bölümünde A4 boyutu kağıt olduğundan emin olun.
| Yazıcı yazılımına erişin.
| Windows'ta yazıcı sürücüsüne erişme
| Maintenance (Bakım) sekmesini tıklatın, sonra da Nozzle Check (Püskürtme Denetimi) düğmesini tıklatın.
| Ekrandaki talimatları uygulayın.
Sayfanın Başına Mac OS X'te Nozzle Check (Püskürtme Denetimi) yardımcı programını kullanma Nozzle Check (Püskürtme Denetimi) yardımcı programını kullanmak için aşağıdaki adımları izleyin.
| Kağıt besleyici bölümünde A4 boyutu kağıt olduğundan emin olun.
| EPSON Printer Utility (EPSON Yazıcı Yardımcı Programı) iletişim kutusuna erişin.
| Mac OS X'te yazıcı sürücüsüne erişme
| Utility (İzlence) iletişim kutusunda Nozzle Check (Püskürtme Denetimi) düğmesini tıklatın.
| Ekrandaki talimatları uygulayın.
Sayfanın Başına Denetim masası düğmelerini kullanma Denetim masası düğmelerini kullanarak yazdırma kafasının püskürtme kanallarını denetlemek için aşağıdaki adımları izleyin.
| Yazıcıyı kapatın.
| Kağıt besleyici bölümünde A4 boyutu kağıt olduğundan emin olun.
| Setup (Ayar) düğmesine basın ve veya düğmesine basarak Nozzle Check'i (Püskürtme Denetimi) seçin.
| düğmesine basın ve püskürtme denetimi deseni yazdırmaya başlamak için Start (Başlat) düğmesine basın.
Aşağıda iki püskürtme denetimi deseni gösterilmektedir. Yazdırılan denetim sayfasının kalitesini aşağıda gösterilen örnekle karşılaştırın. Sınama satırlarında boşluklar veya eksik bölümler gibi baskı kalitesi sorunları yoksa, yazdırma kafasında sorun yok demektir. Yazdırılan satırlarda aşağıda gösterildiği şekilde herhangi bir bölüm eksikse, mürekkep püskürtme kanalı tıkanmış veya yazdırma kafası yanlış hizalanmış olabilir. Bkz. Yazdırma Kafasını Temizleme Bkz. Yazdırma Kafasını Hizalama Sayfanın Başına |