| Ana Sayfa > Yazıcınızın Bakımı Yazıcınızı Taşıma Yazıcınızı başka bir yere taşımanız gerekirse, dikkatli bir şekilde hazırlayın ve aşağıda açıklandığı gibi yeniden paketleyin. Yazıcının kendi kutusunu ve paketleme malzemelerini, veya yazıcının rahatça sığabileceği benzer bir kutuyu kullanın.
| Dikkat:
Yazıcıyı saklarken veya taşırken eğmeyin, dikey olarak tutmayın veya baş aşağı çevirmeyin: Aksi takdirde, kartuştan mürekkep sızabilir. Mürekkep kartuşlarını takılı olarak bırakın. Kartuşların çıkarılması durumunda yazdırma kafası kuruyabilir ve yazıcı yazdırma işlemi yapamayabilir.
| Yazıcıyı prize takın ve açın. Yazdırma kafası başlangıç konumuna dönene kadar bekleyin, sonra yazıcının kapağını kapatın.
| Yazıcıyı kapatın ve elektrik kablosunu çıkarın.
| Arabirim kablosunu çıkarın.
| Kağıt besleyicideki tüm kağıtları çıkarın.
| Yazıcı kapağını açın. Mürekkep kartuşu yuvasını aşağıda gösterildiği şekilde koruyucu bantla sabitleyin, sonra yazıcının kapağını kapatın.
| Çıktı tepsisini ve kağıt desteğini kapatın.
| Yazıcının her iki tarafına koruyucu malzeme yerleştirin.
| Yazıcıyı ve elektrik kablosunu kendi özgün kutusuna yerleştirin.
| Not:
Yazıcıyı taşıma sırasında düz tutun. Yeniden kullanmadan önce koruyucu malzemeleri ve bandı yazıcıdan çıkardığınızdan emin olun.