| Ana Sayfa > Yazıcınızın Bakımı Yazdırma Kafasını Temizleme Windows'ta Head Cleaning (Kafa Temizleme) yardımcı programını kullanma Mac OS X'te Head Cleaning (Kafa Temizleme) yardımcı programını kullanma Denetim masası düğmelerini kullanma Çıktı beklenmedik şekilde soluksa veya çıktıda eksik noktalar varsa, yazdırma kafasını temizleyerek bu sorunları çözebilirsiniz; böylece püskürtme kanalları düzgün bir şekilde mürekkep püskürtebilir. Yazdırma kafasını yazıcı yazılımındaki Head Cleaning (Kafa Temizleme) yardımcı programını kullanarak bilgisayarınızdan veya yazıcının düğmelerini kullanarak yazıcıdan temizleyebilirsiniz.
| Not:
Yazdırma kafası temizliği sırasında bir miktar mürekkep kullanılır. Mürekkep sarfiyatını önlemek istiyorsanız, yazdırma kafasını sadece baskı kalitesi düştüğünde (örneğin, çıktı soluksa veya renkler yanlışsa ya da eksikse) temizleyin. Yazdırma kafasının temizlenmesine gerek olup olmadığını anlamak için önce Nozzle Check (Püskürtme Denetimi) yardımcı programını kullanın. Bu işlem mürekkep tasarrufu sağlar. LCD panelinde "ink out" (mürekkep bitti) mesajı görüntülendiğinde veya mürekkep simgesi mürekkebin azaldığını gösteriyorsa yazdırma kafasını temizleyemezsiniz. Mürekkebin bitmesi durumunda mürekkep kartuşunu değiştirme yordamı başlayacaktır. Mürekkep kartuşunu hemen değiştirmek istemiyorsanız yazdırma kafasını başlangıç konumuna döndürmek için Stop/Clear (Durdur/Temizle) düğmesine basın. Head Cleaning (Kafa Temizleme) yardımcı programını kullanmadan önce CD/DVD tepsisinin yazıcıya takılı olmadığından emin olun.
Windows'ta Head Cleaning (Kafa Temizleme) yardımcı programını kullanma Yazdırma kafasını Head Cleaning (Kafa Temizleme) yardımcı programını kullanarak temizlemek için aşağıdaki adımları izleyin.
| Yazıcının açık olduğundan ve LCD panelinde hiçbir uyarı veya hata görüntülenmediğinden emin olun.
| Kağıt besleyici bölümünde A4 boyutu kağıt olduğundan emin olun.
| Yazıcı ayarlarına erişin.
| Windows'ta yazıcı sürücüsüne erişme
| Maintenance (Bakım) sekmesini tıklatın, sonra da Head Cleaning (Kafa Temizleme) düğmesini tıklatın.
| Ekrandaki talimatları uygulayın.
|  | Dikkat:
Hiçbir zaman LCD panelinde durum göstergesi görüntülenirken yazıcıyı kapatmayın. Aksi halde yazıcı zarar görebilir.
| Temizlik işlemi sona erdiğinde birkaç sayfa kağıt yükleyin ve yazdırma kafasının temiz olduğunu onaylamak için Head Cleaning (Kafa Temizleme) penceresinde Print Nozzle Check Pattern'ı (Püskürtme Denetimi Deseni Yazdır) tıklatın.
Aşağıda iki püskürtme denetimi deseni gösterilmektedir: Yazdırılan denetim sayfasının kalitesini aşağıda gösterilen örnekle karşılaştırın. Sınama satırlarında boşluklar veya eksik bölümler gibi baskı kalitesi sorunları yoksa, yazdırma kafasında sorun yok demektir. Yazdırılan satırlarda aşağıda gösterildiği şekilde herhangi bir bölüm eksikse, mürekkep püskürtme kanalı tıkanmış veya yazdırma kafası yanlış hizalanmış olabilir. Püskürtme denetimi sayfası tatmin edici bir şekilde yazdırılmıyorsa, kafa temizleme işlemini tekrarlamanız ve püskürtme denetimi desenini yeniden yazdırmanız gerekebilir. Bkz. Yazdırma Kafasını Temizleme
| Not:
Bu işlemi dört veya beş kez tekrarlamanıza rağmen baskı kalitesi düzelmiyorsa, yazıcıyı kapatın ve bir gece boyunca çalıştırmayın. Sonra, püskürtme denetimini yeniden yapın ve gerekiyorsa kafa temizleme işlemini de tekrarlayın. Baskı kalitesi yine düzelmediyse, mürekkep kartuşlarınızdan en az bir tanesi eskimiş veya zarar görmüş olabilir; değiştirilmesi gerekebilir. Bkz. Mürekkep Kartuşunu Değiştirme Baskı kalitesi mürekkep kartuşlarını değiştirdikten sonra da sorunlu ise satıcınıza başvurun. Baskı kalitesini korumak için her ay en az birkaç sayfa yazdırmanızı öneririz.
Sayfanın Başına Mac OS X'te Head Cleaning (Kafa Temizleme) yardımcı programını kullanma Yazdırma kafasını Head Cleaning (Kafa Temizleme) yardımcı programını kullanarak temizlemek için aşağıdaki adımları izleyin.
| Yazıcının açık olduğundan ve LCD panelinde hiçbir uyarı veya hata görüntülenmediğinden emin olun.
| Kağıt besleyici bölümünde A4 boyutu kağıt olduğundan emin olun.
| EPSON Printer Utility'e (EPSON Yazıcı Yardımcı Programı) erişin
| Mac OS X'te yazıcı sürücüsüne erişme
| Yazıcınızı seçin, sonra da Printer List (Yazıcı Listesi) penceresinde OK'i (Tamam) tıklatın.
| Utility (İzlence) iletişim kutusunda Head Cleaning (Kafa Temizleme) düğmesini tıklatın.
| Ekrandaki talimatları uygulayın.
|  | Dikkat:
Hiçbir zaman LCD panelinde durum göstergesi görüntülenirken yazıcıyı kapatmayın. Aksi halde yazıcı zarar görebilir.
| Temizlik işlemi sona erdiğinde püskürtme denetimi deseni basmak için Head Cleaning (Kafa Temizleme) iletişim kutusunda Confirmation (Onay) düğmesini tıklatın. Yazdırma kafasının temiz olduğunu onaylamak için denetim desenini kullanın.
Aşağıda iki püskürtme denetimi deseni gösterilmektedir. Yazdırılan denetim sayfasının kalitesini aşağıda gösterilen örnekle karşılaştırın. Sınama satırlarında boşluklar veya eksik bölümler gibi baskı kalitesi sorunları yoksa, yazdırma kafasında sorun yok demektir. Yazdırılan satırlarda aşağıda gösterildiği şekilde herhangi bir bölüm eksikse, mürekkep püskürtme kanalı tıkanmış veya yazdırma kafası yanlış hizalanmış olabilir. Püskürtme denetimi sayfası tatmin edici bir şekilde yazdırılmıyorsa, kafa temizleme işlemini tekrarlamanız ve püskürtme denetimi desenini yeniden yazdırmanız gerekebilir. Bkz. Yazdırma Kafasını Temizleme
| Not:
Bu işlemi dört veya beş kez tekrarlamanıza rağmen baskı kalitesi düzelmiyorsa, yazıcıyı kapatın ve bir gece boyunca çalıştırmayın. Sonra, püskürtme denetimini yeniden yapın ve gerekiyorsa kafa temizleme işlemini de tekrarlayın. Baskı kalitesi yine düzelmediyse, mürekkep kartuşlarınızdan en az bir tanesi eskimiş veya zarar görmüş olabilir; değiştirilmesi gerekebilir. Bkz. Mürekkep Kartuşunu Değiştirme Baskı kalitesi mürekkep kartuşlarını değiştirdikten sonra da sorunlu ise satıcınıza başvurun. Baskı kalitesini korumak için her ay en az birkaç sayfa yazdırmanızı öneririz.
Sayfanın Başına Denetim masası düğmelerini kullanma Yazdırma kafasını denetim masası düğmelerini kullanarak temizlemek istiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyin.
| LCD panelinde hiçbir hata veya uyarı mesajı çıkmadığından emin olun.
| Setup (Ayar) düğmesine basın ve veya düğmesine basarak Head Cleaning (Kafa Temizleme) düğmesini seçin.
|  | Dikkat:
Hiçbir zaman LCD panelinde durum göstergesi görüntülenirken yazıcıyı kapatmayın. Aksi halde yazıcı zarar görebilir.
| düğmesine basın ve ardından Start (Başlat) düğmesine basın. Yazdırma kafası temizleme işlemi başlayacaktır.
| Bittiğinde, kafanın temiz olduğunu onaylamak için bir püskürtme denetim deseni yazdırın. Bkz. Yazdırma Kafasının Püskürtme Kanallarını Denetleme
| Not:
Bu işlemi dört veya beş kez tekrarlamanıza rağmen baskı kalitesi düzelmiyorsa, yazıcıyı kapatın ve bir gece boyunca çalıştırmayın. Sonra, püskürtme denetimini yeniden yapın ve gerekiyorsa kafa temizleme işlemini de tekrarlayın. Baskı kalitesi yine düzelmediyse, mürekkep kartuşlarınızdan en az bir tanesi eskimiş veya zarar görmüş olabilir; değiştirilmesi gerekebilir. Bkz. Mürekkep Kartuşunu Değiştirme Baskı kalitesi mürekkep kartuşlarını değiştirdikten sonra da sorunlu ise satıcınıza başvurun. Baskı kalitesini korumak için her ay en az birkaç sayfa yazdırmanızı öneririz.
Sayfanın Başına |