| Ana Sayfa > Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme Mürekkep Akışını Denetleme Yazıcının denetim masası düğmelerini kullanma Windows için Mac OS X için Yazıcının denetim masası düğmelerini kullanma Kalan mürekkep miktarını LCD panelinin sağ alt bölümünde simge olarak kontrol edebilirsiniz. Ayrıntıları kontrol etmek için aşağıdakileri yapın:
| Setup (Ayar) düğmesine basın, Ink Levels'ı vurgulu hale getirmek için (Mürekkep Seviyeleri) veya düğmesine basın , sonra düğmesine basın.
Her bir kartuşta kalan mürekkep miktarını gösteren bir grafik karşınıza gelir. B (Black) (Siyah) C (Cyan) (Açık Mavi), LC (Light Cyan) (Açık Deniz Mavisi), M (Magenta) (Eflatun), LM (Light Magenta) (Açık Eflatun) ve Y (Yellow) (Sarı). Mürekkebiniz azalmaya başladığında, bu işaret görüntülenir.
| Mürekkep seviyelerini kontrol ettikten sonra bir önceki ekrana dönmek için OK (Tamam) düğmesine basın.
Sayfanın Başına Windows için Mürekkep kartuşlarında kalan mürekkep miktarını denetlemek için aşağıdakilerden birini yapın: Windows görev çubuğunuzda yazıcı kısayol simgesini çift tıklatın. Görev çubuğuna bir kısayol simgesi eklemek için, Bkz. Monitoring Preferences (Görüntüleme Tercihleri) Yazıcı sürücüsünü açın, önce Maintenance (Bakım) sekmesini, sonra EPSON Status Monitor 3 düğmesini tıklatın. Kalan mürekkep miktarını gösteren bir grafik görüntülenir.
|  | Not:
Yazıcıda takılı olan mürekkep kartuşlarından herhangi biri kırılmışsa, yazıcı modeliyle uyumlu değilse veya yanlış takılmışsa, EPSON Status Monitor 3, ekranda kalan mürekkep miktarını doğru göstermez. EPSON Status Monitor 3 tarafından belirtilen mürekkep kartuşunu değiştirin veya yeniden takın.
Baskı işini başlattığınızda durum göstergesi otomatik olarak görüntülenir. Kalan mürekkep miktarını bu pencereden kontrol edebilirsiniz. Sayfanın Başına Mac OS X için EPSON StatusMonitor'ü kullanarak mürekkep kartuşlarında kalan mürekkep miktarını denetleyebilirsiniz. Aşağıdaki adımları izleyin.
| EPSON Printer Utility (EPSON Yazıcı Yardımcı Programı) iletişim kutusuna erişin. Mac OS X'te yazıcı sürücüsüne erişme
| EPSON StatusMonitor düğmesini tıklatın. EPSON StatusMonitor görüntülenir.
| Not:
Grafik, EPSON StatusMonitor ilk açıldığında kalan mürekkep miktarını gösterir. Mürekkep seviyesi bilgilerini güncelleştirmek için Update'i (Güncelleştir) tıklatın. Yazıcıda takılı olan mürekkep kartuşlarından herhangi biri kırılmışsa, yazıcı modeliyle uyumlu değilse veya yanlış takılmışsa, EPSON StatusMonitor, ekranda kalan mürekkep miktarını doğru göstermez. EPSON StatusMonitor tarafından belirtildiğinde mürekkep kartuşunu değiştirin veya yeniden takın.
Sayfanın Başına |