| Ana Sayfa > Yazıcınızın Bakımı Yazıcınızı Temizleme En iyi şekilde çalışması için, yazıcınızı yılda birçok kez aşağıdaki şekilde iyice temizleyin:
| Yazıcının elektrik kablosunu prizden çıkarın.
| Kağıt besleyicideki kağıtları çıkarın.
| Yumuşak bir fırça kullanarak kağıt besleyicideki toz ve kirleri temizleyin.
| Kağıt besleyicinin dış bölümü veya içi kirliyse, hafif bir deterjanla nemlendirilmiş yumuşak ve temiz bir bezle temizleyin. İçeri su kaçmasını engellemek için yazıcının kapağını kapatın.
| Yazıcının içine yanlışlıkla mürekkep bulaşması durumunda nemli bir bezle temizleyin.
Yazıcının içine mürekkep sızması durumunda yumuşak ve temiz bir bezle temizleyin.
| Uyarı:
Yazıcının içindeki dişlilere veya silindirlere dokunmamaya dikkat edin.
| Dikkat:
Yazdırma kafası taşıyıcısının altındaki metal parçalara yağ sürmeyin. Yazıcıyı temizlerken alkol veya tiner kullanmayın. Yazıcının parçalarına ve dış yüzeyine zarar verebilir. Yazıcı mekanizmasının veya elektrikli bileşenlerin su ile temas etmemesine dikkat edin. Sert veya aşındırıcı bir fırça kullanmayın. Yazıcının iç bölümüne yağlı madde içeren sprey sıkmayın. Uygun olmayan yağlar mekanizmaya zarar verebilir. Yağa ihtiyaç olması durumunda satıcınıza veya yetkili servis görevlisine başvurun.