| Ana Sayfa > Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme Mürekkep Kartuşunu Değiştirme Denetim masası düğmelerini kullanma Bilgisayarınızı Kullanma Mürekkep kartuşunu yazıcı düğmelerini veya bilgisayarınızı kullanarak değiştirebilirsiniz. Talimatlar için aşağıda ilgili bölüme bakın. Denetim masası düğmelerini kullanma Mürekkep kartuşunu denetim masası düğmelerini kullanarak değiştirmek için aşağıdaki adımları uygulayın.
| Not:
Resimde siyah mürekkep kartuşunun değiştirilmesi gösterilmektedir. Ancak, talimatlar tüm kartuşlar için aynıdır.
| Yazıcının açık olduğundan ancak yazdırma işlemi yapmadığından emin olun, sonra kağıt desteğini açın ve çıktı tepsisini aşağı doğru indirin.
|  | Not:
Mürekkep kartuşunu değiştirmeden önce CD/DVD tepsisinin yazıcıya takılı olmadığından emin olun.
| LCD panelinde "ink out" (mürekkep bitti) mesajının görüntülenip görüntülenmediğini denetleyin ve OK (Tamam) düğmesine basın. Biraz mürekkep kalmışsa bu mesaj görüntülenmeyecektir. Bu durumda, Setup (Ayar) düğmesine basın, Ink Cartridge Replacement'i (Mürekkep Kartuşu Değiştirme) seçin ve ardından düğmesine basın. Hangi kartuşun değiştirilmesi gerektiğini tespit etmek için Mürekkep Akışını Denetleme konusuna bakın.
| Ekranda çıkan talimatları uygulayın ve OK (Tamam) düğmesine basın. Yazdırma kafası mürekkep kartuşu değiştirme konumuna hareket eder.
|  | Not:
Bir mürekkep kartuşu azalmışsa, bu kartuşu bitene kadar kullanmaya devam edebilirsiniz. Her kartuşta kalan mürekkep seviyesini onaylamak için aşağıdaki bölümlere bakın: Bkz. EPSON Status Monitor 3'ü kullanma (Windows) Bkz. EPSON StatusMonitor'ü kullanma (Mac OS X)
|  | Dikkat:
Yazdırma kafasını elle hareket ettirmeyin, aksi takdirde yazıcınız zarar görebilir. Yazdırma kafasını her zaman OK (Tamam) düğmesine basarak hareket ettirin.
| Yeni mürekkep kartuşunu paketinden çıkarın.
|  | Dikkat:
Paketinden çıkarırken mürekkep kartuşunun yanındaki kancaları kırmamaya dikkat edin. Kartuşun üzerindeki etiketi çıkarmayın veya yırtmayın; aksi takdirde kartuştan mürekkep sızabilir. Kartuşun yanındaki yeşil IC yongasına dokunmayın. Aksi takdirde mürekkep kartuşu zarar görebilir. Bu bölüme dokunmayın. Her zaman, eski kartuşu çıkardıktan sonra, yeni kartuşu hemen takın. Kartuş doğru takılmaza yazdırma kafası kuruyabilir ve yazdırma işlemi yapılamayabilir.
| Kartuş kapağını açın. Değiştirmek istediğiniz mürekkep kartuşunun arkasındaki çıkıntıları tutarak sıkın. Kartuşu yukarı doğru kaldırarak yazıcıdan çıkarın ve uygun şekilde imha edin. Kullanılmış kartuşu parçalamayın veya yeniden doldurmaya çalışmayın.
| Mürekkep kartuşunu kartuş yuvasına yerleştirin. Sonra, mürekkep kartuşunu yerine oturana kadar aşağı doğru itin.
| Kartuşu değiştirme işlemini tamamladığınızda kartuş kapağını ve yazıcının kapağını kapatın.
| OK (Tamam) düğmesine basın.
Yazıcı yazdırma kafasını hareket ettirir ve mürekkep tahliye sistemini doldurmaya başlar. Bu işlemin tamamlanması yaklaşık bir buçuk dakika sürer. Mürekkep doldurma işlemi sona erdiğinde yazdırma kafası başlangıç konumuna döner.
|  | Dikkat:
Mürekkep doldurulurken LCD panelinde progress meter (durum göstergesi) görüntülenecektir. Hiçbir zaman tamamlandı mesajı görüntülenmeden yazıcıyı kapatmayın. Aksi takdirde mürekkep doldurma işlemi tamamlanamaz.
| LCD panelinde "Ink cartridge replacement is complete" (Mürekkep kartuşu doldurma işlemi tamamlandı) mesajı çıktığında OK (Tamam) düğmesine basın.
|  | Not:
Yazdırma kafası başlangıç konumuna hareket ettiğinde mürekkep bitti hatası oluşuyorsa mürekkep doğru şekilde takılmamış olabilir. 1. Adımdan itibaren adımları tekrarlayın ve mürekkep kartuşunu yerine tam olarak oturana kadar yeniden takın.
Sayfanın Başına Bilgisayarınızı Kullanma Kalan mürekkep seviyelerini bilgisayarınızdan takip edebilir, azalan veya biten mürekkep kartuşunu değiştirmek için talimatları ekrandan takip edebilirsiniz. Bir mürekkep kartuşu azaldığında veya bittiğinde, EPSON Status Monitor penceresinde How to'yu (Nasıl) tıklatın. Kartuşu değiştirmek için ekrandaki talimatları izleyin. Mürekkep kartuşlarını bilgisayarınızı kullanarak değiştirme hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki bölüme bakın. Bkz. EPSON Status Monitor 3'ü kullanma (Windows) Bkz. EPSON StatusMonitor'ü kullanma (Mac OS X) Sayfanın Başına |