| Ana Sayfa > Kağıt Kullanımı Zarfları Yükleme Zarfları yüklemek için aşağıdaki adımları uygulayın:
| Kağıt desteğini açın, sonra da uzantıyı dışarı doğru kaydırın.
| Çıktı tepsisini indirin ve uzantıyı dışarı doğru kaydırın.
| Sol kenar kılavuzunu sola kaydırın.
| Zarfları, kısa kenarı önce girecek ve kapağın olduğu yüz solda ve aşağı bakacak şekilde yerleştirin:
|  | Not:
Zarfların kalınlığı ve katlanabilme özellikleri büyük ölçüde farklılık göstermektedir. Zarf destesinin toplam kalınlığının 10 mm'yi geçmesi durumunda, yüklemeden önce düzleştirmek için zarfların üzerine bastırın. Bir zarf destesi yüklendiğinde baskı kalitesi düşüyorsa, her defasında bir zarf yükleyin. Kağıt besleyiciye bir kerede en çok 15 zarf yükleyebilirsiniz. Kıvrılmış veya katlanmış zarfları kullanmayın. Yüklemeden önce kapağın olduğu yüzü düzleştirin. Yüklemeden önce zarfın önce giren kenarını düzleştirin. Çok ince zarfları kullanmayın; bu tür zarflar yazdırma işi sırasında kıvrılabilir.
Yazdırma talimatları için aşağıdaki bölüme bakın. Bkz. Zarflara Yazdırma |