| Anfang > Drucker warten Druckkopfdüsen überprüfen Utility Düsentest verwenden (Windows) Utility Düsentest verwenden (Mac OS X) Verwendung der Bedienfeldtasten Sollten die Ausdrucke blasser werden oder Lücken im Druckbild aufweisen, können Sie die Ursache des Problems möglicherweise durch einen Düsentest feststellen. Die Überprüfung der Druckkopfdüsen können Sie vom Computer aus mit dem Utility Düsentest oder über die Tasten am Drucker vornehmen.
| Hinweis:
Es ist nicht möglich, den Druckkopf zu reinigen, wenn die Meldung "Keine Tinte" angezeigt wird oder das Tintensymbol am LCD angibt, dass die Tinte verbraucht ist oder zu Ende geht. Tauschen Sie zuerst die entsprechende Tintenpatrone aus. Vergewissern Sie sich vor der Verwendung des Utilitys Düsentest, dass der CD/DVD-Träger nicht im Drucker eingesetzt ist und dass die CD/DVD-Führung sich oben befindet.
Utility Düsentest verwenden (Windows) Gehen Sie folgendermaßen vor, um das Utility Düsentest zu verwenden.
| Stellen Sie sicher, dass ein geeignetes Papier des Formats A4 in das Papierfach des Druckers eingelegt ist.
| Rufen Sie die Druckersoftware auf.
| Druckersoftware unter Windows aufrufen
| Klicken Sie auf die Registerkarte Wartung und anschließend auf die Schaltfläche Düsentest
| Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm.
Oben Utility Düsentest verwenden (Mac OS X) Gehen Sie folgendermaßen vor, um das Utility Düsentest zu verwenden.
| Stellen Sie sicher, dass ein geeignetes Papier des Formats A4 in das Papierfach des Druckers eingelegt ist.
| Rufen Sie das Dialogfeld EPSON Drucker-Utility auf.
| Druckertreiber für Mac OS X aufrufen
| Klicken Sie auf die Schaltfläche Düsentest im Dialogfeld Utility.
| Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm.
Oben Verwendung der Bedienfeldtasten Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Druckkopfdüsen mit Hilfe der Bedienfeldtasten zu überprüfen.
| Schalten Sie den Drucker aus.
| Stellen Sie sicher, dass ein geeignetes Papier des Formats A4 in das Papierfach des Druckers eingelegt ist.
| Drücken Sie die Taste Setup und wählen Sie Düsentest durch Drücken der Taste oder aus.
| Drücken Sie die Taste und die Taste Start, um das Düsentestmuster zu drucken.
Es folgen zwei Beispiele für Düsentestmuster. Vergleichen Sie die Qualität der Testseite mit dem nachfolgend dargestellten Muster. Wenn keine Probleme mit der Druckqualität vorliegen, wie z. B. Lücken oder fehlende Segmente in den Testzeilen, ist der Druckkopf in Ordnung. Wenn ein Segment der gedruckten Zeilen wie unten abgebildet fehlt, sind möglicherweise die Düsen des Druckkopfs verstopft oder der Druckkopf muss justiert werden. Siehe Druckkopf reinigen Siehe Druckkopf-Justage Oben |