| Anfang > Optionalen Bluetooth-Adapter verwenden Bluetooth-Einstellungen auswählen Nehmen Sie gegebenenfalls Einstellungen für die drahtlose Bluetooth-Kommunikation am LCD des Druckers vor. In Abhängigkeit von den Einstellungen für das Bluetooth-fähige Gerät kann es erforderlich sein, ein Kennwort für den Drucker einzugeben oder die Verschlüsselung zu aktivieren.
| Drücken Sie die Taste oder und die Taste , um Einstellungen auszuwählen, die in der folgenden Tabelle aufgelistet sind.
Menüoption | Einstellungen | Beschreibung
BT-Drucker-ID einstellen | Druckername- (Nummer) (Standard = 1) | Wenn mehrere Bluetooth-fähige Drucker sich im gleichen Kommunikationsbereich befinden, weisen Sie den einzelnen Druckern eine Nummer von 0 bis 9 zu. Damit die Einstellung des Gerätenamens wirksam wird, schalten Sie den Drucker aus und wieder ein.
BT-Anschlussmodus | Auffindbar | In diesem Modus können Bluetooth-fähige Geräte ungehindert auf den Drucker zugreifen und Druckaufträge übertragen.
Nicht auffindbar | In diesem Modus können unbekannte Geräte nicht auf den Drucker zugreifen. Zum Drucken im Modus "Nicht auffindbar" muss der Drucker zunächst im Modus "Auffindbar" gesucht werden. Nachdem das Gerät den Drucker im Modus "Auffindbar" gefunden hat, kann es anschließend im Modus "Auffindbar" damit kommunizieren und darauf drucken.
Paarbildung | Dieser Modus erfordert, dass ein vierstelliger Schlüssel in ein Gerät eingegeben wird, bevor es mit dem Drucker kommunizieren kann.
BT-Verschlüsselung | Ein/Aus (Standard = Aus) | Wählen Sie "Ein" aus, um die Kommunikation zu verschlüsseln. Die Verschlüsselung erfordert, dass der vierstellige Schlüssel in ein Gerät eingegeben wird, bevor es mit dem Drucker kommunizieren kann.
BT-PIN-Code einstellen | Beliebige vierstellige Zahl (Standard = 0000) | Mit "Einstellung des Schlüssels" können Sie den vierstelligen Schlüssel einstellen, der für Bonding oder Verschlüsselung erforderlich ist.
BT-Geräteadresse | Wird ab Werk eingestellt. (Beispiel) 11-11-11-11-11-11 | Zeigt die eindeutige Bluetooth-Geräteadresse des Druckers an.