| Anfang > Drucker warten Druckkopf reinigen Utility Druckkopfreinigung verwenden (Windows) Utility Druckkopfreinigung verwenden (Mac OS X) Verwendung der Bedienfeldtasten Sollten die Ausdrucke blasser werden oder Lücken im Druck aufweisen, können Sie das Problem möglicherweise beheben, indem Sie den Druckkopf reinigen. Dadurch wird sichergestellt, dass die Düsen die Tinte ordnungsgemäß ausgeben. Den Druckkopf können Sie vom Computer aus mit dem Utility "Druckkopfreinigung" der Druckersoftware oder vom Drucker aus mit den Druckertasten reinigen.
| Hinweis:
Bei der Druckkopfreinigung wird Tinte verbraucht. Reinigen Sie daher, um keine Tinte zu verschwenden, den Druckkopf nur, wenn die Druckqualität nachlässt, d. h. wenn z. B. die Ausdrucke blasser werden bzw. Farben nicht stimmen oder fehlen. Benutzen Sie zunächst das Utility Düsentest, um festzustellen, ob der Druckkopf gereinigt werden muss. So lässt sich unnötiger Tintenverbrauch vermeiden. Es ist nicht möglich, den Druckkopf zu reinigen, wenn am LCD die Meldung "Keine Tinte" angezeigt wird oder das Tintensymbol angibt, dass die Tinte zu Ende geht. Wenn die Tinte verbraucht ist, startet der Vorgang zum Austauschen der Tintenpatronen. Wenn Sie die Tintenpatrone derzeit nicht auswechseln wollen, drücken Sie die Taste Stopp/Löschen, um den Druckkopf zurück in seine Ausgangsstellung zu verfahren. Vergewissern Sie sich vor der Verwendung des Utilitys Druckkopfreinigung, dass der CD/DVD-Träger nicht im Drucker eingesetzt ist.
Utility Druckkopfreinigung verwenden (Windows) Beachten Sie die nachfolgend aufgeführten Schritte zur Reinigung des Druckkopfes mit Hilfe des Utilitys Druckkopfreinigung.
| Vergewissern Sie sich, dass der Drucker eingeschaltet ist und dass keine Warnungen oder Fehler am LCD angezeigt werden.
| Stellen Sie sicher, dass ein geeignetes Papier des Formats A4 in das Papierfach des Druckers eingelegt ist.
| Rufen Sie die Druckereinstellungen auf.
| Druckersoftware unter Windows aufrufen
| Klicken Sie auf die Registerkarte Wartung und anschließend auf die Schaltfläche Druckkopfreinigung.
| Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm.
|  | Achtung:
Schalten Sie niemals den Drucker aus, während der Fortschrittsbalken am LCD angezeigt wird. Hierdurch kann es zu Schäden am Drucker kommen.
| Wenn der Reinigungszyklus beendet ist, legen Sie einige Blatt Papier ein und klicken Sie im Fenster "Druckkopfreinigung" auf Düsentestmuster drucken, um zu prüfen, ob der Druckkopf sauber ist.
Es folgen zwei Beispiele für Düsentestmuster: Vergleichen Sie die Qualität der Testseite mit dem nachfolgend dargestellten Muster. Wenn keine Probleme mit der Druckqualität vorliegen, wie z. B. Lücken oder fehlende Segmente in den Testzeilen, ist der Druckkopf in Ordnung. Wenn ein Segment der gedruckten Zeilen wie unten abgebildet fehlt, sind möglicherweise die Düsen des Druckkopfs verstopft oder der Druckkopf muss justiert werden. Wenn die Düsentestseite nicht korrekt ausgedruckt wurde, müssen Sie die Druckkopfreinigung gegebenenfalls erneut durchführen und die Düsentestseite nochmals ausdrucken. Siehe Druckkopf reinigen
| Hinweis:
Wenn die Druckqualität nicht besser geworden ist, nachdem Sie dieses Verfahren vier oder fünf Mal wiederholt haben, ziehen Sie den Netzstecker des Druckers ab und warten bis zum nächsten Tag. Führen Sie dann den Düsentest erneut durch und wiederholen Sie gegebenenfalls den Vorgang der Druckkopfreinigung. Bringt auch dies keine Verbesserung der Druckqualität, ist möglicherweise mindestens eine der Tintenpatronen alt oder beschädigt und muss ausgetauscht werden. Siehe Tintenpatrone ersetzen Ist die Druckqualität nach dem Austauschen der Tintenpatronen weiterhin schlecht, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Um eine gleich bleibend gute Druckqualität zu erhalten, ist es ratsam, wenigstens einmal pro Monat einige Seiten zu drucken.
Oben Utility Druckkopfreinigung verwenden (Mac OS X) Beachten Sie die nachfolgend aufgeführten Schritte zur Reinigung des Druckkopfes mit Hilfe des Utilitys Druckkopfreinigung.
| Vergewissern Sie sich, dass der Drucker eingeschaltet ist und dass keine Warnungen oder Fehler am LCD angezeigt werden.
| Stellen Sie sicher, dass ein geeignetes Papier des Formats A4 in das Papierfach des Druckers eingelegt ist.
| Rufen Sie das EPSON Drucker-Utility auf.
| Druckertreiber für Mac OS X aufrufen
| Wählen Sie den Drucker aus und klicken Sie dann auf OK im Fenster "Druckerliste".
| Klicken Sie auf die Schaltfläche Druckkopfreinigung im Dialogfeld "Utility".
| Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm.
|  | Achtung:
Schalten Sie niemals den Drucker aus, während der Fortschrittsbalken am LCD angezeigt wird. Hierdurch kann es zu Schäden am Drucker kommen.
| Wenn der Reinigungszyklus beendet ist, klicken Sie im Dialogfeld "Druckkopfreinigung" auf die Schaltfläche Bestätigung, um ein Düsentestmuster zu drucken. Überprüfen Sie anhand des Testmusters, ob der Druckkopf sauber ist.
Es folgen zwei Beispiele für Düsentestmuster. Vergleichen Sie die Qualität der Testseite mit dem nachfolgend dargestellten Muster. Wenn keine Probleme mit der Druckqualität vorliegen, wie z. B. Lücken oder fehlende Segmente in den Testzeilen, ist der Druckkopf in Ordnung. Wenn ein Segment der gedruckten Zeilen wie unten abgebildet fehlt, sind möglicherweise die Düsen des Druckkopfs verstopft oder der Druckkopf muss justiert werden. Wenn die Düsentestseite nicht korrekt ausgedruckt wurde, müssen Sie die Druckkopfreinigung gegebenenfalls erneut durchführen und die Düsentestseite nochmals ausdrucken. Siehe Druckkopf reinigen
| Hinweis:
Wenn die Druckqualität nicht besser geworden ist, nachdem Sie dieses Verfahren vier oder fünf Mal wiederholt haben, ziehen Sie den Netzstecker des Druckers ab und warten bis zum nächsten Tag. Führen Sie dann den Düsentest erneut durch und wiederholen Sie gegebenenfalls den Vorgang der Druckkopfreinigung. Bringt auch dies keine Verbesserung der Druckqualität, ist möglicherweise mindestens eine der Tintenpatronen alt oder beschädigt und muss ausgetauscht werden. Siehe Tintenpatrone ersetzen Ist die Druckqualität nach dem Austauschen der Tintenpatronen weiterhin schlecht, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Um eine gleich bleibend gute Druckqualität zu erhalten, ist es ratsam, wenigstens einmal pro Monat einige Seiten zu drucken.
Oben Verwendung der Bedienfeldtasten Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Druckkopf mit Hilfe der Bedienfeldtasten zu reinigen.
| Vergewissern Sie sich, dass keine Warnungen oder Fehler am LCD angezeigt werden.
| Drücken Sie die Taste Setup und wählen Sie Druckkopfreinigung durch Drücken der Taste oder aus.
|  | Achtung:
Schalten Sie niemals den Drucker aus, während der Fortschrittsbalken am LCD angezeigt wird. Hierdurch kann es zu Schäden am Drucker kommen.
| Drücken Sie die Taste und dann die Taste Start. Die Druckkopfreinigung beginnt.
| Wenn sie beendet ist, drucken Sie ein Düsentestmuster, um festzustellen, ob der Druckkopf sauber ist. Siehe Druckkopfdüsen überprüfen
| Hinweis:
Wenn die Druckqualität nicht besser geworden ist, nachdem Sie dieses Verfahren vier oder fünf Mal wiederholt haben, ziehen Sie den Netzstecker des Druckers ab und warten bis zum nächsten Tag. Führen Sie dann den Düsentest erneut durch und wiederholen Sie gegebenenfalls den Vorgang der Druckkopfreinigung. Bringt auch dies keine Verbesserung der Druckqualität, ist möglicherweise mindestens eine der Tintenpatronen alt oder beschädigt und muss ausgetauscht werden. Siehe Tintenpatrone ersetzen Ist die Druckqualität nach dem Austauschen der Tintenpatronen weiterhin schlecht, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Um eine gleich bleibend gute Druckqualität zu erhalten, ist es ratsam, wenigstens einmal pro Monat einige Seiten zu drucken.
Oben |