| Anfang > Drucker warten Drucker transportieren Wenn Sie den Drucker über eine größere Entfernung transportieren müssen, verpacken Sie ihn sorgfältig wie nachfolgend beschrieben. Verwenden Sie dazu den Originalkarton mit Packmaterial oder einen ähnlichen Karton, der eine stabile Verpackung für den Drucker bietet.
| Achtung:
Wenn Sie den Drucker lagern oder transportieren, halten Sie ihn nicht schräg, stellen Sie ihn nicht senkrecht hin und drehen Sie ihn nicht um. Andernfalls kann Tinte aus den Patronen auslaufen. Lassen Sie die Tintenpatronen installiert. Durch Entfernen der Tintenpatronen kann den Druckkopf austrocknen, sodass der Drucker dann nicht mehr einwandfrei funktioniert.
| Schließen Sie den Drucker an eine Netzsteckdose an und schalten Sie ihn ein. Warten Sie, bis der Druckkopf zurück in die Ausgangsposition gefahren ist, und schließen Sie dann die Druckerabdeckung.
| Schalten Sie den Drucker aus und ziehen Sie den Netzstecker.
| Trennen Sie das Schnittstellenkabel ab.
| Entnehmen Sie sämtliches Papier aus dem Papierfach.
| Öffnen Sie die Druckerabdeckung. Sichern Sie die Patronenhalterung mit Klebeband (siehe Abbildung unten) und schließen Sie die Druckerabdeckung.
| Schließen Sie das Papierausgabefach und die Papierstütze.
| Bringen Sie das Transportsicherungsmaterial an beiden Seiten des Druckers an.
| Verpacken Sie den Drucker und das Netzkabel im Originalkarton.
| Hinweis:
Halten Sie den Drucker beim Transport stets waagerecht. Entfernen Sie vor der erneuten Verwendung unbedingt das Schutzmaterial und die Klebebänder vom Drucker.