| Anfang > Drucker warten Druckkopf-Justage Druckkopf-Justage-Utility verwenden (Windows) Druckkopf-Justage-Utility verwenden (Mac OS X) Verwendung der Bedienfeldtasten Wenn Sie feststellen, dass die vertikalen Zeilen nicht richtig miteinander ausgerichtet sind, oder es zu horizontaler Streifenbildung kommt, können Sie dieses Problem mit Hilfe des Utilitys Druckkopf-Justage beheben. Näheres finden Sie jeweils im entsprechenden Abschnitt weiter unten.
| Hinweis:
Drücken Sie nicht die Taste Stopp/Löschen zum Abbrechen des Druckvorgangs, während ein Testmuster mit dem Utility Druckkopf-Justage gedruckt wird. Vergewissern Sie sich vor der Verwendung des Utilitys Druckkopf-Justage, dass der CD/DVD-Träger nicht im Drucker eingesetzt ist und dass die CD/DVD-Führung sich oben befindet.
Druckkopf-Justage-Utility verwenden (Windows) Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Druckkopf mit Hilfe des Utility Druckkopf-Justage auszurichten.
| Stellen Sie sicher, dass Normalpapier der Größe A4 im Papierfach des Druckers eingelegt ist.
| Rufen Sie die Druckereinstellungen auf.
| Druckersoftware unter Windows aufrufen
| Klicken Sie auf die Registerkarte Wartung und anschließend auf die Schaltfläche Druckkopf-Justage.
| Folgen Sie zur Ausrichtung des Druckkopfs den angezeigten Anweisungen.
Oben Druckkopf-Justage-Utility verwenden (Mac OS X) Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Druckkopf mit Hilfe des Utility Druckkopf-Justage auszurichten.
| Stellen Sie sicher, dass Normalpapier der Größe A4 im Papierfach des Druckers eingelegt ist.
| Rufen Sie das Dialogfeld EPSON Drucker-Utility auf.
| Druckertreiber für Mac OS X aufrufen
| Wählen Sie den Drucker aus und klicken Sie dann auf OK im Fenster "Druckerliste".
| Klicken Sie auf die Schaltfläche Druckkopf-Justage im Dialogfeld Utility.
| Folgen Sie zur Ausrichtung des Druckkopfs den angezeigten Anweisungen.
Oben Verwendung der Bedienfeldtasten Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Druckkopf mit Hilfe des Bedienfelds auszurichten.
| Vergewissern Sie sich, dass keine Warnungen oder Fehler am LCD angezeigt werden.
| Drücken Sie die Taste Setup und wählen Sie Druckkopf-Justage durch Drücken der Taste oder aus.
| Drücken Sie die Taste und die Taste Start.
| Die folgende Testseite wird gedruckt.
| Suchen Sie in den Justage-Mustern der einzelnen Sätze den Block, der am gleichmäßigsten gedruckt ist und keine wahrnehmbaren Streifen oder Linien enthält.
| Drücken Sie die Taste und dann die Taste oder , um die Nummer für das beste Muster (1 bis 9) in Satz # 1 hervorzuheben. Drücken Sie anschließend die Taste OK.
| Wiederholen Sie den Schritt 6, um die besten Muster für die Sätze # 2, # 3 und # 4 auszuwählen.
| Drücken Sie abschließend die Taste OK.
Oben |