| Anfang > Mit besonderen Layoutoptionen drucken Doppelseitig drucken Standardverfahren beim doppelseitigen Druck (Windows) Erstellen einer gefalteten Broschüre durch doppelseitigen Druck (Windows) Es sind zwei Arten von doppelseitigem Druck verfügbar: Standard- und gefaltete Broschüre. Mit dem Standard-Doppelseitendruck werden die Seiten mit ungeraden Seitenzahlen zuerst gedruckt. Diese Seiten können nach dem Bedrucken wieder eingelegt werden, um die Seiten mit geraden Seitenzahlen auf die Rückseiten zu drucken. Mit der Einstellung Broschüre und doppelseitigem Druck können Sie einmal gefaltete Broschüren erzeugen. Die Seiten, die sich in der Broschüre nach dem Falten außen befinden, werden dabei zuerst gedruckt. Die Innenseiten der Broschüre können gedruckt werden, nachdem das Papier wieder in den Drucker eingelegt worden ist, wie in der folgenden Abbildung dargestellt. Einmal gefaltete Broschüre * : Heftkante Indem Sie die Seiten 1 und 4 auf das erste Blatt, die Seiten 5 und 8 auf das zweite Blatt und die Seiten 9 und 12 auf das dritte Blatt drucken, können Sie eine Broschüre erzeugen. Sobald die Blätter wieder in das Papierfach eingelegt sind, können Sie die Seiten 2 und 3 auf die Rückseite des ersten Blatts, die Seiten 6 und 7 auf die Rückseite des zweiten Blatts und die Seiten 10 und 11 auf die Rückseite des dritten Blatts drucken. Die derart bedruckten Blätter können dann gefaltet und zu einer Broschüre geheftet werden.
| Hinweis:
Diese Option ist unter Mac OS X nicht verfügbar. Diese Funktion ist beim randlosen Druck nicht verfügbar. Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn auf den Drucker über ein Netzwerk zugegriffen oder der Drucker als gemeinsam genutzter Drucker verwendet wird. Je nach Papiersorte können beim doppelseitigen Drucken Stapel von bis zu 30 Blatt in das Papierfach eingelegt werden. Verwenden Sie ausschließlich geeignetes Papier für doppelseitigen Druck. Sonst kann die Druckqualität schlechter ausfallen. Je nach Papiersorte und der für das Drucken von Text und Bildern verwendeten Tintenmenge kann die Tinte auf die andere Seite des Papiers durchsickern. Während des doppelseitigen Drucks kann die Papieroberfläche verschmieren.
Standardverfahren beim doppelseitigen Druck (Windows) Gehen Sie folgendermaßen vor, um die ungeraden und geraden Seiten auf die beiden Seiten des jeweiligen Druckmediums zu drucken.
| Rufen Sie die Druckereinstellungen auf.
| Druckersoftware unter Windows aufrufen
| Klicken Sie auf die Registerkarte Haupteinstellungen und wählen Sie eine der folgenden Qualitätsoptionen:
| Entwurf: für Entwürfe mit niedriger Druckqualität Text: für reine Textseiten Text & Bild: für Dokumente höherer Qualität mit Text und Bildern Foto: für hohe Qualität und Geschwindigkeit Optimales Foto: für höchste Druckqualität
| Wählen Sie Einzelblatt als Einstellung für "Quelle" aus.
| Wählen Sie die geeignete Einstellung für Typ aus.
| Geeigneten Medientyp wählen
| Wählen Sie das Papierformat Ihrer Daten als Einstellung für "Format".
| Wählen Sie zwischen Hochformat (senkrecht) und Querformat (waagerecht) für die Ausrichtung Ihres Ausdrucks.
| Klicken Sie auf die Registerkarte Seitenlayout und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen Doppelseitiger Druck.
| Klicken Sie auf Ränder, um das Fenster "Ränder" einzublenden.
| Legen Sie den Papierrand fest, an dem das Dokument gebunden werden soll. Sie können zwischen Links, Oben und Rechts auswählen.
| Wählen Sie cm oder Zoll als Einstellung für Maßeinheit aus. Legen Sie dann die Breite des Bindungsrands fest. Sie können eine beliebige Breite zwischen 0,3 und 3,0 cm bzw. 0,12 und 1,18 Zoll eingeben.
|  | Hinweis:
Der tatsächliche Bindungsrand kann abhängig von der Anwendung von den vorgegebenen Einstellungen abweichen. Drucken Sie einige Testseiten aus, bevor Sie den gesamten Druckauftrag starten.
| Klicken Sie auf OK, um zum Bildschirm "Seitenlayout" zurückzukehren. Klicken Sie dann auf OK, um die Einstellungen zu speichern.
| Legen Sie Papier in das Papierfach ein und senden Sie den Druckauftrag aus der Anwendung zum Drucker. Anweisungen zum Erstellen der geraden Seiten werden angezeigt, während die ungeraden Seiten gedruckt werden.
| Papier einlegen
| Befolgen Sie zum erneuten Einlegen des Papiers die Anweisungen auf dem Bildschirm.
|  | Hinweis:
Je nach verwendeter Tintenmenge kann sich das Papier aufwölben. Sollte dies passieren, biegen Sie die Blätter vor dem Einlegen leicht in die entgegengesetzte Richtung. Richten Sie den Papierstapel vor dem erneuten Einlegen aus, indem Sie ihn senkrecht halten und auf eine harte, ebene Fläche aufstoßen. Folgen Sie den Anweisungen zum Einlegen des Papiers. Andernfalls kann es zu einem Papierstau oder zu falschen Bindungsrändern kommen. Wenn ein Papierstau vorkommt, siehe den folgenden Abschnitt. Siehe Papierstau tritt auf
| Wenn Sie das Papier wiedereingelegt haben, klicken Sie zum Ausdrucken der geraden Seiten auf Fortsetzen.
Oben Erstellen einer gefalteten Broschüre durch doppelseitigen Druck (Windows) Gehen Sie wie folgt vor, um eine gefaltete Broschüre zu erstellen.
| Rufen Sie die Druckereinstellungen auf.
| Druckersoftware unter Windows aufrufen
| Klicken Sie auf die Registerkarte Haupteinstellungen und wählen Sie eine der folgenden Qualitätsoptionen:
| Entwurf: für Entwürfe mit niedriger Druckqualität Text: für reine Textseiten Text & Bild: für Dokumente höherer Qualität mit Text und Bildern Foto: für hohe Qualität und Geschwindigkeit Optimales Foto: für höchste Druckqualität
| Wählen Sie Einzelblatt als Einstellung für "Quelle" aus.
| Wählen Sie die geeignete Einstellung für Typ aus.
| Geeigneten Medientyp wählen
| Wählen Sie das Papierformat Ihrer Daten als Einstellung für "Format".
| Wählen Sie zwischen Hochformat (senkrecht) und Querformat (waagerecht) für die Ausrichtung Ihres Ausdrucks.
| Klicken Sie auf die Registerkarte Seitenlayout und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Doppelseitiger Druck. Aktivieren Sie anschließend das Kontrollkästchen Gefaltetes Buch.
| Klicken Sie auf Ränder, um das Fenster "Ränder" einzublenden.
| Legen Sie den Papierrand fest, an dem das Dokument gebunden werden soll. Sie können zwischen Links, Oben und Rechts auswählen.
|  | Hinweis:
Wenn Sie Hochformat als Einstellung für die Ausrichtung wählen, sind die Bindungspositionen Links oder Rechts verfügbar. Die Bindungsposition Oben ist verfügbar, wenn Sie Querformat als Ausrichtungseinstellung wählen.
| Wählen Sie cm oder Zoll als Einstellung für Maßeinheit aus. Legen Sie die Breite des Bindungsrands fest.
Hochformat | Querformat
* : Faltkante ** : Rand Sie können eine beliebige Breite zwischen 0,3 und 3,0 cm bzw. 0,12 und 1,18 Zoll eingeben. Die vorgegebene Randbreite wird an beiden Seiten der Faltung verwendet. Wenn Sie beispielsweise einen Rand von 1 cm festlegen, erhalten Sie einen Rand von 2 cm (jeweils ein Rand von 1 cm auf jeder Seite der Faltlinie).
| Klicken Sie auf OK, um zum Bildschirm "Seitenlayout" zurückzukehren. Klicken Sie dann auf OK, um die Einstellungen zu speichern.
| Legen Sie Papier in das Papierfach ein und senden Sie den Druckauftrag aus der Anwendung zum Drucker. Anweisungen zum Drucken der inneren Seiten werden angezeigt, während die äußeren Seiten gedruckt werden.
| Papier einlegen
| Befolgen Sie zum erneuten Einlegen des Papiers die Anweisungen auf dem Bildschirm.
|  | Hinweis:
Je nach verwendeter Tintenmenge kann sich das Papier aufwölben. Sollte dies passieren, biegen Sie die Blätter vor dem Einlegen leicht in die entgegengesetzte Richtung. Richten Sie den Papierstapel vor dem erneuten Einlegen in den Drucker aus, indem Sie ihn senkrecht halten und auf eine harte, ebene Fläche aufstoßen. Folgen Sie den Anweisungen zum Einlegen des Papiers. Andernfalls kann es zu einem Papierstau oder zu falschen Bindungsrändern kommen. Wenn ein Papierstau vorkommt, siehe den folgenden Abschnitt. Siehe Papierstau tritt auf
| Wenn Sie das Papier eingelegt haben, klicken Sie zum Ausdrucken der Innenseiten auf Fortsetzen.
| Wenn der Druckvorgang abgeschlossen ist, falten Sie die Blätter. Sie können sie dann mit einem Hefter oder einer anderen Bindung heften.
Oben |