| Anfang > Optionalen Bluetooth-Adapter verwenden Einstellung des Bluetooth-Schlüssels (Bluetooth-PIN) Wenn Sie Paarbildung als Kommunikationsmodus auswählen oder die Verschlüsselung aktivieren, muss ein Schlüssel in das Bluetooth-fähige Gerät eingegeben werden, bevor es mit dem Drucker kommunizieren kann. Der Standardschlüssel ist 0000. Gehen Sie zum Ändern des Schlüssels wie folgt vor:
| Drücken Sie die Taste Setup.
| Drücken Sie die Taste oder , so dass BT-PIN-Code einstellen hervorgehoben wird, und drücken Sie dann die Taste .
| Drücken Sie die Taste oder , um eine Ziffer für die erste Stelle auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste .
| Wiederholen Sie den Schritt 3 für die zweite bis vierte Stelle.
| Drücken Sie die Taste OK, um den Schlüssel zu aktivieren.