| Anfang > Problemlösung Das Papier wird nicht richtig eingezogen Das Papier wird nicht eingezogen. Es werden mehrere Blätter gleichzeitig eingezogen Papierstau tritt auf Das Papier ist falsch eingelegt Das Papier wird nicht vollständig ausgegeben oder ist zerknittert Der CD/DVD-Träger wird ausgegeben, wenn ein CD/DVD-Druckauftrag übertragen wird. Der CD/DVD-Träger wird nach Beendigung eines CD/DVD-Druckauftrags nicht einwandfrei ausgegeben. Das Papier wird nicht eingezogen. Nehmen Sie den Papierstapel heraus und stellen Sie Folgendes sicher: Das Papier ist nicht gewellt oder zerknittert. Das Papier ist nicht zu alt. Beachten Sie die Hinweise in der Anleitung, die dem Papier beigepackt ist. Der Papierstapel passt unter die Pfeilmarkierung an der linken Papierführungsschiene. Die Anzahl der Blätter des Papierstapels ist nicht höher als für das jeweilige Druckmedium veranschlagt. Siehe Fassungskapazität für Epson-Spezialmedien Das Papier staut sich nicht im Drucker. Falls doch, entfernen Sie das gestaute Papier. Siehe Papierstau tritt auf Die Tintenpatronen sind nicht leer. Wenn eine Patrone leer ist, tauschen Sie sie aus. Siehe Tintenpatrone ersetzen Sie haben besondere Einlegeanweisungen befolgt, die Sie zusammen mit dem Papier erhalten haben. Legen Sie das Papier erneut ein. Siehe Papier einlegen Oben Es werden mehrere Blätter gleichzeitig eingezogen Achten Sie darauf, dass sich der Papierstapel unterhalb der Pfeilmarkierung an der linken Papierführungsschiene befindet. Stellen Sie sicher, dass die linke Papierführungsschiene gegen die linke Papierseite ausgerichtet ist. Achten Sie darauf, dass das Papier weder gewölbt noch geknickt oder gefaltet ist. Glätten Sie gewelltes Papier oder wölben Sie es leicht in die Gegenrichtung, ehe Sie es einlegen. Nehmen Sie den Papierstapel heraus, und stellen Sie sicher, dass das Papier nicht zu dünn ist. Siehe Papier Fächern Sie den Papierstapel auf, um die Blätter voneinander zu lösen, und legen Sie ihn ein. Wenn zu viele Exemplare einer Datei gedruckt werden, überprüfen Sie die Einstellung "Kopien" im Fenster "Seitenlayout" (Windows) bzw. im Dialogfeld "Drucken" (Macintosh) und prüfen Sie die Einstellungen in der Anwendung. Weitere Informationen finden Sie in der Online-Hilfe. Oben Papierstau tritt auf Drücken Sie die Taste Start, um das gestaute Papier aus dem Gerät zu transportieren. Wenn der Fehler damit nicht beseitigt ist, schalten Sie den Drucker aus und öffnen Sie die Druckerabdeckung. Entfernen Sie dann sämtliches Papier einschließlich von abgerissenen Teilen. Legen Sie das Papier anschließend wieder ein und drücken Sie die Taste Start, um den Druckvorgang fortzusetzen.
| Hinweis:
Wenn Sie einen Fremdkörper nicht auf einfache Weise entfernen können, wenden Sie keine Gewalt an und nehmen Sie den Drucker nicht auseinander. Wenden Sie sich an Ihren EPSON-Fachhändler.
Wenn häufiger Papierstaus auftreten, stellen Sie Folgendes sicher: Das Papier ist glatt, nicht gewellt oder zerknittert. Sie verwenden ein hochwertiges Papier. Das Papier ist mit der bedruckbaren Seite nach oben eingelegt. Der Papierstapel wurde vor dem Einlegen aufgefächert. Der eingelegte Papierstapel überschreitet nicht die Pfeilmarkierung an der linken Papierführungsschiene. Die Anzahl der Blätter des Papierstapels übersteigt nicht die für dieses Papier spezifizierte Grenze. Siehe Fassungskapazität für Epson-Spezialmedien Die linke Papierführungsschiene ist fest gegen die linke Papierseite ausgerichtet. Der Drucker befindet sich auf einer ebenen, stabilen Unterlage, die an allen Seiten über die Grundfläche des Druckers hinausragt. Der Drucker arbeitet nicht einwandfrei, wenn er gekippt wird. Oben Das Papier ist falsch eingelegt Wenn das Papier zu weit in den Drucker geschoben wurde, kann es nicht einwandfrei eingezogen werden. Schalten Sie den Drucker aus und nehmen Sie das Papier heraus. Schalten Sie den Drucker dann wieder ein und legen Sie das Papier richtig ein. Oben Das Papier wird nicht vollständig ausgegeben oder ist zerknittert Wenn das Papier nicht vollständig aus dem Drucker transportiert wird, drücken Sie die Taste Start, öffnen Sie die Druckerabdeckung und entnehmen Sie das Papier. Überprüfen Sie auch in der Anwendung bzw. in den Druckereinstellungen die Einstellungen für das Papierformat. Weitere Informationen finden Sie in der Online-Hilfe. Wenn das Papier zerknittert ausgegeben wird, ist es möglicherweise zu feucht oder zu dünn. Legen Sie einen neuen Papierstapel ein.
| Hinweis:
Lagern Sie den Papiervorrat in der Originalverpackung in trockener Umgebung.
Oben Der CD/DVD-Träger wird ausgegeben, wenn ein CD/DVD-Druckauftrag übertragen wird. Wird der Träger beim Starten eines CD/DVD-Druckauftrags ausgegeben, ist der Drucker nicht betriebsbereit. Warten Sie, bis eine angezeigte Meldung angibt, dass der Drucker betriebsbereit ist. Setzen Sie den Träger dann wieder ein und drücken Sie die Taste Start. Oben Der CD/DVD-Träger wird nach Beendigung eines CD/DVD-Druckauftrags nicht einwandfrei ausgegeben. Entnehmen Sie vorsichtig den CD/DVD-Träger und drücken Sie dann die Taste Start. Oben |