| Anfang > Tintenpatronen austauschen Tintenpatrone ersetzen Verwendung der Bedienfeldtasten Computer verwenden Das Auswechseln einer Tintenpatrone kann über die Tasten am Drucker oder mithilfe des Computers erfolgen. Nähere Informationen dazu finden Sie in den folgenden Abschnitten. Verwendung der Bedienfeldtasten Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Tintenpatrone mittels der Bedienfeldtasten zu ersetzen.
| Hinweis:
Die Abbildungen zeigen das Ersetzen der schwarzen Tintenpatrone, die Anweisungen gelten jedoch für alle Tintenpatronen.
| Der Drucker muss eingeschaltet sein, darf aber nicht drucken. Öffnen Sie dann die Papierstütze und die Druckerabdeckung und bringen Sie das Ausgabefach nach unten.
|  | Hinweis:
Vergewissern Sie sich vor dem Ersetzen der Tintenpatrone, dass der CD/DVD-Träger nicht im Drucker eingesetzt ist.
| Vergewissern Sie sich, dass die Meldung "Keine Tinte" am LCD angezeigt wird, und drücken Sie die Taste OK. Diese Meldung wird nicht angezeigt, wenn noch etwas Tinte vorhanden ist. Drücken Sie in diesem Fall die Taste Setup, wählen Sie Tintenpatronenaustausch aus und drücken Sie die Taste . Um festzustellen, welche Patrone ausgewechselt werden muss, siehe Füllstand der Tintenpatronen überprüfen .
| Führen Sie die angezeigten Anweisungen aus und drücken Sie dann die Taste OK. Der Druckkopf fährt in die Tintenpatronen-Auswechselstellung.
|  | Hinweis:
Wenn eine Tintenpatrone fast leer ist, können Sie sie weiter benutzen, bis sie leer ist. Informationen zum Prüfen des Tintenstands in den einzelnen Tintenpatronen finden Sie in einem der folgenden Abschnitte: Siehe EPSON Status Monitor 3 verwenden (Windows) Siehe EPSON StatusMonitor verwenden (Mac OS X)
|  | Achtung:
Bewegen Sie den Druckkopf nicht von Hand, der Drucker kann dadurch beschädigt werden. Betätigen Sie zum Bewegen des Druckkopfs stets die Taste OK.
| Entnehmen Sie die neue Tintenpatrone aus der Verpackung.
|  | Achtung:
Achten Sie darauf, dass Sie beim Herausnehmen der Tintenpatrone aus der Verpackung die seitlich an der Tintenpatrone befindlichen Haken nicht abbrechen. Entfernen und beschädigen Sie nicht den Aufkleber der Tintenpatrone, sonst kann Tinte auslaufen. Berühren Sie nicht den grünen IC-Chip an der Seite der Tintenpatrone. Dies kann die Tintenpatrone beschädigen. Berühren Sie diesen Bereich nicht. Setzen Sie nach dem Entnehmen einer alten Tintenpatrone immer sofort eine ein. Wenn nicht sofort wieder eine Tintenpatrone eingesetzt wird, kann der Druckkopf austrocknen und eine Fehlfunktion des Druckers verursachen.
| Öffnen Sie die Tintenpatronenabdeckung. Drücken Sie auf die Lasche hinten an der Tintenpatrone, die ausgetauscht werden soll. Entnehmen Sie die Tintenpatrone aus dem Drucker und entsorgen Sie sie gemäß den gesetzlichen Bestimmungen. Versuchen Sie nicht, eine Tintenpatrone zu zerlegen oder nachzufüllen.
| Setzen Sie die Tintenpatrone in den Tintenpatronenhalter ein. Drücken Sie die Tintenpatrone dann vorsichtig nach unten, bis sie hörbar einrastet.
| Schließen Sie nach dem Austauschen der Tintenpatronen die Tintenpatronen- und die Druckerabdeckung.
| Drücken Sie die Taste OK.
Der Druckkopf bewegt sich, und die Aktivierung des Tintenzuleitungssystems startet. Dieser Vorgang dauert etwa 1,5 Minuten. Wenn das Befüllen mit Tinte abgeschlossen ist, fährt der Druckkopf zurück in die Ausgangsposition.
|  | Achtung:
Während der Befüllung mit Tinte wird der Fortschrittsbalken am LCD angezeigt. Schalten Sie niemals den Drucker aus, bevor eine Meldung angezeigt wird, dass der Vorgang abgeschlossen ist. Anderenfalls wird das Tintenzuleitungssystem möglicherweise nicht vollständig aktiviert.
| Wenn die Meldung "Der Tintenpatronenaustausch ist abgeschlossen" am LCD angezeigt wird, drücken Sie die Taste OK.
|  | Hinweis:
Wenn die Fehlermeldung "Tinte leer" angezeigt wird, nachdem der Druckkopf in die Ausgangsposition gefahren ist, ist die Tintenpatrone möglicherweise nicht richtig installiert. Wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 1 und setzen Sie die Tintenpatrone nochmals ein, so dass sie hörbar einrastet.
Oben Computer verwenden Sie können den verbleibenden Tintenstand vom Computer aus überwachen sowie Anweisungen zum Austauschen einer fast leeren oder leeren Tintenpatrone am Bildschirm anzeigen. Wenn eine Tintenpatrone fast leer oder leer ist, klicken Sie im EPSON Status Monitor-Fenster auf Wie Sie... Folgen Sie zum Austauschen der Tintenpatrone den Anweisungen am Bildschirm. Nähere Informationen zur Verwendung des Computers zum Austauschen von Tintenpatronen erhalten Sie im folgenden Abschnitt. Siehe EPSON Status Monitor 3 verwenden (Windows) Siehe EPSON StatusMonitor verwenden (Mac OS X) Oben |