| Anfang > Produktinformation Technische Daten Papier Speicherkartensteckplätze Tintenpatronen Mechanische Daten Elektrische Anschlüsse Umgebungsbedingungen Normen und Richtlinien USB-Schnittstelle Papier
| Hinweis:
Epson kann keine Empfehlungen im Hinblick auf einen bestimmten Hersteller bzw. eine bestimmte Papiersorte aussprechen, da sich die Qualität einer Marke oder Sorte ändern kann. Machen Sie daher immer erst ein paar Probeausdrucke, bevor Sie einen größeren Papiervorrat anschaffen oder große Druckaufträge starten.
Einzelblattpapier:
Format | A4 210 × 297 mm 10 × 15 cm (4 × 6 Zoll) 13 × 18 cm (5 × 7 Zoll) A6 105 × 148 mm A5 148 × 210 mm B5 182 × 257 mm 9 × 13 cm (3,5 × 5 Zoll) 13 × 20 cm (5 × 8 Zoll) 20 × 25 cm (8 × 10 Zoll) Letter 8 1/2 × 11 Zoll Legal 8 1/2 × 14 Zoll
Papiersorten | Normalpapier oder Epson-Spezialpapiere
Stärke (für Normalpapier) | 0,08 bis 0,11 mm (0,003 bis 0,005 Zoll)
Gewicht (für Normalpapier) | 64 g/m² (17 lb) bis 90 g/m² (24 lb)
Umschläge:
Format | Briefumschlag # 10 4 1/8 × 9 1/2 Zoll Umschlag DL 110 × 220 mm Umschlag C6 114 × 162 mm Umschlag 132 × 220 mm
Papiersorten | Normalpapier, Luftpostpapier
Gewicht | 75 g/m² (20 lb) bis 90 g/m² (24 lb)
| Hinweis:
Eine schlechte Papierqualität beeinträchtigt die Druckqualität und kann Papierstaus oder andere Probleme verursachen. Wenn Probleme auftreten, verwenden Sie Papier besserer Qualität. Legen Sie kein gewelltes oder geknicktes Papier ein. Verwenden Sie Papier unter normalen Umgebungsbedingungen: Temperatur 15 bis 25 ˚C (59 bis 77 ˚F) Relative Luftfeuchtigkeit 40 bis 60 %
Druckbereich Einzelblattpapier und Index Cards:
Normal | Randlos
Umschläge:
Der druckbare Bereich ist durch diagonale Linien gekennzeichnet.
A: | Der obere Mindestrand beträgt 3,0 mm (0,12 Zoll).
B-L: | Der linke Mindestrand beträgt 3,0 mm (0,12 Zoll). Der linke Rand beträgt mindestens 5,0 mm (0,20 Zoll) für Umschläge.
B-R: | Der rechte Mindestrand beträgt 3,0 mm (0,12 Zoll). Bei Briefumschlägen beträgt der rechte Rand mindestens 5,0 mm (0,20 Zoll).
C: | Bei Einzelblattpapier und Karteikarten beträgt der untere Rand mindestens 20 mm (0,78 Zoll).
| Hinweis:
Je nach der Art der Papiersorte kann die Druckqualität zum oberen und unteren Seitenrand des Ausdrucks hin schlechter ausfallen bzw. können diese Bereiche verschmiert sein.
Oben Speicherkartensteckplätze
Kompatible Speicherkarten | CompactFlash SmartMedia* Memory Stick Memory Stick PRO Memory Stick Duo** Memory Stick PRO Duo** MagicGate Memory Stick MagicGate Memory Stick Duo** Microdrive SD (Secure Digital) Card MultiMediaCard miniSD Card** xD-Picture Card xD-Picture Card Typ M
Spannungsanforderungen | 3,3 V Die maximale Spannung beträgt 500 mA
* Die maximale Kapazität beträgt 128 MB. ** Adapter erforderlich. Speicherkartensteckplatz-Kompatibilität:
CF Typ II-Kartensteckplatz | Kompatibel mit Karten der CF+- und CompactFlash-Spezifikation 1.4
SmartMedia-Kartensteckplatz | Kompatibel mit SmartMedia Standard 2003-Karten
Memory Stick/Memory Stick PRO-Speicherkartensteckplatz | Kompatibel mit Karten der Memory Stick-Standardversion 1.3 oder Karten mit Memory Stick Standard Memory Stick PRO-Formatspezifikationen der Version 1.0
SD/MMC-Speicherkartensteckplatz | Kompatibel mit SD Memory Card-Spezifikationen/TEIL 1. Karten mit Spezifikation Version 1.0 für physikalische Schicht und MultiMediaCard-Standardkarten
xD-Picture-Kartensteckplatz | Kompatibel mit Karten gemäß der xD-Picture Card™-Kartenspezifikation Version 1.20 Typ M
Oben Tintenpatronen
Farbe | Gelb, Magenta, Cyan, Hellmagenta, Hellcyan, Schwarz
Lebensdauer der Tintenpatrone | Innerhalb von 6 Monaten nach Öffnen der Verpackung bei 25 ˚C [77 ˚F]
Temperatur | Lagerung: -20 bis 40 ˚C (-4 bis 104 ˚F) 1 Monat bei 40 ˚C (104 ˚F) Gefrierpunkt:* -18 ˚C (-0,4 ˚F)
Abmessungen | 12,7 mm (B) × 73,5 mm (T) × 55,3 mm (H)
* Bei einer Temperatur von 25 ˚C (77 ˚F) dauert es etwa 3 Stunden, bis die Tinte aufgetaut und wieder verwendbar ist.
| Achtung:
Es wird empfohlen, ausschließlich original EPSON-Tintenpatronen zu verwenden. Epson haftet nicht für Schäden an diesem Produkt, die durch die Verwendung von Tintenpatronen anderer Hersteller entstehen. Verwenden Sie keine Tintenpatrone, deren Haltbarkeitsdatum (auf der Verpackung aufgedruckt) überschritten ist. Füllen Sie die Tintenpatronen nicht nach. Dieses Produkt berechnet die Menge der verbliebenen Tinte mittels eines IC-Chips an der Tintenpatrone. Selbst wenn die Tintenpatrone neu aufgefüllt wird, wird der IC-Chip angeben, dass sie leer ist.
| Hinweis:
Die im Drucker enthaltenen Tintenpatronen werden während der ersten Einrichtung zum Teil verwendet. Um hochqualitative Ausdrucke zu erzeugen, wird der Druckkopf des Druckers voll mit Tinte beladen. Dieser einmalige Vorgang verbraucht eine gewisse Menge Tinte, und nachfolgende Tintenpatronensets halten für ihre volle Lebensdauer.
Oben Mechanische Daten
Transportweg | Einzelblatteinzug, Einzug von oben
Fassungsvermögen des Papierfachs | Ca. 120 Blatt bei einem Papiergewicht von 90 g/m² (24 lb)
Abmessungen | Lagerung Breite: 483 mm (19,0 Zoll) Tiefe: 300 mm (11,8 Zoll) Höhe: 188 mm (7,4 Zoll)
Drucken Breite: 483 mm (19,0 Zoll) Tiefe: 478 mm (18,8 Zoll) Höhe: 297 mm (11,7 Zoll)
Gewicht | 6,1 kg (13,4 lb) ohne Tintenpatronen
Oben Elektrische Anschlüsse
| 120-V-Modell | 220 - 240 V-Modell
Eingangsspannung | 99 bis 132 V | 198 bis 264 V
Frequenzbereich | 50 bis 60 Hz
Eingangsfrequenz | 49,5 bis 60,5 Hz
Nennstrom | 0,4 A (max. 0,7 A) | 0,2 A (max. 0,4 A)
Leistungsaufnahme | Ca. 13 W (ISO 10561 Zeichenmuster) Ca. 2,2 W im Bereitschaftsmodus Ca. 0,2 W im ausgeschalteten Modus | Ca. 13 W (ISO 10561 Zeichenmuster) Ca. 2,3 W im Bereitschaftsmodus Ca. 0,3 W im ausgeschalteten Modus
| Hinweis:
Dem Etikett auf der Rückseite des Druckers ist die Spannung zu entnehmen.
Oben Umgebungsbedingungen
Temperatur | Betrieb: 10 bis 35 ˚C (50 bis 95 ˚F) Lagerung: -20 bis 40 ˚C (-4 bis 104 ˚F) 1 Monat bei 40 ˚C (104 ˚F)
Luftfeuchtigkeit | Betrieb: * 20 bis 80 % rel. Luftfeuchtigkeit Lagerung:* 5 bis 85 % rel. Luftfeuchtigkeit
* Ohne Kondensation Oben Normen und Richtlinien US-Modell:
Sicherheit | UL 60950 CSA 22.2 Nr. 950
EMV | FCC Part 15 Subpart B Klasse B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Klasse B
Europäisches Modell:
Niederspannungsrichtlinie 73/72/EWG | EN 60950
EMV-Richtlinie 89/336/EWG | EN55022 Klasse B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024
Australisches Modell:
EMV | AS/NZS CISPR22 Klasse B
Oben USB-Schnittstelle
Standard | Auf der Grundlage von Universal Serial Bus-Spezifikationen der Revision 2.0, Universal Serial Bus-Geräteklassendefinition für Druckgeräte Version 1.1, Universal Serial Bus-Massenspeicher Klasse Nur-Bulk Transport-Revision 1.0
Bitrate | 480 Mbps (Schnelles Gerät)
Datenverschlüsselung | NRZI
Anpassbarer Anschluss | USB Serie B
Empfohlene Kabellänge | Unter 2 Meter
Oben |