| Αρχική σελίδα > Αντιμετώπιση προβλημάτων Ο εκτυπωτής δεν εκτυπώνει Η οθόνη LCD είναι απενεργοποιημένη Η οθόνη LCD ενεργοποιήθηκε και κατόπιν απενεργοποιήθηκε Η οθόνη LCD είναι απενεργοποιημένη Πιέστε το κουμπί On [Ενεργοποίηση] για να βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος. Κλείστε τον εκτυπωτή και βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σταθερά συνδεδεμένο. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα λειτουργεί και ότι δεν ελέγχεται από διακόπτη τοίχου ή χρονοδιακόπτη. Αρχή Η οθόνη LCD ενεργοποιήθηκε και κατόπιν απενεργοποιήθηκε Η τάση του εκτυπωτή ενδέχεται να μην ταιριάζει με τις τιμές της πρίζας. Κλείστε τον εκτυπωτή και αποσυνδέστε τον αμέσως. Στη συνέχεια, ελέγξτε την ετικέτα που βρίσκεται στην πίσω πλευρά του εκτυπωτή.
| Προσοχή:
Εάν η τάση δεν ταιριάζει, ΜΗΝ ΞΑΝΑΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΤΟΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΙΖΑ. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.
Αρχή |