| Αρχική σελίδα > Χρήση του προαιρετικού προσαρμογέα Bluetooth Επιλογή ρυθμίσεων Bluetooth Εάν χρειαστεί, χρησιμοποιήστε την οθόνη LCD του εκτυπωτή σας για να επιλέξετε ρυθμίσεις για ασύρματη επικοινωνία Bluetooth. Μπορεί να χρειαστεί να καταχωρήσετε κωδικό για τον εκτυπωτή σας ή να ενεργοποιήσετε την κρυπτογράφηση, ανάλογα με τις ρυθμίσεις για τη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth.
| Πιέστε τα κουμπιά ή και το κουμπί για να επιλέξετε ρυθμίσεις όπως αυτές που φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα.
Στοιχείο μενού | Ρυθμίσεις | Περιγραφή
BT Printer ID Set [Ορισμός ταυτότητας εκτυπωτή BT] | όνομα εκτυπωτή- (αριθμός) (Προεπιλογή= 1) | Σε περίπτωση που πολλαπλοί εκτυπωτές με δυνατότητα Bluetooth βρίσκονται στην ίδια εμβέλεια επικοινωνίας, αντιστοιχίστε έναν αριθμό από 0 έως 9 σε κάθε εκτυπωτή. Για να τεθεί σε ισχύ η επιλογή Device Name Setting [Ρύθμιση ονόματος εκτυπωτή], απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τον ξανά.
BT Connectivity Mode [Κατάσταση λειτουργίας συνδεσιμότητας BT] | Discoverable [Δυνατότητα εντοπισμού] | Αυτή η κατάσταση δίνει τη δυνατότητα στις συσκευές Bluetooth να εντοπίζουν ελεύθερα τον εκτυπωτή και να στέλνουν εργασίες εκτύπωσης.
Not Discoverable [Χωρίς δυνατότητα εντοπισμού] | Η κατάσταση αυτή εμποδίζει άγνωστες συσκευές να εντοπίσουν τον εκτυπωτή. Για εκτύπωση σε κατάσταση λειτουργίας Not Discoverable [Χωρίς δυνατότητα εντοπισμού], αναζητήστε πρώτα τον εκτυπωτή στην κατάσταση λειτουργίας Discoverable [Δυνατότητα εντοπισμού]. Αφού η συσκευή σας εντοπίσει τον εκτυπωτή στην κατάσταση λειτουργίας Discoverable [Δυνατότητα εντοπισμού], θα έχει, στη συνέχεια, τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με αυτόν και να εκτυπώσει σε κατάσταση λειτουργίας Discoverable [Δυνατότητα εκτύπωσης].
Pairing [Ζεύξη] | Για αυτή την κατάσταση λειτουργίας απαιτείται η καταχώρηση ενός τετραψήφιου κωδικού στη συσκευή, ώστε να μπορεί να επικοινωνήσει με τον εκτυπωτή.
BT Encryption [Κρυπτογράφηση BT] | On/Off [Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση] (Προεπιλογή = Off) | Επιλέξτε On [Ενεργοποίηση] για την κρυπτογράφηση της επικοινωνίας. Για την κρυπτογράφηση απαιτείται η καταχώρηση ενός τετραψήφιου κωδικού στη συσκευή, ώστε να μπορεί να επικοινωνήσει με τον εκτυπωτή.
BT PIN Code Set [Ορισμός κωδικού PIN BT] | Οποιοσδήποτε τετραψήφιος αριθμός (Προεπιλογή = 0000) | Η ρύθμιση Passkey [Κωδικός] σάς δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε τον τετραψήφιο κωδικό που απαιτείται για Bonding ή Encryption [Κρυπτογράφηση].
BT Device Address [Διεύθυνση συσκευής ΒΤ] | Καθορίζεται από το εργοστάσιο (Παράδειγμα) 11-11-11-11-11-11 | Εμφανίζει τη μοναδική διεύθυνση της συσκευής Bluetooth του εκτυπωτή.