| Inicio > Con el adaptador Bluetooth opcional Elección de los ajustes de Bluetooth Si fuera necesario, utilice la pantalla LCD de su impresora para seleccionar los ajustes de comunicación inalámbrica Bluetooth. Quizás tenga que escribir una contraseña para su impresora o activar la encriptación (cifrado), según los ajustes del dispositivo preparado para Bluetooth.
| Pulse o y el botón para seleccionar los ajustes según lo que figura en la tabla siguiente.
Opción de menú | Ajustes | Descripción
Ajuste ID impresora BT | nombre de la impresora- (número) (Predeterminado = 1) | Si hay varias impresoras preparadas para Bluetooth en el mismo intervalo de comunicación (radio de alcance), asigne a cada una un número comprendido entre 0 y 9 para distinguirlas. Para que entre en vigor el Ajuste nombre dispositivo, apague la impresora y vuelva a encenderla.
Modo conectividad BT | Detectable | Este modo permite que los dispositivos preparados para Bluetooth detecten libremente la impresora y envíen trabajos de impresión.
No detectable | Este modo impide que detecten la impresora los dispositivos desconocidos. Si desea imprimir en el modo "No detectable", primero busque la impresora una vez en el modo "Detectable". Cuando su dispositivo haya descubierto la impresora en el modo "Detectable", ya podrá comunicarse e imprimir con ella en el modo "Detectable".
Apareado | En este modo, hay que escribir una contraseña de cuatro dígitos en un dispositivo para que pueda comunicarse con la impresora.
Encriptación BT | Activado/Desactivado (Predeterminado = Desac.) | Seleccione Act. si desea cifrar la comunicación. Con la encriptación o cifrado, hay que escribir una contraseña de cuatro dígitos en un dispositivo para que pueda comunicarse con la impresora.
Ajustar código PIN BT | Un número de cuatro cifras. (Predeterminado = 0000) | Ajuste de contraseña le permite configurar la contraseña de cuatro cifras necesaria para Enlace o Encriptación (cifrado).
Dirección dispositivo BT | Configurada en la fábrica (Ejemplo) 11-11-11-11-11-11 | Muestra la dirección de dispositivo Bluetooth exclusiva de la impresora.